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                                    РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Испытание компонентов системы электроосвещения «Луч-М» на электромагнитную  совместимость по ГОСТ 32137-2013


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

	Проведение испытаний на электромагнитную совместимость по ГОСТ 32137-2013 компонентов энергосберегающей системы электроосвещения «Луч-М» в составе:

- Шкаф распределительный силовой ШРС2 (ЦКДИ.656367.002);

- Шкаф управления освещением ШУО2 (ЦКДИ.656347.001);

- Шкаф управления освещением ШУО2.АТВ (ЦКДИ.656347.002);

- Шкаф управления освещением ШУО2.ОТВ (ЦКДИ.656347.003);
- Прожектор светодиодный (ЦКДИ.656515.004);

- Светильник светодиодный (ЦКДИ.656515.005);

- Контроллер управления освещением КУО2 (ЦКДИ.426438.005).

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	Исполнитель проводит испытания, оформляет протоколы и выдаёт Заказчику сертификаты на перечисленные компоненты (по терминологии ГОСТ 32137-2013 – в дальнейшем ТС).

	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки 

	7 единиц изделий поставляется на место испытаний Заказчиком
Испытания на электромагнитную совместимость согласно требований и методов по пунктам 4 и 5  ГОСТ 32137-2013

                Начало выполнения работ  – с даты заключения договора
                  Окончание выполнения работ – не позднее 30 июня 2015г


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Компоненты системы электроосвещения «Луч-М» (далее по тексту - ТС) испытывать на помехоустойчивость и помехоэмиссию совместно с необходимым комплектом технических средств, функционально взаимодействующих с испытуемыми ТС. Испытания ТС проводить в режиме функционирования, предусмотренном в технической документации на ТС.

Состав технических средств, функционально взаимодействующих с испытуемыми ТС, режимы функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость, цепи ТС, подвергаемые воздействию помех, а также порядок оценки качества функционирования ТС при испытаниях и его соответствия установленному критерию указать в программе и методике испытания. 

Программу и методику испытаний разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на проведение испытаний электромагнитной совместимости.

Средства испытаний и измерений должны быть поверены и аттестованы. В перечне средств указать срок действия аттестата и очередной поверки.

Испытания на помехоустойчивость и помехоэмиссию проводятся при нормальных климатических условиях (по ГОСТ 32137-2013).

Степень жесткости испытаний ТС назначается для II группы исполнения по устойчивости к помехам, с критерием качества функционирования не ниже «В» (п. 6.2. в ГОСТ Р 52860-2007).  

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	В случае отказа или поломки ТС, возникших в процессе испытаний, Исполнитель прекращает испытания и уведомляет Заказчика о принятых мерах по предотвращению дальнейшего разрушения ТС. Исполнитель и Заказчик принимают совместное решение по восстановлению и продолжению (или прекращению) дальнейших испытаний ТС.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

	На период испытаний Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением требований безопасности, установленных в стандартах системы ССБТ и в стандартах на методы испытаний ТС. 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования к составу и документам технического предложения участника должны соответствовать техническому заданию

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Средства испытаний и измерений должны быть поверены и аттестованы. В перечне средств указать срок действия аттестата и очередной поверки.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	Результаты испытаний ТС на электромагнитную совместимость (протоколы) оформляются в соответствии с ГОСТ 32137-2013.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Передача протоколов испытаний осуществляется в сроки, установленные договором.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	Акт выполненных работ, счет-фактура


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не предусмотрено
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