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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.


	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Измеритель магнитного поля в комплекте
	1. Тесламетр NMR Teslameter PT20025 или (эквивалент) со встроенным интерфейсом RS-232C-1шт.
2. Пробник 1062-1-10М с интегральным усилителем (0,043-0,13Т)-1шт.
3. Пробник 1062-2-10М с интегральным усилителем (0,09-0,26Т)-1шт.
4. Пробник 1062-3-10М с интегральным усилителем (0,17-0,52Т)-1шт.
5. Пробник 1062-4-10М с интегральным усилителем (0,35-1,05Т)-1шт.
6. Пробник 1062-5-10М с интегральным усилителем (0,70-2,1Т)-1шт.
7. Пробник 1062-6-10М с интегральным усилителем (1,50-3,4Т)-1шт.
8. Восьмиканальный мультиплексор 2030 для пробников 1062/1082- 1шт.
9. Кабель 1011-10М-2030MUX-1шт.
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1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок – 8 недель с даты заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

[bookmark: _GoBack]6. НМЦ: 2 283 333,33  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

