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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Билибинская АЭС. «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Разработка изменений в ОУОБ энергоблоков №1,2 по измерениям телескопического соединения трактов (ТСТ) и кривизны ячеек графитовых 

колон (ГК)» 

1. Название (тема) работы: «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Разработка изменений в ОУОБ энергоблоков №1,2 по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК».
2. Основание для заключения договора: 

- ПМ 64/13 «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Разработка изменений в ОУОБ энергоблоков №1,2 по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК».
· п.1.2. СДПРГ-26К(04-08)2012 и п.6.1 УДЛ №ГН-03-101-2253 от 29.01.2012 – энергоблок №1 БИЛАЭС;

· п. 6.1 УДЛ №ГН-03-101-2237 от 25.12.2009 – энергоблок №2 БИЛАЭС;
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: апрель 2013 года 
4. Исполнитель:  Определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 
Актуализация информации, изложенной в ОУОБ энергоблоков №1,2, по фактическому состоянию и остаточному ресурсу трубопроводов ОЦК и по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненных в 2012г.
Выполнение требований РБ-041-07 «Руководство по проведению периодической оценки безопасности блока атомной станции» и  мероприятий по программам устранения замечаний, изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №1,2 ДНП-5-2072-2012.
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

При положительном результате работы экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС.

6. Исходные данные для проведения работ. 
- Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №1,2 Билибинской АЭС в дополнительный период», ДНП-5-2072-2012. 
- эксплуатационная документация Билибинской АЭС;
- отчеты по углубленной оценке безопасности энергоблоков №1,2 БИЛАЭС (ОУОБ).

- расчеты Главного Конструктора проекта реакторной установки ЭГП-6;

- расчеты и отчеты Научного Руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»;
- акты эксплуатирующей организации БИЛАЭС по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненных в 2012 г.

Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:
– выполнить изменение в ОУОБ энергоблока №1 по актуализации информации по фактическому состоянию и остаточному ресурсу трубопроводов ОЦК и барабан-сепаратора. Привести измерения ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненные в 2012г. Доработать по замечаниям ДНП-5-2072-2012 по обоснованию пределов безопасной эксплуатации РУ энергоблока №1.
- выполнить изменение в ОУОБ энергоблока №2 по актуализации информации по фактическому состоянию и остаточному ресурсу трубопроводов ОЦК и барабан-сепаратора. Привести измерения ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненные в 2012г. Доработать ОУОБ по замечаниям ДНП-5-2072-2012 по обоснованию пределов безопасной эксплуатации РУ энергоблока №2.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.

Рабочие материалы передаются Заказчику для дальнейшего прохождения процедуры согласования и утверждения документов в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

9. Отчетные материалы.

9.1 Рабочие материалы изм. в ОУОБ энергоблока №1 по замечаниям                     ДНП-5-2072-2012. Актуализация информации по фактическому состоянию и остаточному ресурсу трубопроводов ОЦК и по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненных в 2012г.
9.2 Рабочие материалы изм. ОУОБ энергоблока №2 по замечаниям                       ДНП-5-2072-2012. Актуализация информации по фактическому состоянию и остаточному ресурсу трубопроводов ОЦК и по измерениям ТСТ и кривизны ячеек ГК, выполненных в 2012г.

9.3. Оформление материалов осуществляется в соответствии с                                СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»

10 Порядок приема и передачи работ.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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