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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку дозиметров индивидуального дозиметрического контроля ДТЛ-02 (или эквивалент) для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Данные из ниже
приведенного перечня

	1
	Дозиметры индивидуального дозиметрического контроля ДТЛ-02 (либо аналог)
	Детектор ДТГ-4;
Количество детекторов 3;
Фильтр фторопласт;
Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hр(10) от 20 мкЗв до 10 Зв
	-
	- корпус, 
- клипса, 
- фильтр, 
- детектора ДТГ-4, 3 шт.
	шт
	1028
	30 дней с момента заключения договора, но не  позднее 30.09.2014 г,
	12 месяцев
	436420





	РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


	У каждого дозиметра должен быть идентификационный номер, нанесённый на корпус.

	

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


	Упаковка завода изготовителя.

	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.
Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика.
Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45.
Порядок приемки товара: Приемка производится в соответствии с договором и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: 
На момент поставки, на Товара (оборудования) должен быть предоставлен Сертификат соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


	Транспортирование дозиметров в упакованном виде допускается любым закрытым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от -50 0С до +500С.

	

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


	Дозиметры должны храниться на складе в упаковке предприятия изготовителя при температуре окружающего воздуха от -500С до +500С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию LiF.

	

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


	Не требуется

	

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


	Материалы конструкции дозиметров при установленных допустимых условиях хранения и эксплуатации не должны выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

	

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


	По влиянию на безопасность дозиметры должны относиться к элементам систем нормальной эксплуатации атомных электростанций, не влияющим на безопасность, класс 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97)

	

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


	Дозиметры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р, что должно подтверждаться сертификатом соответствия.

	

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


	Не требуется

	

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


	Не требуется

	

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


	При поставке поставщик передает заказчику полный комплект сопроводительной документации на русском языке.

	

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА


	Не требуется

	

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ


	Дозиметры приобретаются для измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Hp(10) на установках ДТУ-01.




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ДТЛ
	Термолюминесцентный дозиметр

	2.
	ДТГ
	Термолюминесцентный дозиметр 




