УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального 

директора – главный инженер

_____________М.М. Кашка 

«___» _________ 2011г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку оргтехники (номенклатурная группа: поставка персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков) для нужд ФГУП «Атомфлот»
1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота ФГУП «Атомфлот», юридический и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», Тел:(8152) 55-33-55, Факс: (8152) 55-33-00, E-mail: general@rosatomflot.ru.

Контактные лица: 

Кузнецов Дмитрий Владимирович (экономист 1-й кат.), р.т. 553 269, м.т. +7 921 724 73 03;

Сосунова Анна Александровна (начальник СО и СЗ), р.т. 553 236, м.т.+7 911 345 67 63.

2. Источник финансирования: собственные средства.
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки содержится в приложении №1 к извещению.

4. Наименование, характеристика, количество поставляемого товара/оказанных услуг/выполненных работ:
Поставка оргтехники для а/л. «Ямал» в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении №2 к данному Извещению запроса ценовых котировок.
5. Особые требования: 
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода изготовителя. Документы,  подтверждающие качество должны быть переданы Покупателю с продукцией и товарно-транспортными накладными;

Наличие авторизованного сервисного центра в г. Мурманске по обслуживанию компьютерной техники, серверов, Kraftway, DEPO, подтверждается наличием сертификата у исполнителя от DEPO Computers и Kraftway, о том что исполнитель является авторизованным сервисным центром и имеет полномочия осуществлять ремонт и модификацию компьютерной техники;
Поставка товара должна осуществляться строго в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении №2 к данному Извещению запроса ценовых котировок.
6. Гарантийные обязательства: 
Гарантия на ПК не менее 45 месяцев, мониторы, телевизор – 36 месяцев; гарантия на остальное оборудование – 12 месяцев.

Наличие сервисного центра в г. Мурманске, а также выездного сервисного центра.

Пакет сервисного обслуживания предусматривает: Время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни. Время ликвидации неисправности – до 5 рабочих дней. Время обслуживания – с 10 до 17 часов в рабочие дни. 
7. Место поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: ФГУП «Атомфлот», 183017, г. Мурманск-17.
8. Условия поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: в соответствии с условиями договора.

9. Срок поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: срок поставки системы видеоконференцсвязи (включая работы по подключению, наладке, настройке) не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки остального оборудования 15 календарных дней с момента подписания договора.
10. Сведения о включенных в цену расходах: в цену включены все расходы, связанные с поставкой товара/оказанием услуг/выполнением работ, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки и условия оплаты товара /оказанных услуг/выполненных работ: 100% в течение 10 календарных дней после полной поставки товара.

11. Начальная (максимальная) цена договора: 3 335 000, 00 рублей (в т.ч. НДС).
12. Порядок формирования цены: цены, предлагаемые Поставщиками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения договора.

13. Место подачи котировочных заявок: сеть Интернет, сайт оператора электронной торговой площадки ООО «Аукционный Конкурсный Дом» - www.A-K-D.ru.
14. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 28.04.2011г.; 19:00.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06.05.2011г.; 15:00.

Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов: в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
15. Срок подписания договора с победителем запроса котировок цен договора:  не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

16. Требования к участникам запроса котировок:

17.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

17.2. Участник процедуры закупки в составе заявки на участие должен предоставить следующие документы:

17.2.1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте предприятия извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте предприятия извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. 

Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица).

17.2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени участника размещения заказа: 
· копия Устава, приказ о назначении, и иные документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку от имени участника размещения заказа;

· доверенность, оформленная должным образом, свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписывать заявку, что данная заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа.

17.2.3. Копии учредительных документов (со всеми изменениями), заверенные руководителем организации и печатью организации. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
17.2.4. Копии документов бухгалтерской отчетности за 2009 - 2010 г.г., заверенные руководителем организации и печатью организации.

17.2.5. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки или справка с обоснованием того, что сделка для заявителя не является крупной;
17.2.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности организации перед бюджетами, выданной не ранее месяца с момента публикации извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

17.2.7. В случае применения упрощенной системы налогообложения (ОСН, ЕНВД) предоставляются копии налоговых деклараций  по налогу на прибыль;
17.2.8. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода изготовителя. Документы,  подтверждающие качество должны быть переданы Покупателю с продукцией и товарно-транспортными накладными, заверенными руководителем и печатью организации.

17.2.9. Копии документов подтверждающих наличие авторизованного сервисного центра в г. Мурманске по обслуживанию компьютерной техники, серверов, Kraftway, DEPO, подтверждается наличием сертификата у исполнителя от DEPO Computers и Kraftway, о том что исполнитель является авторизованным сервисным центром и имеет полномочия осуществлять ремонт и модификацию компьютерной техники, заверенными руководителем и печатью организации.

17.3. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

17.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика. 

В случае если в указанный срок Победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора.

В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

17. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме: 

18.1. Регистрация участников размещения заказа и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запросов ценовых котировок цен в электронной форме на электронной торговой площадке A-K-D http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». 

18.2. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации/размещения, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме до его окончания. 
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме.

18.3. При подаче заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме Участником размещения заказа обязательно представляются (прикрепляются) отдельными файлами (ЭЦП не использовать): 

- котировочная заявка, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- и необходимые документы, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

Котировочные заявки, направляемые Участниками запроса ценовых котировок, по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки, прил. 1.

Приложения к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме: 
1. Приложение №1 Котировочная заявка – 1 экз. на 2-х листах.
2. Приложение №1 Техническое задание – 1экз. на 9-ти листах.

Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

№ 


(номер процедуры закупки на сайте zakupki.rosatom.ru)

от  «___» _______ 20___г.

На фирменном бланке

Исх. №, дата

Котировочная заявка

на поставку: 
 

(наименование поставляемого товара/оказанных услуг/выполненных работ)

Кому: ФГУП «Атомфлот», 183017, Мурманск-17

(наименование Заказчика)

От кого: 

наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица)
юридический адрес, телефон (для юридического лица)/место жительства, телефон (для физического лица)

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: 

Банковские реквизиты: 

БИК 
 ИНН 
 КПП 

ОКПО 
 ОКВЭД 

Расчетный счет 

Корреспондентский счет 

Юридический адрес: 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанного ниже товара/оказания услуг/выполнения работ: 
Договора на поставку оргтехники (номенклатурная группа: поставка персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков) для нужд ФГУП «Атомфлот»
*Цена указана с учетом НДС, включая 

(Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах связанных с поставкой товара/оказанием услуг/выполнением работ, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

Подавая настоящую котировочную заявку, 

(наименование Участника размещения закупки)

выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке товары/оказать

услуги/выполнить работы по сумме _________________ руб. _______ коп. (_____________________)

(сумма по поставке товара / оказанию услуг/ выполнению работ прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ______________ о проведении запроса 


(номер на сайте zakupki.rosatom.ru)

ценовых котировок  на поставку _____________________________, размещенном на официальном сайте 


(наименование поставляемого товара / оказываемых услуг/ выполняемых работ)

http:zakupki.rosatom.ru
Способ доставки товара/оказания услуг/выполнения работ 

Мы согласны с условием, что сведения о нашей организации будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанными победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в п.17 Извещения и предоставляем надлежащим образом заверенные копии документов в соответствии с п.17.2 Извещения.
Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.

_____________
_________________
_______________


(Должность)
(Ф.И.О.)
(Подпись) 


М.П.
Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

Техническое задание 

1. Система видеоконференцсвязи с сервисным контрактом – 1 шт.:

Система видеоконференцсвязи

Поставляемая система должна удовлетворять как минимум следующим требованиям:

1) Компоненты системы

· Кодек – 1шт.

· Камера высокой четкости управляемая – 1шт.

· Микрофон – 1 шт.

· Беспроводной дистанционный пульт – 1шт.

· Источник питания – 1шт.

· Кабели для подключения – 1 шт.

2) Связь
· H.323, SIP

· 128 Кбит/с – 2,0 Мбит/с

· 1 разъем RJ-45 для ЛВС

· 1 микрофонный вход 3,5 мм

· 1 разъем RJ-45 для телефона

3) Поддержка нескольких дисплеев

· Поддержка нескольких дисплеев высокой четкости

· Любые дисплеи высокой четкости HD со входом HDMI
4) Камера высокой четкости с разрешением 720p 

· Управляемая камера

· Поддержка одной камеры

· Широкоугольный вариообъектив с углом обзора 70°

· 4-кратное оптическое приближение / 4-кратное цифровое увеличение

· Автоматическая фокусировка / Автоматическая регулировка усиления

· 10 предустановленных режимов (для малых и больших расстояний)

· Кабель длиной не менее 7,5 м

5) Видеоспецификации / Видеоразрешение

· Широкий экран формата 16:9 с максимальным разрешением

· Прогрессивная развертка при любом разрешении

· 30 кадров/с при любом разрешении

· 128 Кбит/с (400 х 244 пикселя) для широкоэкранного формата Widescreen FCIF
· 384 Кбит/с (768 х 432 пикселя) для кабельного телевидения

· 512 Кбит/с (848 х 480 пикселей) для разрешения DVD
· 768 Кбит/с (1088 х 608 пикселей) для разрешения 2хDVD
· 1 Мбит/с и более (1280 х 720 пикселей) для видео высокой четкости HD
6) Видеостандарты

· H.261, H.263, H.263+, H.264 и H.239, а также совместимые с ними

· Сдвоенный поток с балансировкой полосы пропускания видео 

7) Видеоформаты

· HD с соотношением сторон 16:9

8) Видеовходы (2 разъема)

· 1 разъем для управляемой камеры высокой четкости

· 1 разъем DVI-I (с поддержкой VGA)

9) Видеовыходы (2 разъема)

· 2 разъема для цифрового видео высокой четкости HD (720p30)

10) Один всенаправленный микрофон

· От 100 Гц до 16 кГц

· Кнопка "Тишина"

· Питание от кодека по кабелю

11) Звуковой канал

· Звук высокой четкости

· Компенсация утраченных пакетов по технологии GIPS NetEQ
· Дуплексная связь для естественного ведения беседы

· Подавление эха для максимальной разборчивости речи

· Автоматическая регулировка уровня

· Автоматическое подавление шума

· Возможность дополнительных трехсторонних звуковых вызовов

12) Аудиостандарты

· G.711, G.722, G.722.1 (Polycom© Siren14™), G.728, G.729, MPEG-4 -AAC-LC

13) Аудиовходы (3 разъема)

· 1 линейный разъем (левый и правый каналы) 3,5 мм

· 1 микрофонный разъем – два канала (3,5 мм)

14) Аудиовыходы (2 разъема)

· 1 разъем для линии и наушников (левый и правый каналы)

15) Другие поддерживаемые стандарты

· H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, BONDING (ISO13871), RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407

16) Интерфейс и функциональность для пользователя

· Контекстный пользовательский интерфейс

· Диспетчер вызовов с графическим пользовательским интерфейсом

· Локализация на 14 языков

· Режим "Не беспокоить" 

17) Безопасность

· Пароли административного и пользовательского уровня

· Уведомления безопасности SNMP 

· Возможность отключать сервисы HTTP, SSH и Telnet
· Поддержка алгоритма шифрования H.235 при полном соответствии его спецификации

· Поддержка стандарта IEEE 802.1x
· Гнездо для замка Кенсингтона 

18) Интеллектуальные сетевые функции

· Обход брандмауэра и преобразователя сетевых адресов NAT (H.460 / SIP)

· Поддержка IPv4 и IPv6

· Автоматические вызовы в H.323

· Поддержка ISDN при использовании межсетевого шлюза

19) Каталог и адресная книга

· До 1000 локальных записей в каталог

· Команды сохранения, блокировки и удаления списка дозвона

· Уведомление о пропущенных вызовах 

· Поиск в каталоге по технологии Auto-Discovery (патентованной)

· Поддержка LDAP / совместимость с H.350

· Поддержка журнала совещаний Meetings Directory 

20) Системное управление

· Настройка нового устройства с помощью Web-интерфейса и инструментария управления SNMP
· Возможность архивирования и восстановления данных

· Мгновенные снимки JPEG через Web-интерфейс

21) Электропитание

· Напряжение переменного тока 100-240 В частотой 50-60 Гц, 2,5 A через внешний источник питания

22) Требования к окружающей среде

· Рабочая температура: от 0°С до +40°С

· Рабочая влажность воздуха: от 15% до 85% без конденсации

· Температура хранения: от -20°С до +60°С

· Влажность при хранении: от 10% до 90% без конденсации

23) Габаритные размеры кодека

· Ширина не более 288 мм

· Глубина не более 187,5 мм

· Высота не более 41,3 мм

· Вес не более 1,29 кг

24)  Работы: Поставщик обязан выполнить  работы по монтажу, настройке, наладке, сборке, подключению, первоначальному запуску оборудования видео конференцсвязи, включая материалы необходимые для этих работ.

25) Оборудование должно иметь сертификаты соответствия;

26) Гарантия на систему видеоконференцсвязи не менее 12 месяцев;

2. Персональный компьютер заводской сборки – 21шт.

Процессор: Intel Core i3 - 540

Память: 4Gb DDR3 1333

Жесткий диск HDD500G SATA

Приводы: DVD±RW, FDD, CR

Клавиатура, мышь

Лицензионная операционная система Microsoft Windows 7, включающая в себя следующие функции: предоставление мобильным пользователям прямого доступа к корпоративным сетям без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN), защита данных на ПК и съемных дисках с возможностью управления параметрами шифрования и архивации ключей восстановления, определение программ, которые разрешено запускать на пользовательских ПК, с помощью гибких групповых политик с централизованным управлением, оптимизации инфраструктуры виртуальных настольных систем (VDI): более эффективная работа пользователей VDI при поддержке микрофона и нескольких мониторов, что позволяет многократно использовать образы виртуальных жестких дисков (VHD) для загрузки физического ПК. Лицензия на ПО Microsoft Windows 7 с возможностью получения бесплатно новых версий продукта в течение двух лет

3 года гарантия в авторизованном сервисном центре г. Мурманска.

Встроенный четырехканальный контроллер Serial ATA I/II 3.0 Gb/s

Видеоплата ATI Radeon 512МБ HD5450

Интегрированный гигабитный сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с

Системная плата Asus или Intel c чипсетом Intel и поддержкой технологии Intel® vPro

Встроенный восьмиканальный звук Intel® High Definition Audio

Порты ввода/вывода: Последовательный высокоскоростной порт 16550.

Разъемы VGA и DVI-D для подключения мониторов на задней панели.

Порты PS/2 для подключения клавиатуры и мыши.

Восемь разъемов USB 2.0, из них два на передней панели. 

Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети Ethernet.

Разъемы звуковой карты (Line in/Front Speaker/Microphone).

Разъемы VGA и DVI-D для подключения мониторов на задней панели

Шесть разъемов USB 2.0, из них два на передней панели

Слоты расширения и отсеки для установки устройств: 2 слота для полноразмерных карт расширения PCI

1 слот для полноразмерных карт расширения PCI Express x1

1 слот для полноразмерных карт расширения PCI Express x16

4 внешних отсека 5.25"

2 внешних отсека 3.5"

Высоконадежный блок питания не менее ATX 400W с пониженным уровнем шума, c термодатчиком и переменной скоростью вращения вентилятора. Сертификаты ГОСТ-Р и TUV. Диаметр вентилятора блока питания – 120 мм. 

Корпус должен быть без передней дверцы. 

Размеры корпуса 195-200x435-440x505-508 мм (ШхВхГ).

Конструктивные решения, повышающие надежность системы:

дополнительные вентиляционные отверстия на боковой панели и в зоне центрального процессора с воздуховодом (AirDuck со сменным фильтром);

возможность установки пломбы для контроля вскрытия корпуса;

наличие Kensington Lock;

накопители и карты расширения устанавливаются и вынимаются без помощи инструментов;

на задней панели установлен вентилятор 120 мм;

возможность установки вентилятора 92 мм либо 120 мм на переднюю панель.

Требования к ПК:

1. Системные блоки новые, не восстановленные, выпущенные в 2011 году, поставляемые системные блоки  заводской сборки и выпускаются серийно, качество соответствует требованиям сертификата ГОСТ-Р-ИСО9001, компьютерное оборудование должно удовлетворять критериям  сертификата соответствия ИСО/МЭК 20000-1:2005 в отношении качества технической поддержки, сервисного обслуживания и ремонта, иметь упаковку и маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями, качество и нормы безопасности продукции соответствуют требованиям сертификата соответствия РОСТЕСТа Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическому заключению (гигиенический сертификат, заключение СЭС, гигиеническое заключение, санитарно-гигиеническое заключение).

2. Корпуса и блоки питания имеют знак соответствия CE, обозначающий соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза, и то, что данный продукт может продаваться на территории Европейского Союза.

3. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом. Поставляться вместе с ПК.

3. Монитор – 21шт.

TFT 22", 1680x1050; 5 ms; 250 cd/m2; 1000:1; 176°/176°;TCO'03; разъемы: DVI-1шт., D-Sub – 1шт., USB-4шт., обязательное наличие встроенной акустики и функция поворота экрана (Pivot), регулированная по высоте подставка, бесконтактная автонастройка. 3 года гарантия. Наличие сертификата соответствия.

4. Источник бесперебойного питания APC BackUPS BE550G-RS – 30шт.

5. Проектор + экран – 1комплект.

BenQ MW512, 1280x800, 2800 ANSI, 4000:1, Lamp 6000 hrs, HDMI + экран 180х240см настенный

6. Ноутбук – 14шт.

Asus N53J 380M/4Gb/320Gb/NV GF 335M 1GB/DVD-RW/WiFi/ 15.6'/Cam с лицензионной ОС Microsoft Windows 7, включающей в себя следующие функции: предоставление мобильным пользователям прямого доступа к корпоративным сетям без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN), защита данных на ПК и съемных дисках с возможностью управления параметрами шифрования и архивации ключей восстановления, определение программ, которые разрешено запускать на пользовательских ПК, с помощью гибких групповых политик с централизованным управлением, оптимизации инфраструктуры виртуальных настольных систем (VDI): более эффективная работа пользователей VDI при поддержке микрофона и нескольких мониторов, что позволяет многократно использовать образы виртуальных жестких дисков (VHD) для загрузки физического ПК. Лицензия на ПО Microsoft Windows 7 с возможностью получения бесплатно новых версий продукта в течение двух лет.

7. МФУ А4 – 4шт.

Принтер – Копир – Сканер –Факс, Скорость копирования 28стр./мин А4, дуплекс, Сканирование на e-mail, передача отсканированного изображения по сети, сканирование на USB накопитель, процессор – 300МГц, печать с карт памяти USB, макс объем печати в месяц – не менее 25 000стр., интерфейсы: LAN, USB 2.0, лотки бумаги: 250 листов основной лоток + 50 листов обходной лоток, Разрешение сканирования - 600 x 1200 оптическое , 4800x4800 в режиме интерполяции, Разрешение факса - 300 x 300 точек на дюйм, секретность полученных факсов и защиту от спама. В комплекте с мфу  наличие 4 (четырех) запасных картриджей с количеством отпечатков не менее 8 000 при 5% заполнении А4.

8. МФУ А4 – 21шт.

Память    128, Mб, Процессор    360, Мгц, Интерфейсы    10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0.

Плотность материала    от 60 до 163 г/м2

Форматы печатных носителей    A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм

Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс)    250, листов

Наличие автоподатчика    да

Емкость автоподатчика бумаги    50 листов

Скорость печати моно A4    24, стр/мин

Время выхода первого отпечатка, моно    не более 9,5 сек

Время разогрева после включения, сек    не более 15 сек

Разрешение печати    600х600, 1200х1200 IQ
Язык описания страниц    PCL6

Максимальный объем работ, страниц в месяц    50000

Специальные режимы печати    Пользовательские форматы, водяные знаки, печать постеров, печать нескольких страниц на листе (N-up), печать в размер, масштабирование, наложение, увеличение/уменьшение, режим экономии тонера, печать с USB-накопителя, печать брошюр

Копирование, Скорость копирования А4    24, стр/мин, Скорость копирования моно А4    24, стр/мин, Разрешение копирования, точек на дюйм    600х600

Время выхода первого отпечатка    не более 11, сек

Тиражирование копий    до 99

Масштабирование    На стекле экспонирования:до 400%, с шагом 1%, из автоподатчика: до100%, с шагом 1%

Специальные режимы копирования    Подавление фона, 3 уровня регулировки яркости, электронная сортировка (автоподатчик оригиналов)

Сканирование    

Разрешение сканирования, точек на дюйм    Оптическое 600х600, 4800x4800 в режиме интерполяции

Тип сканирования    Цветное

Возможности сканирования    Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель

Факс    

Разрешение факса, макс.    300х300

Скорость передачи факса    3 секунды на страницу

Скорость модема, Kbit/c    33,6

Наличие функции PC-Fax    нет

Объем памяти факса, Mb    4MБ

В комплекте с МФУ 3 (три) запасных картриджа.

9. Телевизор – 1шт.

LED LG 47" 47LX6500 Infinia FULL HD 3D (USB 2.0 DivX) RUS 200гц в комплекте с настенным креплением.

10. Коммутатор – 1шт.
Cisco SG 200-50P 50-port Gigabit PoE Smart Switch (SLM2048PT-EU)

11. Телевизор – 3шт.

Телевизор LED LG 42" 42LE5500 Black Borderless Light FULL HD (USB 2.0 DivX) RUS в комплекте с настенным креплением.

12. Телевизор – 1шт.

Телевизор LED LG 19" 19LE3300 Black HD READY (USB 2.0 DivX) RUS в комплекте с настенным креплением.

13. Телевизор – 1шт.

Телевизор LED LG 26" 26LE5500 Black Borderless Light Full HD (USB 2.0 DivX) RUS в комплекте с настенным креплением.

14. Видеокамера – 2шт.

Легкая и компактная камера для съемки в формате Full HD, 50 ч видео Full HD на жесткий диск 120 ГБ, 25x опт. Зум, Разрешение Full HD 1920x1080, Жесткий диск емкостью 120 ГБ плюс карта памяти, Аудиосистема Dolby Digital 2 канала, Матрица CMOS 4,5 мм, Выдержка 1/6-1/10000, Баланс белого Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Одно нажатие, интерфейс USB2.0, HDMI, объектив F 1,8-2,2, f (фокусное расстояние) (мм) 2,5-62,5, ЖК-экран 6,7 см/2,7", ЖК-экран: Пикселов (точек) 230400, сенсорная панель, Стерео с зум-микрофоном. 

15. Принтер цветной лазерный – 2шт.

Общие характеристики 

Память (станд/макс), Mб 256 / 1280 

Процессор, Мгц 400 

Интерфейсы 10 / 100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 

Встроенный жесткий диск 40 Гб, опция 

Дисплей LCD, 16 символов х 2 строки 

Поддерживаемые операционные системы Windows 2000 SP3 и выше/2003/2008 Server/XP pro/XP/Vista Home SP1 и выше/Mac OS 10.3 и выше/Redhat, SuSe, Turbo Linux 10 Desktop 

Работа с материалами 

Плотность материала 65-220 

Форматы печатных носителей A4, A5, B5 JIS, Letter, legal, Еxecutive, US folio, Конверты: Monarch, #10, DL, C5, B5 Нестандартные размеры: ширина: 76,2 – 216 mm; длина: 127 – 355,6 mm 

Типы печатных носителей Офисная бумага, тонкая и толстая карточная бумага, тонкая и толстая глянцевая бумага, наклейки 

Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов 400 / 950 

Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов 550 

Емкость выходного лотка, листов 300 

Двусторонняя печать есть

Печать 

Скорость печати цвет A4, стр/мин  25 

Скорость печати моно A4, стр/мин 30 

Время выхода первого отпечатка, моно, сек Менее 10 

Время выхода первого отпечатка, цвет, сек Менее 10 

Разрешение печати 600x600x4 

Язык описания страниц True Adobe PostScript 3, PCL 6/5e emulation 

Максимальный объем работ, страниц в месяц 70 000 

Специальные режимы печати Печать брошюр, разделителей, водяных знаков, нескольких страниц на одном листе, обложек, постеров, баннеров, с перекрытием; 

Масштабирование; Печать черным; Пропуск пустых страниц. При установке жесткого диска: Защищенная печать; Пробная печать; Персональная печать; Сохраненная печать; Сортировка на жестком диске; Хранение шрифтов/бланков.

В комплекте с принтером 3 комплекта картриджей (черный и цветные).

16. Цветное лазерное МФУ формата А4 – 1шт.
Печать-Копирование-Сканирование-Факс

Принтер:

Скорость печати: 23 стр./мин. для формата A4 в цветном и монохромном режимах,

Языки описания страниц: PCL 6; True PostScript 3;

Разрешение печати: 600 x 600 x 4 dpi;

Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX;

Процессор: 533 MHz;

Максимальный объем печати: 40 000 страниц в месяц;

Дуплексный автоподатчик емкостью 35 листов.

Емкость лотков подачи бумаги: 250 листов, с возможностью увеличения до 500 листов;

Печать с USB носителя;

Различные режимы печати: отложенная печать; "защищенная печать"; печать водяных знаков; печать нескольких страниц на листе (N-up); печать в размер страницы; печать наложений; печать постеров; масштабирование;

Режим “Печать черным”, позволяющий печатать в монохромном режиме, если закончился цветной тонер.

Копир:

Разрешение сканирования: 600 x 600 dpi;

Создание двусторонних копий (при наличии модуля двусторонней печати);

Копирование удостоверений;

Масштабирование: 25-400%;

Сканер:

Разрешение сканирования: до 1200 x 1200 dpi;

Цветное сканирование;

Передача отсканированного изображения по сети;

Сканирование на USB флэш карты;

Сканирование на E-mail;

Сканирование на ПК;

Сканирование на FTP.

Факс:

Разрешение факса - 400 x 400 dpi;

Скорость модема – 33,6 Кбит/сек;

Адресная книга на 6 групп и 200 номеров быстрого набора;

Расширенные функции факса: защищенный прием факсов; поиск в адресной книге; отчеты о подтверждениях; блокировка факс-спама; многоадресная рассылка; отложенная передача факса; возможность задавать качество передаваемого изображения (разрешение факса, осветление/затемнение изображения).

В комплекте с мфу 3 комплекта картриджей (черный и цветные).

17. Цифровая зеркальная фотокамера – 1 шт.

Canon EOS 550D Kit (+обьектив EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS)

18. Принтер струйный – 1шт. + фотобумага
Epson Stylus Photo R800, A4

Фотобумага глянцевая односторонняя 160г/м2, A4/50л для струйной печати – 6шт.

Фотобумага односторонняя Матовая, 140г/м2 , A4/100л. – 3шт.

19. Цифровой диктофон – 1шт.

Olympus VN-7500 2Gb (N2286621)

20. Ноутбук – 1шт.

Apple MacBook Pro 17" Quad-Core i7 2.2GHz/4GB2X2/750GB/HD Gr/Rad 6750M/SD/HR-GLS-SUN MC725

21. Фотовспышка Canon Speedlite 580EX II + Объектив Canon EF 70-200 mm F/2.8 L IS II USM по 1шт.

22. Жесткий диск – 1шт.

Toshiba USB 2Tb PX1640M-1HL0 STOR.E ALU2 (серебристый)

23. Цифровой принтер + бумага

Mitsubishi CP3800DW – 1шт.

Фотобумага для печати фотоснимков формата 20 x 30 см. (CK3812) – 10шт.

Обязательные требования:


Срок поставки системы видеоконференцсвязи (включая работы по подключению, наладке, настройке) не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки остального оборудования 15 календарных дней с момента подписания договора.


Поставщик обязан поставить товар на склад Заказчика своими силами и за свой счет.     Поставщик должен выполнить первоначальный запуск всех печатных устройств.

Оплата 100% в течение 10 календарных дней после полной поставки товара.


Гарантийное обслуживание: 

- гарантия на ПК не менее 45 месяцев, мониторы, телевизор – 36 месяцев;

- гарантия на остальное оборудование – 12 месяцев.


Наличие сервисного центра в г. Мурманске, а также выездного сервисного центра.

  Пакет сервисного обслуживания предусматривает: 

- Время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни.

- Время ликвидации неисправности – до 5 рабочих дней.

- Время обслуживания – с 10 до 17 часов в рабочие дни.

