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Техническое задание 
на выполнение работ

Предмет закупки: работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и здания склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
	Подраздел 1.1. Наименование работ

	        Работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада
        приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и здания склада возвратной тары
        лит.З1 (зд.№12а)

	Подраздел 1.2. Место расположения объекта

	        Здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд.№12) и склада возвратной 
тары  лит.З1 (зд.№12а) расположены по  адресу: Ленинградская  обл.,    Всеволожский  Муниципальный  р-н, Кузьмоловское городское поселение г. п.  Кузьмоловский, улица Заводская, д.5, АО «СПб «ИЗОТОП».



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах 

	Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и Локальными сметами.

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

	Должен быть выполнен комплекс работ по огнезащите деревянных и металлических конструкций зданий включающий в себя:
- работы по огнезащите  деревянных конструкций крыш зданий  из досок и бруса;
- работы по огнезащите  металлических каркаса конструкций крыш зданий из двутавра и   швейлера;
- установка наружных и внутренних инвентарных лесов.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Материалы, применяемые для производства работ, должны соответствовать требованиям, действующим на территории РФ, и иметь соответствующие сертификаты соответствия и другие документы..



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым  к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало выполнения работ- с даты подписания   Договора, окончания работ - не позднее 25 рабочих дней с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
	Подраздел 6.1. Последовательность приемки работ

	Заказчик  обязан  принять результат выполненных  работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания работ, за  исключением  случаев, когда  он  вправе  потребовать  безвозмездного  устранения  недостатков  в  разумный  срок  или  отказаться  от  исполнения  договора. Работы  считаются  принятыми  с  момента  подписания  актов о приемке  выполненных  работ (форма КС-2) , справок  о  стоимости  выполненных  работ (форма КС-3), актов приемки-сдачи  объектов (форма ОС-3). При  отказе  от  подписания  актов  приемки  выполненных  работ  кем-либо  из  Сторон  об  этом  делается  отметка  в  актах. Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся  лицом  в  актах, либо  для  этого  составляется  отдельный  документ.

	Подраздел 6.2. Особые условия

	После окончания работ, но до момента подписания актов приемке  выполненных  работ (форма КС-2) , справок  о  стоимости  выполненных  работ (форма КС-3), актов приемки-сдачи  объекта (форма ОС-3), Стороны подписывают акты выполненных огнезащитных работ, в котором указываются сроки проведения работ, онезащитная эффективность, марки огнезащитных материалов, способ нанесения огнезащитных материалов, срок следующей огнезащитной обработки, а также  Подрядчик передает Заказчику копии сертификатов качества (соответствия), паспортов, санитарно-эпидемиологических заключений,  сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы.  



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
	Участник процедуры закупки договора должен иметь: 
[bookmark: _GoBack]- лицензию МЧС на деятельность по производству работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ
	Работы выполняются в будние дни  с 8-30 до 17-00 по наряду-допуску (работы на высоте).



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок выполненных Работ составляет 2 года с момента подписания актов о приемке выполненных  работ (форма КС-2) , актов приемки-сдачи объектов (форма ОС-3). В случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со времени получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах приступить к их устранению своими силами и за свой счет.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	1. Локальная смета на работы по огнезащите деревянных и металлических конструкций здания склада приборов и защитной техники лит. З (зд. №12).
 2. Локальная смета на работы по огнезащите деревянных и металлических   конструкций  здания склада возвратной тары лит.З1 (зд.№12а).
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