ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку нестандартных защитных сооружений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка сборно-разборных металлоконструкций для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Бронепанели защитного сооружения
	Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций 5 класса пулестойкости (кроме

пола) по ГОСТ Р51112-97, уличного исполнения, с общими габаритными размерами:

2000*x2000*x2500*(h)MM с фризом, габаритными размерами по внутренним граням: 1750*x1750*x2250*(h)MM:

- с контролем первичной сборки-разборки на заводе-изготовителе представителем

Заказчика;

- бронепанели с бронированными пулестойкими, тёплыми рамами со стеклом 5-го

класса пулестойкости по ГОСТу Р 51136 - 500*x500*(h)MM - 1шт. И 800*x900*(h)MM (окна глухие) - 3шт., с жалюзи;

- бойницы закрывающиеся скрытого типа - 7шт.;

- С лотком выдвижным типа СКО-7М (250*250*x60*(h)MM для формата А4 со

столешницей на всю длину стены шириной 300мм;

- пол, потолок и стены утеплены;

- наружная отделка бронепанелей - профлист оцинкованный, цвет - RAL 7004 (светло- серый);

- внутренняя отделка - СМЛО или «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009, цвет светлый

бук, потолок - белый;

- пол - износостойкий линолеум по деревянной обрешётке;

- общий вес сооружения не более 4200 кг.
Остальные технические характеристики в ЧТЗ.

Приложение № 1.

Внешний вид в приложении № 2,3,4.
	не менее 12 месяцев
	8
	шт


Участник открытого запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора н должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в аукционе  иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической поставки товара на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.)

       5. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, склад ФГУП «СНПО «Элерон».
   6. Сроки поставки продукции:

Начало поставки –  с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 2 месяцев с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                ____________________________ Е.А.Крылов
Исполнитель                                                                                                      _____________________________В.Ф.Никитин 

