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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Рукав пожарный напорный «Латексированный» диам. 51 мм в сборе с ГР-50 (головка рукавная) и стволом РС-50.01 (ручной ствол) (20 метров) – 173 шт.
Рукав пожарный напорный «Латексированный» диам. 66 мм в сборе с ГР-65 (головка рукавная) и стволом РС-70.01 (ручной ствол) (20 метров) – 10 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 1729554



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Рукава пожарные напорные будут применяться для подачи водных растворов и растворов пенообразователей на расстоянии с рабочим давлением 1,6мПа, для комплектования шкафов внутренних пожарных кранов.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ГОСТ 15150 и УХЛ1.
Допустимые температурные колебания  от -60 до +40°С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Рукав пожарный напорный «Латексированный» диам. 51 мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50.01 с гидроизоляционным покрытием. 
Размеры упаковки: 40см*10см*40см
Вес (брутто): 8 кг
Цвет: красный
Диаметр рукава (мм): 51
Длина скатки: 20±1м
Внутренний диаметр: 51+2мм
Рабочее давление: 1,6Мпа
Масса скатки не более: 8 кг
Рукав пожарный напорный «Латексированный» диам. 66 мм в сборе с ГР-65 и стволом РС-70.01 с гидроизоляционным покрытием. 
Размеры упаковки: 40см*10см*40см
Вес (брутто): 10 кг
Цвет: красный
Диаметр рукава (мм): 66
Длина скатки: 20±1м
Внутренний диаметр: 66+2мм
Рабочее давление: 1,6Мпа
Масса скатки не более: 10,3 кг

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

	В соответствии с ГОСТ 51049-2008, ГОСТ 15150

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, паспорта (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка товара в закрытом транспорте



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во
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