ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку геотекстильного полотна
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка геотекстильного полотна  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Геотекстильное полотно 
«ДОРНИТ» 
(или эквивалент)
	Геотекстильное полотно  должно быть соответствовать данным характеристикам:
· Поверхностная плотность должна быть 500 г/м2 ±10% в соответствии с ГОСТ Р 50277-92 «Материалы геотекстильные. Метод определения поверхностной плотности»
· Ширина полотна должна быть от 2,96 до 3,04 м
· Длина полотна должна быть от 49 до 51 м
· Толщина при нагрузке 2 кПа должна быть 3,2 мм ±15% в соответствии с ГОСТ 50276-92 «Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определенных давлениях»
· Разрывная нагрузка по длине должна быть не менее 16,0 кН/м (800 Н) в соответствии с ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»
· Разрывная нагрузка по ширине должна быть не менее 16,0 кН/м (800 Н) в соответствии с ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»

· Удлинение при разрыве по длине должно быть не менее 50 % в соответствии с ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»
· Удлинение при разрыве по ширине должно быть не менее 80 % в соответствии с ГОСТ 15902.3-79 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»
	не менее 12 месяцев
	16200
	м2.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 15 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки –31.07.2014
Начальник подразделения                                                                             _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.Ю. Голубев
