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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Основание:
-   Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.
- «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

         2. Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии  Саратовского отделения филиала «Приволжский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения  работ: г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17.

         4.  Сроки  и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ - дата подписания договора, дата окончания выполнения работ  -  не позднее 20 ноября 2013 г.

5. Состав работ: 
	№ п/п
	Выполняемые ремонтные работы
	Потребность в материалах

	
	Наименование, ед.изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж  конструкций дверей металлических, т
	0,1
	
	
	

	2
	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах,100 кв.м
	0,0459
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0001

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0,0285

	
	
	
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,0006

	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,5

	
	
	
	Дверь металлическая (утепление 
 пенопласт, минеральная вата, основной замок, дополнительный замок, петли с упорным подшипником, наличники, ручка) 2030х950мм 
	комплект
	1

	
	
	
	Дверь металлическая (утепление 
 пенопласт, минеральная вата, основной замок, дополнительный замок, петли с упорным подшипником, наличники, ручка)  2050х1300мм 
	комплект
	1

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 кв.м
	0,432

	
	
	

	4
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 кв.м
	0,432
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0009

	
	
	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	38,45

	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0018

	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0346

	
	
	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,0454

	
	
	
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,0069

	
	
	
	Двери внутренние офисные однопольные  глухие  (полотно, коробка, защелка-замок, петли, наличник, добор. Коробка зарезана в размер, фурнитура врезана)
	комплект
	24

	5
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 кв.м
	3,3
	
	
	

	6
	Разборка плинтусов деревян-ных и из пластмассовых материалов, 100 кв.м
	13,2
	
	
	

	7
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм, 100 кв.м
	3,3
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	8,415

	8
	Устройство покрытий из линолеума, 100 кв.м
	3,3
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	336,6

	
	
	
	Клей «Бустилат»
	т
	0,165

	
	
	
	Ветошь
	кг
	1,65

	9
	Устройство плинтусов деревянных,100 м
	13,2
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0,004

	
	
	
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	1333

	10
	Разборка покрытий полов из ламината, 100 кв.м
	1,105
	
	
	

	11









	Устройство покрытий полов из ламината, 10кв.м
	1,105
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
	т
	0,0152

	
	
	
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0,0221

	
	
	
	Подложка пробковая под ламинат 
	м2
	110,5

	
	
	
	Ламинат класс 32 (33) 
	м2
	114,9

	
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных, 100 кв.м
	0,255
	
	
	

	13
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2,100 кв.м
	0,255
	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов
	м2
	26,01

	
	
	
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	13,26

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,255

	
	
	
	Карборунд
	кг
	0,255

	
	
	
	Полимерцементная шпатлевка
	кг
	0,4845

	14
	Разборка подвесных  потолков,100 кв.м
	1,774
	
	
	

	15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ,100 м2 
	1,774
	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»
	м2
	182,7

	16
	Демонтаж светильников в подвесных потолках, 100 шт
	0,48
	
	
	

	17
	Монтаж светильников в подвесных потолках, 100 шт
	0,48
	Светильники встраиваемы потолочные  для подвесных потолков Акцент WL-670 
	шт
	48

	18
	Разборка облицовки из панелей МДФ  стен и перегородок, 100 кв.м
	3,24
	
	
	

	19
	Облицовка стен декоративными панелями  МДФ, 100 кв.м
	3,24
	Растворитель марки Р-4А
	т
	0,0097

	
	
	
	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм
	т
	0,0027

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,648

	
	
	
	Лак масляный МА-592
	т
	0,0036

	
	
	
	Бумага ролевая
	т
	0,0324

	
	
	
	МДФ панели
	м2
	332,1

	20
	Очистка поверхности щетками, 1кв.м
	177,4
	
	
	

	21
	Шпатлевка поверхности под покраску, 100 кв.м
	1,774
	Шпатлевка Ветонит KR, LR
	т
	0,361896

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 кв.м
	1,774
	Ветошь
	кг
	0,3548

	
	
	
	Грунтовка акриловая   НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	35,5

	23
	Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 кв.м
	1,774
	Шкурка шлифовальная двух слойная с зернистостью 40-25
	м2
	14,9

	
	
	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0089

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,5499

	
	
	
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,1118

	24
	Смена смесителей без душевой сетки,100 шт
	0,03
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0001

	
	
	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0001

	
	
	
	Очес льняной
	кг
	0,063

	
	
	
	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	3

	25
	Смена розеток,100шт
	0,32
	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 
	шт
	32

	26
	Смена выключателей, 100шт
	0,72
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт
	72

	27
	Смена унитазов типа «Компакт», 100 приборов
	0,03
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0001

	
	
	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,0002

	
	
	
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,0002

	
	
	
	Цемент расширяющийся
	т
	0,0006

	
	
	
	Втулки полихлорвиниловые
	шт
	12

	
	
	
	Унитаз-компакт «"Комфорт Люкс"» 
	шт
	3

	28
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1шт
	53
	
	
	

	29
	Монтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1шт
	53
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, ИП -212-189А (сверчок) 
	шт
	53

	30
	Очистка помещений от строительного мусора, 100т
	0,085
	
	
	

	31
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1т
	8,5
	
	
	

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза, 1т
	8,5
	
	
	

	33
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 кв.м
	0,87
	
	
	

	34
	Снятие кранов водоразборных или туалетных, 100шт
	0,08
	
	
	

	35
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм, 100м
	0,2
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,252

	
	
	
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,0001

	
	
	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0012

	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	 м3
	0,122

	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	21,4

	36
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм, 100м
	0,2
	Кислород технический газообразный, (м3)
	м3
	0,656

	
	
	
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,0002

	
	
	
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0012

	
	
	
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,542

	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	21,4

	37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100м
	0,6
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0,0006

	
	
	
	Клей 88-СА
	кг
	0,138

	
	
	
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000шт
	0,0726

	
	
	
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0,396

	
	
	
	Метиленхлорид
	кг
	0,174

	
	
	
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,0038

	
	
	
	Труба PN20/40*6,7 Optimum 
	м
	56,22

	
	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм
	шт
	5

	
	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм
	шт
	3

	38
	Установка кранов воздушных, 1комплект
	3
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	комплект
	3

	39
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 кв.м
	0,346
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	т
	0,0056

	
	
	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0031

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,0346

	40
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 куб.м
	2,7
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0,0286

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,0014

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,0027

	
	
	
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	т
	0,0001

	
	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм
	т
	0,0716

	
	
	
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм
	м3
	4,158

	
	
	
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
	1000м2
	0,006

	
	
	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм
	кг
	2,106

	41
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 кв.м
	0,87
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	0,0026

	
	
	
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	98,31

	
	
	
	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	м
	0,0003

	
	
	
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
	1000м2
	0,1009

	
	
	
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм
	кг
	3,845

	
	
	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм
	кг
	29,12

	
	
	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	32,71

	
	
	
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм
	кг
	0,1636

	42
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (котельная), 100 кв.м
	1,0
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,0211

	
	
	
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0057

	
	
	
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1

	
	
	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0409

	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,18

	
	
	
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024


6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 
Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:
- Укладка трубопроводов теплоснабжения  с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

7.Требования к предоставлению гарантий качества: 
Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

8. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.




4
ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту административного здания Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
