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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на облицовку фасада бокса дезактивации котельной и санпропускника для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	работы по облицовке фасада бокса дезактивации, котельной и санпропускника для нужд филиала "Южный территориальный округ"  ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	Данное техническое задание составлено на основании дефектной ведомости, утверждённой директором филиала «Южный территориальный округ».  

	Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнить следующие работы: 
- облицевать поверхность стен зданий металлосайдингом по металлическому каркасу с устройством параизоляционного слоя из пленки ЮТАФОЛ или аналога без ухудшения технических качеств. Использовать: металлосайдинг «Корабельная доска» МП СК 14х226 с комплектом всех стыковых элементов, цвет желтый RAL 1014;
- облицевать поверхность цоколя зданий линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 250 мм;
- устройство нового покрытия парапета бокса дезактивации из листовой оцинкованной стали.
- демонтировать элементы здания, мешающие выполнению работ по облицовке стен, и установить их обратно.
Работы вести на наружных инвентарных лесах.

	Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

	Здание котельная с санпропускником и здание боксов дезактивации и стоянки спецавтомобиля пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ», расположенное по адресу: Россия, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, 4 км +270 метров на северо-восток от восточной окраины

	Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

	1.При выполнении ремонтных работ необходима разработка ППР, т.к. работы будут проходить на территории действующего предприятия.
2.В ППР должны быть отражены сведения по технологии производственного процесса при выполнении внутренних ремонтных работ, а также  указания по организации труда и соблюдения правил по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

	1. Здание, где будут производиться работы, расположено на территории пункта хранения радиоактивных отходов филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Территория  пункта хранения располагает подъездными дорогами, а также участками, которые возможно использовать в качестве площадок складирования материалов, необходимых для проведения ремонтных работ  и базирования необходимой техники. 
2.В процессе выполнения ремонтных работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
3.Строительный мусор от выполнения ремонтных работ вручную собирать в контейнеры для  мусора, далее спецтехникой грузить на транспортное средство для последующего вывоза с территории пункта хранения радиоактивных отходов.
4.Все материалы, используемые при производстве  работ, должны быть сертифицированы.
5.На протяжении всего периода производства работ подрядной организацией должен быть организован контроль качества выполняемых работ.
6.Подрядная организация должна иметь в своём распоряжении всю необходимую строительную технику, приспособления  и инвентарь  необходимые для качественного выполнения ремонтных работ.

	
Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	1.Исходным материалом для разработки подрядной организацией ППР служит данное Техническое задание, а также условия поставки готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технической комплектации и перевозки строительных грузов.
2.Проект производства работ разрабатывается, утверждается подрядной строительно-монтажной организацией, выполняющей вышеуказанный комплекс ремонтных работ, и согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3. Проект производства работ должен включать в себя:
-календарный план производства работ по объекту;
-схему строительного генерального плана;
-график поступления на объект изделий, материалов и оборудования;
-график движения основных строительных машин по объекту;
-технологические карты на выполнение видов работ;
-карты (схемы) на контроль качества работ;
-пояснительную записку, содержащую решения по производству и технологии выполняемых работ;
-природоохранные мероприятия; 
-мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ

	Табл. 1

	ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	№ п/п 
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100м2
	3,5317

	2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	2,2

	3
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 250 мм
	100м2
	0,2327

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п (парапет бокса дезактивации)
	100 мп труб и покрытий
	0,512

	5
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет бокса дезактивации)
	100м2
	0,31







РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ. ПРМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	1.Подрядчику необходимо сделать в техническом предложении конкретное описание (т.е. не допускающее двусмысленного толкования), планируемых к использованию материалов, а именно: все технические характеристики применяемых материалов, товарные знаки (при наличии) (их словесное обозначение) материалов (в случае если предлагаемые к использованию материалы не имеют товарного знака – указать «товарный знак отсутствует»), наименование места происхождения материалов, наименование производителя материалов. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям технического задания.
2.Поставку всех необходимых материалов и изделий осуществляет подрядная организация.
3.Используемые в производстве работ материалы должны иметь сертификаты качества и/или технические паспорта.
4. Подрядчик обязан направлять Заказчику копии технических паспортов и/или сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу во избежание фальсификации материалов.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Проектная и рабочая документация не требуется. Ремонтные работы будут выполняться согласно разработанного Подрядчиком проекта производства работ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется.




РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения ремонтных работ устанавливается в количестве 45 календарных дней с момента подписания договора на выполнение ремонтных работ, но не ранее даты получения от Заказчика заявки вызова на выполнение работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.Выполняемые ремонтные работы  должны  соответствовать  требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
2.Контроль качества выполняемых работ осуществляется как Подрядчиком, так и Заказчиком пооперационно, с подписанием необходимых промежуточных актов. Все акты заносятся в Общий журнал работ, заполняемым подрядной организацией.
3.В процессе выполнения ремонтных работ контролируется:
-качество применяемых материалов и правильность их подготовки;
-технологический процесс производства ремонтных работ;
-качество выполненных работ.
4.Признаками, определяющими качество выполненных работ, с учетом которых осуществляется контроль, являются:
- внешний вид;
- соответствие цвета и типа сайдинга, указанному в техническом задании;
- качество стыковки элементов сайдинга;
- устойчивость облицовочного материала ко всем климатическим воздействиям и к механическим повреждениям;
- выполнение всех требуемых работ.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

	Особые условия при выполнения ремонтных работ не предусматриваются.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

		Гарантийный срок на ремонтные работы устанавливается 3 (три ) года с момента принятия Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ и подписания соответствующих документов  предусмотренных договором.
	







РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующего законодательства РФ, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производствах работ;
-СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
-СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (часть 1);
-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (часть 2);





РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ

	1.Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в заданные сроки согласно  подписанного договора. 
2.Подрядчик обязан руководствоваться требованиями и положениями РД-11-02-2006 при сдаче исполнительной документации и условиями договора.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся исполнительная документация оформленная Подрядчиком выполняется на русском языке и сдаётся заказчику в 1-м экземпляре на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКЗЧИКА

	Обучение персонала Заказчика не требуется.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ

	Требуется наличие у Подрядчика лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе: 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: «п.33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): п.п.33.3 Жилищно-гражданское строительство»




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ППР
	Проект производства работ





