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	              УТВЕРЖДАЮ

              Главный инженер ФГУП УЭМЗ

              ______________А.В. Максимов

                             «___»   декабря  2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции канализационной сети здания №15 ФГУП УЭМЗ.
Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 
и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
2013г.

Техническое задание.
Реконструкцию канализационной сети здания №15 
ФГУП УЭМЗ.
1. Бестраншейная замена чугунного коллектора канализационной сети

Ду150 длиной 118 м укороченными полиэтиленовыми патрубками Дн 160 

с помощью пневмопробойника без выполнения земляных работ через существующие колодцы с последующим восстановлением лотковой части колодцев.

2. Гидродинамическая промывка сети канализации зд.15 (Рраб не менее 200 кгс/см2, расход воды через насадки не менее 25л/сек.) общей длиной 367 м, диаметром Ду50 - Ду150, вымываемый при прочистке осадок утилизируется на полигоны ТБО. 

3. Контроль качества выполненных работ телевизионно-диагностичес-

ким методом с предоставлением отчета.

