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Москва, 2013 год
Раздел 1. 

Раздел 1.  «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И СИЗ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НУЖД СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»
1. Предмет открытого запроса цен:
Заключение договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ общего назначения для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Цель:
Обеспечение работников Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» специальной одеждой, спецобувью и СИЗ общего назначения в соответствии со ст.212, 219, 221 ТК РФ, Коллективным договором ФГУП «РосРАО» от 30.01.2013 и «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ».
3. Срок поставки товара:
Дата начала поставки - с момента подписания договора поставки. Дата окончания поставки – 31.10.2013г.
Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента приёмки товара Покупателем на своём складе.
4. Место поставки:
Адрес поставки: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52, Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
5. Условия поставки товара:
Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика (п.4).
Порядок приемки товара: Приемка производится на территории Заказчика в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.
Дополнительные условия: Поставка будет осуществляться на территорию режимного предприятия, где установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
6. Требования к поставляемому товару:
6.1. Поставляемый товар должен соответствовать наименованию и характеристикам, указанным в перечне (Приложение 1). Допускается поставка эквивалентного товара.
6.2. [bookmark: _GoBack]Поставка товара осуществляется в объеме, установленном Заказчиком, в оговоренные сроки (в течении 14 дней после поступления заявки на комплектацию товара).
6.3. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.
6.4. Поставляемый товар должен быть промышленного (заводского) производства, иметь соответствующую маркировку и быть упакован в специальную упаковку, соответствующую стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, иметь сертификат соответствия ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6.5. Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов.
7. Требования к предоставлению гарантий качества:
В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.
8. Порядок формирования цены:
Цена сформирована с учетом всех расходов, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Заказчика.
9. Порядок оплаты товаров:
Безналичный расчет по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания товарной накладной.
10. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1: «Перечень, основные требования, количество поставки специальной одежды, спецобуви и СИЗ общего назначения для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на 2013 год».




Приложение №1
Перечень, основные требования, количество поставки специальной одежды, спецобуви и СИЗ общего назначения для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на 2013 год
	№ п/п
	Наименование и характер товара
	Качественные характеристики/описание товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	ГОСТ

	1. 
	Костюм Мужской 
Комплектация: куртка, брюки
Размеры 46-52
	Ткань: "Томбой", полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/кв.м, МВО, К50 Застежка: на кнопках
Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии
Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой;
Цвет: темно-синий с серым
	шт
	60
	ГОСТ 27575-87

	2. 
	Костюм Женский 
Комплектация: блуза, брюки
Размеры 46-52
жен.

	Костюм «Магнолия» (либо аналог)
Материал: Сатори
Ткань: Сатори


	шт
	15
	ГОСТ 9896-88

	3. 
	Куртка утепленная, мужская
Размеры 44-60
	Куртка утепленная «Невада» (либо аналог)
Ткань:: ПУ покрытие
Состав ткани: полиэфир - 100%
Утеплитель: синтепон
Цвет: красный с черным

	шт
	30
	ГОСТ 25295-03

	4. 
	Шапка зимняя мужская, искусственный мех
Размер 58-59
	Шапка «Вершина» (либо аналог)
Состав ткани: полиэфир - 100%
Утеплитель: синтепон, искусственный мех
	шт
	20
	ГОСТ 17–635–87

	5. 
	Шапка утепленная мужская, трикотажная
темно - синяя
	Шапка «Скейтер-3» (либо аналог)
Ткань: трикотажное  полотно
Состав ткани: акрил - 100%
Утеплитель: Тинсулейт
Цвет: темно-синий
	шт
	30
	ГОСТ 5274-90

	6. 
	Рукавицы брезентовые
	Рукавицы G11 (либо аналог)
Материал (СИЗ): парусина
	пар
	200
	ГОСТ 12.4.010–75.

	7. 
	Рукавицы хлопок с налодонником

	Рукавицы G17 (либо аналог)
Характеристика: 
Покрытие перчаток: точечное
Материал покрытия перчаток: ПВХ
конструктивные особенности СИЗ: с двойным налодонником
Материал (СИЗ): хлопок
Цвет: белый
	пар
	100
	ГОСТ 12.4.010-75

	8. 
	Перчатки трикотажные с ПВХ
	Характеристика: 
Покрытие перчаток: точечное
Материал покрытия перчаток: ПВХ напыление
	пар
	500
	ГОСТ: ТУ 17-РСФСР-0300142-45-91

	9. 
	Перчатки утепленные специальные

	Перчатки «Винтер Супер Грин» (либо аналог)
Характеристика: 
Покрытие перчаток: частичное
Материал покрытия перчаток: ПВХ напыление
Материал (СИЗ):полиэфир
Утеплитель (СИЗ): Тинсулейт
Цвет: зеленый
	пар
	30
	ГОСТ 5007-87

	10. 
	Перчатки механически стойкие 
	Перчатки Торро (либо аналог)
Покрытие перчаток: частичное
Материал покрытия перчаток: латекс
Материал (СИЗ): хлопок
	пар
	200
	ГОСТ 12.4.183-91

	11. 
	Плащ влагостойкий
	Плащ «Форест» (либо аналог)
Ткань: ПВХ покрытие
Состав ткани: полиэфир - 100%
	шт.
	5
	ГОСТ 12.4.134-83

	12. 
	Фартук прорезиненный безразмерный
	Характеристика: 
Ткань: диагональ прорезиненная
Состав ткани: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Цвет: черный
Материал: Прорезиненная ткань, хлопок - 50%, полиэстер - 50%
	шт.
	4
	ГОСТ 12.4.029-76

	13. 
	Халат лабораторный женский и мужской
Размер: 50-60
	Халат «Лаборатория» (либо аналог)
Ткань: бязь
Состав ткани: хлопок - 100%
Цвет: белый
Материал: бязь
	шт.
	10
	ГОСТ 12.4.131-83

	14. 
	Сандалии рабочие женские
Размеры с 36 по 39.
	Сандалии «PANDA» 3116 S1 (либо аналог)
Характеристика: 
Метод крепления: литьевой
Подкладка: текстильный материал
Подошва / низ обуви: ПУ
Подносок: сталь 200Дж
Цвет: белый
	шт.
	11
	ГОСТ: EN 20345:2004

	15. 
	Сапоги рабочие мужские,  ПВХ
Размеры с 38 по 48.
	Метод крепления: литьевой
Подошва / низ обуви: ПВХ
Подносок: сталь 200Дж
Цвет: желтый
	пар
	20
	ГОСТ: ТУ 2595-001-5020598-02

	16. 
	Сапоги специальные утепленные 
Мужские
Размеры с 39 по 47.
	Сапоги Ранг Полярис (либо аналог)
Характеристика: 
Метод крепления: GOODYEAR
Подошва / низ обуви: Резина
Подносок: композит 200Дж
Утеплитель: натуральный мех
Цвет: черный
	пар
	40
	ГОСТ: ГОСТ 28507-90

	17. 
	Ботинки специальные демисезонные
Мужские
Размеры с 39 по 47.
	Ботинки ТРУД ПУ (ТОФ) (либо аналог)
Характеристика: 
Метод крепления: литьевой
Подкладка: трикотажный материал
Подошва / низ обуви: ПУ
Подносок: стальная антипрокольная стелька
Цвет: черный
	пар
	30
	ГОСТ 12.4.137-84

	18. 
	Костюм для защиты от электрической дуги зимний
Мужской
Размеры 46-48; 52-54

	Костюм Электра Л-1 лет., Э50 (либо аналог)
Характеристика: 
Материал: Флеймшилд
Ткань: Флеймшилд, МВО, Пробан
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Состав ткани: хлопок - 100%
Утеплитель: Тинсулейт FR, 3M
Цвет: васильковый с красным
	шт
	2
	ГОСТ: ТУ 8572-047-86546719-2010

	19. 
	Костюм для защиты от электрической дуги летний
Мужской
Размеры 46-48; 52-54

	Костюм ЭЛЕКТРА 3-8 утеп., Э111 муж (либо аналог)
Характеристика: 
Ткань:: Флеймшилд, МВО, Пробан
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Состав ткани: хлопок - 100%
Цвет: васильковый с красным
Материал: Флеймшилд
	шт
	2
	ГОСТ: ТУ 8572-046-86546719-2010

	20. 
	Полумаска фильтрующая
Степень защиты (до 4 ПДК) 
	Полумаска фильтрующая SPIROTEKSH2100 
Характеристика:
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
	шт.
	200
	ГОСТ Р 12.4.191-99

	21. 
	Каска с системой вентиляции,
оранжевая

	Каска JSPFFEuropian (либо аналог)
Высокая степень защиты
Температурный режим - до -20°С
Шесть точек крепления оснастки
Материал оголовья - пластик
Вентиляционные отверстия
	шт
	10
	ГОСТ 12.4.207-99

	22. 
	Каска с системой вентиляции,
белая

	Каска JSP FF Europian (либо аналог)
Высокая степень защиты
Температурный режим - до - 20°С
Шесть точек крепления оснастки
Материал оголовья - пластик
Вентиляционные отверстия

	шт
	10
	ГОСТ 12.4.207-99

	23. 
	Очки защитные с покрытием против царапин и запотевания с прозрачной линзой

	Очки I-SpektorЛастер линия прозрачная (либо аналог) Характеристика: 
Материал линзы: поликарбонат
Покрытие линзы: против царапанья и запотевания
Тип линзы: серая
	шт
	10
	ГОСТ 12.4.013-97
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ общего назначения для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
