Техническое задание 
для размещения заказа 
путем проведения запроса цен на закупку
автомобиля 
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
Изм
	Ко-личество

	1.


	Автомобиль

Типа
KIA Sorento
(к ( комплектации Comfort, код модели GMW5L661G, код комплектации GFX0)

или эквивалент
	Кузов 5-ти дверный, двигатель об 2,4л., бензиновый иностранного   производства, 
привод полный, трансмиссия 6-и ступенчата автоматическая, максимальная мощность, (л.с.) 175, 
цвет черный, полноразмерное запасное колесо, 
противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах, дополнительный стоп-сигнал, 
светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL), стеклоочистители"Aero blade", 
ручки дверей с отделкой хромом, 
передние и задние брызговики, 
рейлингина крыше, 
электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота, 
    функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при    закрывании замков),
 система курсовой устойчивости (ESC), 
       система помощи при старте на подъеме (НАС), антиблокировочная система тормозов (ABS), интегрированная система активного управления (VSM), система предупреждения об экстренном торможении (ESS), активные подголовники передних сидений, 
      автоматическое запирание дверей при движении, фронтальные подушки безопасности, 
боковые подушки и шторки безопасности, 
иммобилайзер и сигнализация, 
ключ с дистанционным управлением центральным замком,
дверные панели с отделкой искусственной кожей, 
      козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей,отделение для очков, 
 водительское сиденье с регулировкой по высоте, 
   задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении60/40, 
 задний подлокотник с подстаканниками, 
 прикуриватель и пепельница, 
 шторка багажного отделения, 
 сетка для крепления багажа, накладки на пороги передних дверей, 
декоративная подсветка интерьера MoodLamp, мультифункциональное рулевое колесо.
задние датчики парковки, 
круиз-контроль, 
 аудиосистема с радио/СО/МРЗ, USBи AUXвходы, 6 динамиков, 
 bluetooth для подключения мобильного телефона, раздельный климат контроль с системой ионизации воздуха, 
       регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету, адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости, 
    передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением,
 подогрев передних сидений, 
подогрев задних сидений, 
подогрев руля, 
подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, 
боковые зеркала с электроприводом и подогревом,
рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей, 
легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17, 
сиденья с отделкой тканью, 
передние панели и двери со вставками под металл, 
система бесключевого доступа SmartKeyи запуск двигателя кнопкой, 
количество посадочных мест 5, 
 защита картера, сигнализация (без обратной связи, без брелока, с датчиками движения и удара)



	шт.
	1
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1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
обязательное наличие: сопроводительной и эксплуатационной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт(формуляр), сертификаты соответствия (копии) данного оборудования ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам, руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке);
· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

