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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	 Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования объектов котлонадзора



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 


	1. Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объектов котлонадзора (согласно перечню) 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Проверка условий эксплуатации объектов котлонадзора; 
1. Экспертиза промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объектов котлонадзора.

	 Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

	1. Разработка программы обследования;
1. Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждого объекта котлонадзора;
1. Обследование условий эксплуатации каждого объекта котлонадзора;
1. Проведение экспертизы промышленной безопасности/или техническое освидетельствование объекта котлонадзора.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям: 
- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 № 64;
- Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги выполнять в сроки, указанные в Перечне технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих экспертному обследованию и техническому освидетельствованию в 2014 году.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Услуги предоставить с момента заключения  договора по 31.12.2014 г. 

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не требуются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Услуги выполнять  после получения вводного  инструктажа, в установленном порядке на подразделении Заказчика.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	1. Наличие лицензии, выданной Ростехнадзором, на осуществление деятельности по    проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;
1. Область аккредитации – 2.5.(2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.11., 2.5.12, 2.5.13., 2.5.14., 2.5.15., 2.5.20.) согласно Перечню областей аккредитации экспертных организаций, принятого Наблюдательным советом, решение бюро от 23 мая 2013 г. № 54-БНС, введенного в действие с 01 июля 2013 г.
1. Опыт оказания услуг участника по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, должен быть не менее 3-х лет;
4. Наличие и аттестация лаборатории неразрушающего контроля в областях:
- объекты котлонадзора;
5. Наличие трудовых ресурсов: 1) эксперт в области объектов котлонадзора с правом выполнения расчетов остаточного ресурса – 2 человека; 2) специалист неразрушающего контроля в области объектов котлонадзора не ниже II уровня – 2 человека.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Не требуются



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	1.Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство (объект котлонадзора)), включающее в себя:
        - результаты экспертизы;
        - рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации;
        -  заключение с указанием остаточного ресурса;
        - протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля основного металла и сварных швов технического устройства, акты испытаний;
        -  копии разрешительных документов на проведение обследования.
2. Регистрация заключения в Забайкальском управлении Ростехнадзора.
3.Запись о результатах работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования в паспорте технического устройства.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство подлежит приемке  после его регистрации в Забайкальском управлении Ростехнадзора. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	   Техническую документацию по устранению выявленных дефектов (при необходимости), утвержденную Подрядчиком в установленном порядке, передается Заказчику вместе с утвержденным Заключением экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	Отсутствуют 



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Количество листов

	1
	Перечень технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих экспертизе промышленной безопасности и  техническому освидетельствованию в 2014 году
	2







Приложение 1
к техническому заданию


Перечень 
технических устройств (объекты котлонадзора) ОАО «ППГХО», подлежащих 
экспертизе промышленной безопасности и  техническому освидетельствованию в 2014 году 
1. Экспертиза промышленной безопасности 
	№
п/п
	Наименование 
технических
устройств
	Рег.
номер
	Зав.
номер
	Подраз-
деление
	Технические 
параметры
устройств
	Срок
выпол-
нения
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Воздухосборник НВ-10 
	144
	850
	УГРУ
	V= 0,32м3,             Р=7 кГ/см2
	апрель
	

	2
	Подогреватель сетевой воды ПБ-1А
	2082
	1208
	ТЭЦ
	D=1640мм,           H=5827мм,
P=14/23кГ/см2,    T=400/1500С
	июль
	

	3
	Подогреватель сетевой воды ОБ-4А
	2092
	191525
	ТЭЦ
	D=1624мм,           H=5827мм,
P=3/23кГ/см2,      T=400/1200С
	август
	

	4
	Подогреватель сетевой воды ОБ-4Б
	2093
	191526
	ТЭЦ
	D=1624мм,           H=5827мм,
P=3/23кГ/см2,      T=400/1200С
	август
	

	5
	Теплосеть шх. 11В, 15В
	П.ТС.6
	-
	ПЭиТС
	D=325мм,            Т≤150оС, L=4600м,              Р≤16кГ/см2       
	август
	

	6
	Теплосеть ТНС1-П3
	П.ТС.2
	-
	ПЭиТС
	D=700/530/426/325мм,   L=1800/10700/12737/6174м,     
Т≤150оС,              Р≤16кГ/см2       
	август
	

	7
	Паропровод ТЭЦ-город-БСИ
	1007
	-
	ПЭиТС
	D=426/377мм,     Р≤13кГ/см2,    L=4735/1942м,    Т≤300оС
	октябрь
	

	8
	Воздухосборник 
	2250
	СД 0375
	УГРУ
	V= 10м3,               Р= 6 кГ/см2
	октябрь
	

	9
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	128
	7277
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	

	10
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	129
	7141
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	

	11
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	139
	5802
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	

	12
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	140
	632
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	

	13
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	141
	430
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	

	14
	Воздухосборник ЗиФ-ШВ-5 
	142
	24764
	УГРУ
	V= 0,2м3,              Р=7 кГ/см2
	октябрь
	


1. Техническое освидетельствование
	№
п/п
	Наименование
технических
устройств
	Рег.
Номер
	Зав.
номер
	Подраз-
деление
	Технические
параметры
устройств
	Вид техн. осв.
	Срок
выпол-
нения
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котел БКЗ-210  № 8
	4534
	1548
	ТЭЦ
	W=210т/ч,     Р=155кГ/см2
	ГИ
	февраль
	

	2
	Трубопровод ОП от котла
БКЗ-210  № 5
	новый
	13.0040
	ТЭЦ
	D×S=273×36 мм, L= 63 м,  
D×S=133×20 мм, L= 8 м,
Р= 140кГ/см2,    Т= 560оС
	НО, ГИ
	февраль
	

	3
	Трубопровод ОП от котла
БКЗ-210  № 6
	новый
	13.0027
	ТЭЦ
	D×S=273×36 мм, L= 63 м,  
D×S=133×20 мм, L= 8 м,
Р= 140кГ/см2,    Т= 560оС
	НО, ГИ
	февраль
	

	4
	Трубопровод ОП от котла
БКЗ-210  № 8
	новый
	13.0068
	ТЭЦ
	D×S=273×36 мм, L= 82 м,  
D×S=133×20 мм, L= 9 м,
Р= 140кГ/см2,    Т= 560оС
	НО, ГИ
	февраль
	

	5
	Трубопровод ОП к ТГ-4
	новый
	13.0067
	ТЭЦ
	D×S=273×36 мм, L=265 м,
Р= 140кГ/см2,      Т= 560оС
	НО, ГИ
	февраль
	

	6
	Испаритель  аммиака
	2048
	582
	ГМЗ
	V= 0,47м3,   Р= 16 кГ/см2
	ВО
	февраль
	

	7
	Воздухосборник 
	2049
	277
	ГМЗ
	V= 10м3,      Р= 8 кГ/см2
	ВО
	февраль
	

	8
	Воздухосборник 
	2248
	43603
	УГРУ
	V= 2,5м3,     Р= 6 кГ/см2
	ВО, ГИ
	март
	

	9
	Воздухосборник 
	2251
	35460
	А/х «У»
	V= 6,3м3,     Р= 14 кГ/см2
	ВО
	март
	

	10
	Воздухосборник 
	2247
	31573
	А/х «У»
	V= 4м3,        Р= 8 кГ/см2
	ВО
	март
	

	11
	Воздухосборник 
	2054
	1297
	А/х «У»
	V= 6,3м3,     Р= 6 кГ/см2
	ВО
	март
	

	12
	Котел БКЗ-210  № 7
	4533
	1482
	ТЭЦ
	W=210т/ч,   Р=155кГ/см2
	ВО
	март
	

	13
	Котел БКЗ-210  № 10
	4536
	1933
	ТЭЦ
	W=210т/ч,   Р=155кГ/см2
	ВО
	апрель
	

	14
	Воздухосборник 
	2143
	12
	УГРУ
	V= 2,5м3,     Р= 6 кГ/см2
	ВО
	май
	

	15
	Воздухосборник 
	2144
	15
	УГРУ
	V= 2,5м3,     Р= 6 кГ/см2
	ВО
	май
	

	16
	Испаритель  аммиака
	2047
	583
	ГМЗ
	V= 0,47м3,   Р= 16 кГ/см2
	ВО
	май
	

	17
	Паропровод от котла № 9
	1017
	23360/2
	ТЭЦ
	D= 273/133мм, L= 63/9 м
Р= 140кГ/см2,  Т= 560оС
	НО
	май
	

	18
	Паропровод от котла № 10
	1019
	31162/26
	ТЭЦ
	D= 273/133мм, L= 65/9 м
Р= 140кГ/см2,   Т= 560оС
	НО
	май
	

	19
	Трубопровод острого 
параТГ-6, ПКОП, РКОП 
секции № 6
	1025
	17730/3
	ТЭЦ
	D= 377/219/133мм, 
L= 185/98/24 м,       
Р= 140кГ/см2, Т= 560оС
	НО
	май
	

	20
	Трубопровод острого 
параТГ-5
	1026
	17730/3
	ТЭЦ
	D= 377/219/133мм, 
L= 49/64/29 м,   
Р= 140кГ/см2,  Т= 560оС
	НО
	май
	

	21
	Коллектор греющего пара 6 ата ТГ-1
	1032
	30868-14
	ТЭЦ
	D= 426/325/219мм, 
L= 125/95/65 м,  
 Р= 140кГ/см2,  Т= 560оС
	НО
	май
	

	22
	Трубопровод питательной воды к/а 1
	3/В-193
	50981
	ТЭЦ
	D= 273/76мм,Р=240кГ/см2
L= 103/21 м,  Т= 230оС
	НО
	май
	

	23
	Трубопровод питательной воды к/а 6
	1015
	14871/13
	ТЭЦ
	D= 273/133мм,L= 90/11 м
Р=230кГ/см2,    Т= 230оС
	НО
	май
	

	24
	Трубопровод питательной воды к/а 7
	1013
	17730/10
	ТЭЦ
	D= 273/133мм,L= 107/12 м
Р=230кГ/см2,   Т= 230оС
	НО
	май
	

	25
	Трубопровод питательной воды к/а 8
	1009
	19045
	ТЭЦ
	D=273/133мм,Р=230кГ/см2
L= 90/11 м,      Т= 230оС
	НО
	май
	

	26
	Трубопровод питательной воды к/а 9, 10
	1014
	19045/7
	ТЭЦ
	D=273/133мм,Р=230кГ/см2
L= 180/22 м,     Т= 230оС
	НО
	май
	

	27
	Трубопровод питательной воды холодного коллектора 5 секции, горячего коллектора 7секции,обвод № 4
	1031
	23360/1
	ТЭЦ
	D= 325мм,        L= 276 м,
D= 273мм,        L= 18 м,
 Р=230кГ/см2,   Т= 230оС
	НО
	май
	

	28
	Трубопровод питательной воды коллекторов ПВД ТГ-5, ГКПВ № 5, 6; ХКПВ № 4, обвод № 4
	1034
	17730/7
	ТЭЦ
	D= 325мм,         L= 237 м,
D= 273мм,         L= 61 м,
 Р=230кГ/см2,    Т= 230оС
	НО
	май
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	29
	Воздухосборник 
	2052
	15-191
	ГМЗ
	V= 10м3,         Р= 8 кГ/см2
	ВО
	июнь
	

	30
	Котел БКЗ-210  № 9
	4535
	1672
	ТЭЦ
	W=210т/ч, Р=155кГ/см2, 
Т= 560оС
	ВО
	июль
	

	31
	Котел БКЗ-210  № 7
	4533
	1482
	ТЭЦ
	W=210т/ч, Р=155кГ/см2, 
Т= 560оС
	ГИ
	июль
	

	32
	Воздухосборник 
	2108
	3138
	КИПиА
	V= 6,3м3,       Р= 8 кГ/см2
	ВО
	сентябрь
	

	33
	Паропровод от котла № 1
	1010
	48530/1
	ТЭЦ
	D= 377/219мм, L= 57/18 м
Р= 140кГ/см2,   Т= 560оС
	НО
	август
	

	34
	Воздухосборник 
	2226
	2598
	УГРУ
	V= 2,5м3,         Р= 6 кГ/см2
	ВО, ГИ
	сентябрь
	

	35
	Воздухосборник 
	2041
	2596-092
	УГРУ
	V= 2,5м3,         Р= 6 кГ/см2
	ВО
	сентябрь
	

	36
	Металлоконструкции котла № 9 (БКЗ 210-140-ПТ-8)
	4535
	1672
	ТЭЦ
	W=210т/ч, Р=155кГ/см2, 
Т= 560оС
	
	сентябрь
	

	37
	Котел БКЗ-210  № 9
	4535
	1672
	ТЭЦ
	W=210т/ч, Р=155кГ/см2, 
Т= 560оС
	ГИ
	октябрь
	




	От «Подрядчика»:	



___________________ /______________/
М.п.
	    От «Заказчика»:



   __________________ /С.В.Шурыгин/
    М.п.












































 

