
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1. 
	Муфта соединительная ГКАЖ.687111.001 
	· Герметичная
· С внутренним экраном
· С соединительной колодкой
для кабеля чувствительного элемента ГКАЖ.685612.007 с медными жилами сечением одной жилы 0,5 мм2, количество жил 20

Или эквивалент
	–
	30

	2. 
	Муфта ремонтная ГКАЖ.687111.001-01 
	· Герметичная
· С внутренним экраном
· С соединительной колодкой
для кабеля чувствительного элемента ГКАЖ.685612.007 с медными жилами сечением одной жилы 0,5 мм2, количество жил 20

Или эквивалент
	–
	50




