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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-3
	Единица измерения-4
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-5
	Срок поставки-6
	Объем гарантий  и гарантийный срок-7

	1. 1
	Сталь у8а круг 12
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,1
	Не позднее 30.06.2015г.
	ПОСТАВЩИК обязан гарантировать высокое качество поставляемого ТОВАРА, гарантировать, что продаваемый ТОВАР свободен от дефектов материалов и изготовления. Срок гарантии в соответствии со сроками указанными заводом – изготовителем.



	2. 2
	Сталь у8а круг 16
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	3. 3
	Сталь у8а круг 20
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,2
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	4. 4
	Сталь у8а круг 25
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	5. 5
	Сталь у8а круг 30
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	6. 6
	Сталь у8а круг 40
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,4
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	7. 7
	Сталь у8а круг 50
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	1,0
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	8. 8
	Сталь у8а круг 60
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,6
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	9. 9
	Сталь у8а круг 80
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,2
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	10. 10
	Сталь у8а круг 100
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	1,0
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	11. 11
	Сталь у8а круг 120
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	-
	т.
	-
	0,5
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	12. 
	Сталь у8а круг 150
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	
	т.
	
	0,5
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	13. 
	Сталь у8а круг 180
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	
	т.
	
	0,5
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	14. 
	Сталь у8а круг 200
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	
	т.
	
	0,5
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	15. 
	Сталь у8а круг 250
	ГОСТ 1435;2590
	ГОСТ 1435;2590
	
	т.
	
	0,8
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	16. 
	Сталь 9хс круг 30
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,2
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	17. 
	Сталь 9хс круг 50
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	18. 
	Сталь 9хс круг 60
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	19. 
	Сталь 9хс круг 80
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	20. 
	Сталь 9хс круг 100
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,3
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	21. 
	Сталь 9хс круг 150
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,5
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	22. 
	Сталь 9хс круг 200
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,6
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	23. 
	Сталь х12мф круг 20
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,15
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	24. 
	Сталь х12мф круг 25
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,2
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	25. 
	Сталь х12мф круг 30
	ГОСТ 5950;2590
	ГОСТ 5950;2590
	
	т.
	
	0,2
	Не позднее 30.06.2015г.
	

	Итого:
	т.
	
	10,25
	
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
	     Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, свободных от прав третьих лиц, экспериментальной партией, если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна быть только производства РФ, находиться в свободной продаже на территории РФ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
	Маркировка должна быть нанесена в соответствии с требованиями действующих стандартов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
	Прутки поставляются в связках по сортаментам.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	     Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:

- счет-фактура – 1 экз.;

- товарная накладная формы ТОРГ-12 – 1 экз.;

- сертификат действующей системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 «или аналог» («или эквивалент») – 1 экз.

Каждая позиция должна быть подтверждена сертификатом качества.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Самовывоз.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Условия хранения должны обеспечивать качество и сохранность продукции.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Специальных требований к обслуживанию нет.




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Экологических требований нет.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Специальных требований по безопасности нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Прутки должны соответствовать требованиям ГОСТ 1435; ГОСТ 5950; ГОСТ 2590 и требованиям стандарта ISO 9001:2008 «или аналог» («или эквивалент»).


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Техническое сопровождение не требуется.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- Закупаемая продукция должна быть только производства РФ (по требованию ОСТ         В95 1148-92).


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	т.
	Тонна


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	


5
6

