Точное время автономии по каждому ИБП:

1) 30 кВА ИБП, при нагрузке 24 кВт — 1 ч 5 минут;

2) 40 кВА ИБП, при нагрузке 36 кВт — 26 минут;

3) 700ВА ИБП, при нагрузке 630 Вт — 9 минут;

4) 1500ВА ИБП, при нагрузке 1350 Вт — 87 минут;

5) 5000ВА ИБП, при нагрузке 4000 Вт — 21 минута;

6) Adapt 10kVA, при нагрузке 9000 Вт — 8 минут.

