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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Основные технические характеристики Товара и комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	Труба ВГП Ду15х2,8 

	ГОСТ 3262-75
ГОСТ 1050
	ГОСТ 3262-75 
8-12м
	тн
	0,20
	25 декабря 2014 
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя

	2
	Труба Ø 40х3 
	ГОСТ 8731-78
ГОСТ 1050
	ГОСТ 8731-78 гр.В
8-12м
	тн
	0,30
	25 декабря 2014 
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя

	3
	Труба Ø 48х4 
	ГОСТ 8731-78
ГОСТ 1050

	ГОСТ 8731-78 гр.В
8-12м
	тн
	0,40
	25 декабря 2014 
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя

	4
	Труба ВГП Ду40х3,5 
	ГОСТ 3262-75
ГОСТ 1050
	ГОСТ 3262-75
8-12м
	м
	12
	25 декабря 2014 
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя

	5
	Труба ВГП Ду150х4,5 
	ГОСТ 3262-75
ГОСТ 1050
	ГОСТ 3262-75
8-12м
	м
	24
	25 декабря 2014 
	12 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя



Место происхождения товара: Россия или эквивалент.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями (на изделие должен иметься товарный знак или обозначение  предприятия-изготовителя



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен находиться в упаковке производителя. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. 
Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны, сертификаты качества завода изготовителя,  передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида Товара и упаковки.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, Поставщик обязан, без дополнительной платы, заменить пришедший в негодность Товар в течение пяти рабочих  дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено






РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-




Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.
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