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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Профили ИПЛ 130208 и ИПЛ 130209

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Чертеж профиля ИПЛ 130208 – Приложение №1 к Тому 2 «Техническая часть» на 3 л.

Чертеж профиля ИПЛ 130209 – Приложение №2 к Тому 2 «Техническая часть»  на 1 л.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Профиль ИПЛ 130208:

Профиль изготавливается из алюминиевого сплава АД31 ГОСТ4784-97 (6063 ГОСТ 22233-2001)

Длина профиля – 370мм

Площадь сечения – 3280,4мм

Примерная масса 1 погонного метра – 8,890кг.

Диаметр описан. окр. – 193,7мм

Периметр наружный – 1814,1мм

Периметр внутренний – 91,6мм

Поверхность с шероховатостью не более Ra 1,6мкм

Остальные требования по СТП вр 14-0002-2012 (ГОСТ 22233-2001)

Профиль ИПЛ 130209:

Профиль изготавливается из алюминиевого сплава АД31 ГОСТ4784-97 (6063 ГОСТ 22233-2001)

Длина профиля – 2000мм

Площадь сечения –529,6мм

Примерная масса 1 погонного метра – 1,435кг.

Диаметр описан. окр. – 44,4мм

Периметр наружный – 253,4мм

Поверхность с шероховатостью не более Ra 1,6мкм

Остальные требования по СТП вр 14-0002-2012 (ГОСТ 22233-2001)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено 

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Не предусмотрено 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Самовывоз со склада Поставщика в Москве или в Московской области.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Профиль ИПЛ 130208 должен поставляться нарезками по 370мм

Профиль ИПЛ 130209 должен поставляться нарезками по 2000мм


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка профиля ИПЛ 130208 в количестве 1850 м и профиля ИПЛ 130209 в количестве 2000м в течение 60 дней с даты перечисления аванса.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Чертеж профиля ИПЛ 130208 – Приложение №1 к Тому 2 «Техническая часть»  на 3 л.

Чертеж профиля ИПЛ 130209 – Приложение №2 к Тому 2 «Техническая часть»  на 1 л.
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