Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и изготовление оснастки специальной сборочной
1. Назначение
Оснастка специальная сборочная индивидуального исполнения предназначена для сборки одного типа силовых выпрямительных диодов на основе кремниевых непланарных  p–n структур.

2. Состав оборудования установки и характеристики 
Оснастка  сборочная  должна  обеспечивать следующие  требования  по совмещению деталей контактной группы  с поверхностью непланарной кремниевой  структуры: 
- несоосность позиционирования кремниевой структуры и контактных цанг  -не болеe 0,05 мм;
- точность позиционирования по высоте, относительно торцов p–n  структуры – не менее 0,1 мм;
- должна быть обеспечена возможность работы в среде инертного газа;
- должна быть обеспечена возможность работы при температурах до 200 С.

3. Дополнительные требования

3.1 Поставка товара должна осуществляться на условиях DDP согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 105064 Москва, переулок Обуха, д. 3-1/12, строение 6

3.2 Требования к гарантийному обслуживанию: 
Срок гарантийного обслуживания - не менее 12 месяцев.
3.3 Требования к сервисному и постгарантийному обслуживанию: 

Изготовителем оснастки должна быть представлена контактная информация (телефон и адрес электронной почты), по которым можно решить вопросы гарантийного обслуживания. 

4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан разработать и изготовить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора на разработку и изготовление оснастки специальной сборочной в количестве одного комплекта.
По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 200 000 (двести тысяч) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
