«УТВЕРЖДАЮ»

заместитель директора  – директор Волгодонского филиала  ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                         от   «__» ________ 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

на право заключения договора поставки  электродов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012
Техническое задание 

1. 
	
	Спецификация

	           на поставку электродов

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость с НДС-18% (с доставкой)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	  цена 1 м3
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроды УОНИ 13/55 ф 3,0 ГОСТ 9466-75 ГАН
	т
	12
	 
	 

	2
	Электроды УОНИ 13/55 ф 4,0 ГОСТ 9466-75 ГАН
	т
	16
	 
	 

	3
	Электроды УОНИ 13/55 ф 5,0 ГОСТ 9466-75 ГАН
	т
	2
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	30
	 
	 


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС, склад Покупателя.
3.  Сроки  поставки: партиями по пять тонн в течение пяти дней с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
