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	Зам. генерального директора по ТЭФ
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безопасности мореплавания
_____________С.Н. Рындин
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку  стальных канатов, изделий из канатов,  такелажных изделий
1. Предмет договора
Поставка  стальных канатов, изделий из канатов, такелажных изделий (номенклатурная  группа № 1.93- поставка канатов стальных и изделий из них) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм

	1.
	Строп 
	· УСК-1
· г/п 1,5-1,6 т 
· длина 2,0 м
	10
	шт

	2.
	Строп
	· УСК-1
· г/п 1,0 т 
· длина 1,0 м 
	10
	шт

	3.
	Строп
	· УСК-1
· г/п 0,5 т
· длина 1,0 м
	2
	шт

	4.
	Строп
	· УСК-1
· г/п 1,6 т
· длина 3,0 м
	2
	шт

	5.
	Канат 
	· Стальной
· Оцинкованный
· Д-13,5 мм
· ГОСТ 7668-80

	1200
	м

	   6.
	Канат
	· Стальной 
· Оцинкованный
· Д-16,5 мм
· ГОСТ 7668-80
	1000
	м

	7.
	Карабин
	· КН-70
	20
	шт

	8.
	Карабин 
	· КН-80
	20
	шт

	    9.
	

Канат 
	· Стальной 
· Оцинкованный
· Грузовой
· Д-13,5 мм
· ГОСТ 7668-80
	250
	м

	10.
	
Канат
	· Стальной
· Д 4,0- 4,1 мм
· ГОСТ 2688-80
	132
	м

	11
	
Канат 
	· Стальной
· Д-6,2-6,4 мм
· ГОСТ 2668-80
	200
	м

	12.
	Изделие из стального
каната Д-11,5 мм
	· Согласно прилагаемому чертежу 
· Чертеж КМЯД 303634.090СБ
	1
	шт

	13.
	Изделие из стального каната Д-46 мм
	· Согласно прилагаемому чертежу 
· Чертеж КМЯД 303634.097СБ 
	2
	шт

	14.
	Изделие из полиамидного каната Д-56 мм 
	· Согласно прилагаемому чертежу 
· Чертеж КМЯД 303634.098СБ 
	2
	шт

	15.
	Скоба
	· Такелажная
· СА-250
· ОСТ 5.2312-79
	7
	шт

	16.
	Строп
	· Цепной
· С крючьми
· Двухветвевой
· 2СЦ
· 13,0  т
· Длина 6 м

	1
	шт

	17.
	 Строп
	· Цепной
· С крючьми
· Четырехветвевой
· 4СЦ
· 26,5  т
· Длина 6 м 
· [bookmark: _GoBack]Калибр цепи 20 мм
	1
	шт

	18.
	 Строп
	· Стальной
· Канатный 
· СКП
· Петлевой
· ГОСТ 25573 или РД 10-33-93
· Д 62,0 мм – Д 63,5 мм
·  Длина  18 м
· Гаша (огон 1500 мм)
	4
	шт

	19.
	 Строп
	· Стальной
· Канатный 
· СКП
· Петлевой
· ГОСТ 25573 или РД 10-33-93
· Д 44 мм – Д 48,0 мм
·  Длина  30 м
· Гаша (огон1500 мм)
	2
	шт

	20.
	 Строп
	· Стальной
· Канатный 
· СКП
· Петлевой
· ГОСТ 25573 или РД 10-33-93
· Д 46 мм – Д 48,0 мм
· Длина  10-12 м
· Гаша (огон1500 мм)
	4
	шт

	21.
	 Строп
	· Такелажный
· Круглопрядный
· Кольцевой 
· СТКк
· P=-50 т
· Длина 20  м
	2
	шт

	22.
	Ремень стяжной
	· Длина  10  м
· Рабочая нагрузка  7,0 т
· Прочность на разрыв 14,0 т
	4
	шт

	23.
	Ремень стяжной
	· Длина  10  м
· Рабочая нагрузка  10,0 т
· Прочность на разрыв 20,0 т
	4
	шт

	24.
	 Скоба
	· Такелажные
· Омегообразная
· SAK 170 PL  или эквивалент
· г/п 17,0 т-20,4 т
	4
	шт

	25.
	 Скоба
	· Такелажные
· Омегообразная
· SAK 350 PL  или эквивалент
· г/п 35,0 т-42,0 т
	4
	шт


          3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5.Требования к упаковке  оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

     6.Требования к технической документации
         6.1.Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
      7.Прочие условия
  7.1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:
  7.1.1.Сертификаты качества завода изготовителя.
  7.1.2.Паспорта качества,  на позиции 9,12,13,14,15 – сертификат РМРС.
  7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:
7.2.1. Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.
7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН. 
            7.3 Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).


      8. Место поставки продукции и условия допуска:
 8.1. 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
 8.2.Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

    9 Сроки поставки продукции: 
Вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «10» мая 2013 г. по «01» июня  2013 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема
