[bookmark: _Toc271695511]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора финансовой аренды (лизинга) на поставку автомобилей: Volkswagen Caravelle 2010 г.в., Toyota Camry 2010 г.в. 
5.1. Марка, модель автомобиля, передаваемого Лизингополучателю: 
Volkswagen Caravelle  (двигатель - турбодизель 2,0 л., цвет - черный, короткая база, 8 мест, КПП - мех., г.в. – 2010).
Аналоги не принимаются.
1.1. Требуемое количество автомобилей – 1 (один) шт.
1.2. Комплектация автомобиля Volkswagen Caravelle:
	Стандартное оборудование Volkswagen Caravelle
	

	Кронштейн для крепления запасного колеса
	

	Бамперы не окрашенные (массив пластика, серый) 
	

	 Стандартная крыша, кор. б - 8, дл. б. - 10 точек крепления верхнего багажника 
	

	Задняя дверь подвесная, остёкленная 
	

	Отсутствуют полозья для крепления груза на крыше (рейлинги) 
	

	Окна салона/грузового отделения слева: спереди и сзади 
	

	Лобовое стекло и стёкла дверей кабины с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка 
	

	Заднее стекло с обогревом, очистителем и омывателем.  Для двойного остекления - стекло двойное. 
	

	Окна салона/грузового отделения справа: спереди и сзади 
	

	Сдвижная дверь салона правая 
	

	Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира: выпуклое 
	

	Наружное зеркало заднего левое: асферическое 
	

	Петли для крепления задней двери/крышки багажника, стандартные 
	

	Копруса зеркал, задние боковые накладки под фонарями, ручки дверей, ручка задней двери чёрные 
	

	Противогрязевая защита днища и дополнительные противопыльные, противогрязевые уплотнители дверей кабины 
	

	Наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи вручную 
	

	Остекление салона: с теплозащитной лёгкой тонировкой зеленоватого оттенка 
	

	Подвеска стандартная (для California Beach: -20мм) 
	

	Полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутсвует 
	

	Колпачок в центре диска 
	

	Набор инструментов с домкратом 
	

	Шасси с 16-дюймовыми тормозными дисками 
	

	Стальные диски 6.5J x 16 
	

	Шины 205/65 R 16 C 107/105 T 
	

	Комплекс активной безопасности `ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP 
	

	Усилитель руля стандартный, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета 
	

	Рулевое колесо стандартное 
	

	Подголовники, регулируемые по высоте (в т. ч. в салоне) 
	

	Блокировка сдвижных боковых дверей(-и) от случайного открытия изнутри 
	

	Внутренне зеркало заднего вида с механизмом антиослепительного поднятия 
	

	Солнцезащитный козырёк слева без макияжного зеркальца 
	

	Солнцезащитный козырёк справа без макияжного зеркальца 
	

	Фронтальные подушки безопасности (пасс. - отключаемая), аварийные преднатяжители ремней в кабине 
на крайних сиденьях 
	

	Поручни над окнами в салоне 
	

	Такелажные петли в полу для фиксации груза 
	

	Иммобилайзер электронный 
	

	Галогеновые фары стандартные с совмещённым светильником  ближнего/дальнего света 
	

	Дневные ходовые огни, постоянно включённые 
	

	Задняя фонари выпуклые, улучшенного дизайна 
	

	Задний противотуманный фонарь 
	

	Пластиковая защитная накладка на нижнем торце проема багажника 
	

	Крепления ISOFIX для установки детских креслиц (Multivan - 2 в 3-м. диване или 1 в инд. сид, остальные - 2 в 2-м. сид.) 
	

	Ручная регулировка по высоте левого одиночного сиденья в кабине 
	

	Отделка дверей салона панелями из неокрашенного пластика 
	

	Сиденье в кабине правое: стандартное 
	

	Сиденье в кабине левое: стандартное 
	

	Сиденья в салоне 1 ряд: 2-местное сиденье слева с подлокотником у прохода 
	

	Сиденья в салоне 2 ряд: 3-местное сиденье со складной спинкой и откидывающееся целиком 
	

	По две нишы в дверях кабины 
	

	Торпеда стандартная 
	

	Покрытие пола в кабине - мягкий пластик(резина), моющийся 
	

	Покрытие пола в пассажирском/грузовом отсеке - мягкий пластик (резина), моющийся,
 защита порога двери багажника 
	

	Обивка потолка в кабине и пассажирском отделении комфортная 
	

	Отделка боковых панелей пассажирского салона стандартная 
	

	Поясничные опоры в передних сиденьях: слева, ручная 
	

	Подсветка приборов регулируемая 
	

	Внутреннее освещения пассажирского салона 
	

	Лампы освещения порогов дверей салона / грузового отсека 
	

	Тканевая обивка сидений, `Tasamo` 
	

	Норма токсичности выхлопов - Евро 4 
	

	Фильтр воздуха (с индикатором загрязнения) в исполнении для стран с пыльным климатом 
	

	Противопылевой и противопыльцовый воздушный фильтр салона 
	

	Стеклоподъёмники механические 
	

	Розетка(-и) 12В 
	

	Индикация потери давления в шине 
	

	Очиститель лобового стекла с ручным регулированием 
	

	Корректор угла наклона фар 
	

	Комплект ключей: 2 стандартных ключа 
	

	Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя 
	

	Стандартный отопитель для кабины и дополнительный отопитель салона 
	

	Салон для некурящих (розетка, подстаканник вместо прикуривателя и пепельницы
 в центральной консоли) 
	

	Догреватель водяной 
	

	Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя 
	

	Блок приборов стандартный (2 прибора), без м/ф индикатора 
	

	Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром 
	

	 Расширенный стандартный пакет для России (хол. зоны, фильтр с индик-м, подогрев форс-к) 
	

	Дополнительное оборудование 
	

	Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20мм)
	

	Парктроник задний со звуковой сигнализацией
	

	Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон
	

	Индикация потери давления в шине
	

	Омыватели фар, форсунки омывателя лобового стекла и фар с подогревом, индикация 
окончания жидкости омывателя
	

	Расширенный стандартный пакет для России (хол. зоны, фильтр с индик-м, подогрев форс-к,
 Kombi: контр. давл-я, ...)
	

	Защитная транспортная плёнка на капоте и (только для стандартной крыши) на крыше
	

	Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем
	

	Для России
	

	Полноразмерные колпаки колес
	

	Сиденья в салоне 1 ряд: 3-местное сиденье с откидным креслом справа для прохода назад
	

	Шторки противосолнечные, сматывающиеся, на боковых окнах салона
	

	Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутсвует разблокировка изнутри
	

	 Окна салона слева: спереди - со сдвижной форточкой, сзади - фиксированное
	

	Брызговики передние и задние
	

	Электродоводчик правой сдвижной двери
	

	Радиоподготовка
	

	Уровень вредных выбросов - Euro-4
	

	Центральный замок с ДУ, блокировка дверей салона и багажника, с управлением из салона
	

	Электро-пакет 1 (стеклоподъёмники, зеркала)
	

	Полноразмерное стальное запасное колесо
	

	Сиденья в кабине с вертикальной регулировкой, подлокотниками и поясничной опопрой
	

	Кондиционер Climatic для кабины и грузового/пассажирского отделения
	



1.3.  Гарантия на автомобиль два года без ограничения пробега. 

2. Марка, модель автомобиля, передаваемого Лизингополучателю: 
Toyota Camry (двигатель бензиновый 3,5 л., 277 л.с., цвет черный, КПП-автомат 6 ст., комплектация Люкс (N5), г.в. – 2010).
Аналоги не принимаются.
2.1. Требуемое количество автомобилей – 1 (один) шт.
2.2. Комплектация автомобиля Toyota Camry - Люкс (N5): 
	полноразмерное запасное колесо
	

	противотуманные фары
	

	брызговики пер. и зад. колес
	

	легкосплавные колеса
	

	шины 215/60R16
	

	доп. стоп-сигнал
	

	задний противотуманный фонарь
	

	ABS с EBD
	

	усилитель экстренного торможения (Break Assist)
	

	гидроусилитель и регулировка руля по углу наклона и вылету
	

	дисковые тормоза всех колес
	

	центральный замок с ДУ и сигнализацией
	

	отделка салона вставками под дерево
	

	многофункциональное рулевое колесо (аудио, климат контроль, бортовой компьютер) с кожаной отделкой
	

	аудио AM/FM/WMA/MP3 с управлением на руле c функцией Bluetooth
	

	аудиовход AUX
	

	6 динамиков
	

	подушки безопасности: (фронтальные, боковые, шторки)
	

	4 электростеклоподъемника
	

	электропривод боковых зеркал
	

	механизм складывания зеркал с электроприводом и обогревом
	

	раздельный климат-контроль
	

	ионизатор воздуха Plasmacluster
	

	автоматическое включение наружного освещения
	

	автоматическое включение стеклоочистителей ("датчик дождя")
	

	датчик света
	

	электрохромное зеркало заднего вида
	

	подсветка приборной панели "Optitron"
	

	салонный фильтр
	

	складывающиеся  задние сидения
	

	подогрев заднего стекла
	

	обогрев сидений
	

	датчики парковки передние/задние
	

	омыватель фар
	

	кожаные сидения с электроприводом
	

	круиз-контроль
	

	ксеноновые фары
	

	система курсовой устойчивости (VSC)
	

	антипробуксовочная система (TRC)
	

	навигационная система EMV (CD ченджер отсутствует)
	

	камера заднего вида
	

	система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start"
	

	система доступа в автомобиль и запуска двигателя "Smart Entry & Push Start"
	

	солнцезащитная шторка заднего стекла
	



2.3.   Гарантия на автомобиль три года или 100 тыс. км.  пробега.

3. Гарантийное обслуживание (ремонт) товара должно производиться в сервисном центре.

4. Предмет лизинга:
–	должен быть свободен от прав третьих лиц;
–	ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом;
–	должен быть работоспособным и готовым к эксплуатации, о чём поставщик обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке;
- должен пройти таможенную очистку на территории РФ;
–	должен быть без внутренних и внешних повреждений.

