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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
Наименование работ
1.1	«Разработка эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
Цель проведения работ
2.1	Разработка эксплуатационной документации верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ), необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах.
Основание для проведения работ
3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».
Исходные данные для выполнения работ
4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».
4.2	Конструкторская и рабочая проектная документация по отдельному оборудованию и оборудованию АСУ, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:
1. проектная документация;
1. проектно-конструкторская  документация оборудования технологических систем и АСУ ТП, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
4.3 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).
4.4 Программы и методики испытаний систем и оборудования энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.5	Инструкции по эксплуатации систем и оборудования энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».
4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки для энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.JE.AB.RE.WD001.
4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.1.0.AB.RE.WD001.
4.8      Карта уставок защит и блокировок для энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» R137.KK.2.0.AB.RE.WD002
4.9	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.
4.10	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).
4.11 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.

Объем и порядок разработки
5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы верхнего уровня (ТРБЭ, ИЭ РУ, Карта уставок ТЗБ) в соответствии с «Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации верхнего уровня для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»» (Приложение №2 к Договору). 
5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
	№
	Наименование этапа
	Примечание

	1
	Подготовительный этап
	

	1.1
	Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации
	Заказчик

	1.2
	Ознакомление с проектной, конструкторской  и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов
	Исполнитель

	2
	Основной этап
	

	2.1
	Разработка первой редакции документа
	Исполнитель

	2.2
	Согласование первой редакции c Заказчиком
	Исполнитель

	2.3
	Согласование первой редакции cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.4
	Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями
	Исполнитель

	2.5
	Выпуск второй и последующих редакций
	Исполнитель

	2.6
	Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком
	Исполнитель

	2.7
	Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.8
	Перевод документа на английский язык
	Заказчик

	2.9
	Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров
	Заказчик

	2.10
	Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик

	2.11
	Согласование документа с Инозаказчиком
	Заказчик (Исполнитель - при необходимости) 

	2.12
	Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик


Требования к разрабатываемым документам
6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации верхнего уровня должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011».
6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:
1. соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;
1. идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;
1. конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;
1. исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;
1. соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.
6.3	 Содержание эксплуатационной документации верхнего уровня, разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации верхнего уровня блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.4	Эксплуатационная документаця верхнего уровня для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации верхнего уровня блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.5  «Технологический регламент безопасной эксплуатации» должен содержать следующие разделы:
· титульный лист ЗАО АСЭ;
· титульный лист разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);
· лист утверждения и согласования ЗАО АТЭК и согласующими организациями;
· содержание;
· термины и определения;
· обозначения и сокращения;
·  общие положения;
· основные определения и описание эксплуатационных состояний энергоблока;
· эксплуатационные пределы;
·  пределы безопасной эксплуатации;
· порядок пуска энергоблока;
·  порядок работы энергоблока на энергетических уровнях мощности;
· порядок останова энергоблока;
· порядок перегрузки топлива;
· порядок управления энергоблоком в условиях нарушения нормальной эксплуатации и при авариях;
·  организационные вопросы эксплуатации энергоблока;
·  порядок проведения испытаний и опробования систем и оборудования в процессе эксплуатации энергоблока.
·  приложения;
·  нормативные ссылки;
·  лист ревизии;
·  лист ознакомления с документом;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления с изменениями.
6.6 «Инструкция по эксплуатации реакторной установки» должна содержать следующие разделы:
· термины и определения;
· принятые сокращения;
· общие положения;
· техническое описание системы;
· состояния реакторной установки (РУ);
· технологические ограничения и меры безопасности;
· перевод РУ из состояния «Перегрузка топлива» в «Холодное» состояние;
· перевод РУ из «Холодного» состояния в «Горячее» состояние;
· перевод РУ из «Горячего» состояния в состояние «Реактор на МКУ мощности»;
· перевод РУ из состояния «Реактор на МКУ мощности» в состояние «Работа на мощности»;
· работа РУ на мощности;
· работа РУ с  неполным числом работающих петель;
· работа РУ в режиме продления кампании с использованием  эффекта реактивности;
· перевод РУ из состояния «Работа на мощности» в «Горячее» состояние;
· перевод РУ из «Горячего» состояния в «Холодное» состояние;
· перевод РУ из «Холодного» состояния в состояние «Останов для ремонта»;
· перевод РУ из состояния «Останов для ремонта» в состояние «Перегрузка топлива»;
· работа РУ в состоянии «Перегрузка топлива»;
· приложения;
· нормативные ссылки;
· лист ревизии;
·  лист ознакомления с документом;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления с изменениями.
6.7 «Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации» должна состоять из семи книг:
· Книга 1. Реакторное отделение;
· Книга 2. Турбинное отделение;
· Книга 3. Системы спецводоочистки и  химводоочистки, общестанционные и вспомогательные системы;
· Книга 4. Вентиляционное оборудование;
· Книга 5. Оборудование РДЭС;
· Книга 6.Аварийные, предупредительные, ускоренные предупредительные защиты (АЗ, ПЗ, УПЗ);
· Книга 7. Управляющая система безопасности технологическая (УСБТ) и инициирующая (УСБИ).

	6.8 Каждая из книг документа «Карта уставок технологических защит, блокировок и сигнализации» должна содержать следующие разделы:

	· термины и определения;

	· обозначения и сокращения;

	· общие положения;

	· карты уставок ТЗБиС;
· нормативные ссылки;
· лист ревизии;
·  лист ознакомления с документом;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления с изменениями.


Организация выполнения работ
7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.
7.2	Заказчик  передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию верхнего уровня, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация верхнего уровня для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.


Приложение №1
к Тому 2 «Техническая часть»
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ этапа
	№ пакета по «Перечню»
	Наименование документа
	Код документа
	Срок разработки документа 
	Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *.
	Согласование со сторонними организациями

	1
	2
	19
	3
	1
	Технологический регламент эксплуатации
	R137.KK.2.0.AB.RE.WD001
	30.03.2012-30.09.2012
	25605,20
	АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» 

	2
	2
	19
	3
	2
	Карта уставок защит и блокировок
	R137.KK.2.0.AB.RE.WD002
	30.03.2012-30.09.2012
	25177,20
	АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» 

	3
	2
	19
	3
	61
	Инструкция по эксплуатации реакторной установки
	R137.KK.2.0.JE.AB.RE.WD001
	30.03.2012-30.09.2012
	2647,60
	АЭП, НИЦ КИ, НПО «Гидропресс» 

	Итого:
	
	
	
	53 430,00
	


* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.



	  ЗАКАЗЧИК: 
	
	 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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	Руководитель предприятия
	 

	ЗАО "АТОМТЕХЭКСПОРТ"
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