Разъяснения по лоту 043Пр/ЗЦ-013 
на право заключения договора  купли-продажи 

автомобиля Volkswagen Crafter 35 Kasten для целей лизинга 
для нужд ОАО «НИАЭП»

        В связи с обращением Поставщика за разъяснениями по «Требованиям к техническим, функциональным и качественным характеристикам поставляемого автомобиля Crafter 35 Kasten (средняя база, высокая крыша), 2013 год выпуска», Том 2 «Техническая часть» документации запроса цен по лоту  043Пр/ЗЦ-013 размещаем уточненные «Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам поставляемого автомобиля Crafter 35 Kasten (средняя база, высокая крыша), 2013 год выпуска.

         Уточнения внесены: 

1. Технические характеристики VW Crafter 35 (средняя база, высокая крыша), (стр 51, 56 документации Запроса цен); 

2. Шасси: Стабилизатор поперечной устойчивости спереди – усиленный, (стр. 56  документации Запроса цен);
3. Дополнительное оборудование: Комплект зимних колес на оригинальных литых дисках  R17, (шипованных) - 4 шт., (стр. 57 документации Запроса цен)
Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам поставляемого автомобиля
Crafter 35 Kasten (средняя база, высокая крыша), 2013 год выпуска
	Технические характеристики VW Crafter 35 (средняя база, высокая крыша):

	Габаритные размеры, мм
	5905/1993/2705

	Размеры пассажирского салона, мм
	3265/1780/1940

	Двигатель (Евро5)
	BiTDI 2,0 (120 кВт/163 л.с.)

	КПП
	механическая, 6-ступенчатая

	Привод
	задний

	Тормоза передние/задние
	дисковые вентилируемые

	Цвет
	Серебристый металлик

	Страна производства
	Германия

	

	КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ:

	Кузов:


	· Электростеклоподъемники в кабине слева и справа;

· Топливный бак, 100 л;
· Лобовое стекло с теплозащитной тонировкой;
· Наружные зеркала заднего вида;
· Регулируемые снаружи вручную;
· Проушина для буксировочного блока, спереди, 1 шт.;
· Бамперы не окрашенные (массив пластика, серый); 

· Задние двери распашные;
· Боковые опознавательные огни.

· 

	Шасси:


	· Рессоры спереди/сзади – стандартные;
· Стабилизатор поперечной устойчивости спереди – усиленный;
· Литые диски `Hedemora` 6 1/2J x 17
· Шины 235/60 R 17 C;


	Безопасность:


	· Комплекс активной безопасности Адаптивная ESP+: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP;

· Гидроусилитель рулевого управления, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой вылета и высоты;

· Противооткатный башмак, 1 шт.;

· Подголовники, регулируемые по высоте;

· Передние ремни безопасности слева и справа;

· Поручни в кабине для водителя и пассажира;

· Иммобилайзер электронный;

· Галогеновые фары стандартные(правостороннее движение);

· Дополнительный стоп-сигнал в верхней части кузова;
· 

	Интерьер:


	· Сиденье переднее правое двухместное, ниша под подушкой, откидной столик из спинки внутреннего места;
· Сиденье переднее левое регулируемое;
· Перчаточный ящик стандартный;
· Резиновое покрытие пола в кабине;

· Лоток для хранения документов в потолочной консоли;
· Тканевая обивка сидений 
· 

	Функциональное оборудование:


	· Центральный замок с дистанционным управлением;

· Розетка 12В в кабине - 1 шт.;
· Очиститель лобового стекла со ступенчатым регулированием скорости;

· Прикуриватель;

· Блок приборов: спидометр (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами.
· 

	Опционное оборудование:


	· Исполнение для холодных регионов;

· Исполнение для плохих дорог;

· Топливный бак, 100 л
 

· Гидроусилитель рулевого управления, травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой вылета и высоты
 

· Противооткатный башмак, 1 шт.


· Разделительная перегородка за 1-м рядом сидений салона/груз. отделения
 

· Сиденье переднее правое: двухместное, ниша под подушкой, откидной столик из спинки внутреннего места


· Покрытие пола в грузовом отделении: резина на фанере, легко моющаяся, с обивкой колёсных арок
 

· Обивка потолка в грузовом/пассажирском отделении: мягкая, комфортная, по типу легковой машины
 

· Пластиковая отделка боковых панелей грузового отсека и дверей до уровня крыши
 

· Брызговики передние и задние
 

· Догреватель водяной 5кВт с автономным включением по таймеру или ДУ. Макс. время автономной работы - 60мин.


· Противотуманные фары передние
 

· Кондиционер полуавтом. `Climatic` с противопыльцовым фильтром
 

· Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя


· Индикация наружной температуры
 

· Доработка в Заводском центре спецавтомобилей


· Литые диски `Hedemora` R17
 

· Фургон DoKa с 3-местным узким сиденьем сзади (окна слева и справа, покрытие пола, обивка боковин)

· 

	

	Дополнительное оборудование:


	· Сигнализация с обратной связью- StarLine B62CAN;
· Ковры салона резиновые;

· Защита картера, КПП;

· Магнитола CD/MP3-VW Blue Sound BT
· Комплект зимних колес на оригинальных литых дисках  R17, (шипованных) - 4 шт.

· Сетка для фиксации груза

	


         Срок гарантии на переданное имущество составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки имущества Лизингополучателем.

