	
	Заместитель Генерального директора –

Директор отделения ЯЭТ

_________________ А.С. Кузин

«_____» сентября 2014 года




ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений № 1 в документацию на проведение открытого запроса предложений в электронной форме № 05-146/14 на право заключения договора на изготовление и поставку элементов робототехнического комплекса (РТК) и шефмонтаж оборудования, входящего в комплекс изготовления ТВС
Внесены следующие изменения в документацию открытого запроса предложений в электронной форме № 05-146/14 на право заключения договора на изготовление и поставку элементов робототехнического комплекса (РТК) и шефмонтаж оборудования, входящего в комплекс изготовления ТВС:

1. Внесены изменения в пункты 20, 21 Раздела 5 «Информационная карта» Документации. 
2. Внесены изменения в Форму № 4 «Расчёт стоимости договора (спецификация)»
3. Внесены изменения в Том 2 «Техническая часть» Документации.
4. Добавлены чертежи 1751-00-0112, 1751-68-0002.
5. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 09-00 (время московское) «06» октября 2014 года.

6. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, «06» октября 2014 года в 09.00.

7. Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, не позднее «24» октября 2014 года.
8. Место и дата проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82,  не позднее «31» октября 2014 года.
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 
в документацию на проведение открытого запроса предложений в электронной форме 

№ 05-146/14 на право заключения договора на изготовление и поставку элементов робототехнического комплекса (РТК) и шефмонтаж оборудования, 

входящего в комплекс изготовления ТВС
1. Пункты 20, 21 Информационной карты (раздел 5 Документации) читать в следующей редакции: 

	20
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Электронная торговая площадка «АКД» www.a-k-d.ru.

«06» октября 2014 года в 09 часов 00 минут (время московское).

	21
	Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений
	Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: не позднее «24» октября 2014 года.
Подведение итогов запроса предложений: не позднее «31» октября 2014 года.


2. Форму № 4 «Расчёт стоимости договора (спецификация)» читать в следующей редакции:
Форма № 4
Приложение 

к Заявке на участие в открытом запросе предложений 

в электронной форме № 05-146/14 от «___» __________ 2014 года
Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-146/14 на право заключения договора на изготовление 
и поставку элементов РТК и шефмонтаж оборудования, входящего в комплекс изготовления ТВС
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
	№ п/п
	Наименование продукции, изделия, работ
	Ед. измерения
	Цена за ед., руб. без НДС
	НДС за ед., руб.
	Цена за ед., руб. с НДС
	Итого сумма с НДС, руб.
	Срок поставки, выполнения работ

	1
	Комплекс изготовления ТВС. Робото-технический комплекс. В том числе:
	комплект
	 
	 
	 
	 
	Не позднее 15 календарных дней после заключения Договора

	1.1
	Опора (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	1.2
	Опора магазина (2 шт.)
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Коробка клемная (2шт.)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Шкаф пневмооборудования (1шт.)
	
	
	
	
	
	

	2
	Шефмонтаж оборудования:    
	 
	
	
	
	
	

	
	-составление совместно с Заказчиком графика монтажных работ; 
	
	
	
	
	
	

	
	- техническое руководство монтажными работами;
	
	
	
	
	
	

	
	- контроль над специалистами по монтажу с целью соблюдения ими правил монтажа; 
	
	
	
	
	
	

	
	- помощь заказчику в выборе материалов для монтажа;
	
	
	
	
	
	

	
	-практическое обучение персонала Заказчика управлению и обслуживанию оборудования во время выполнения шефмонтажных работ;
	
	
	
	
	
	

	
	-составление дефектных ведомостей узлов и агрегатов оборудования при проведении монтажных работ
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	 


Примечание.

В случае поставки продукции импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемой продукции должно быть представлено письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».
___________________________________

__________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

                                 (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

3. Том 2 «Техническая часть» читать в следующей редакции: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку элементов робототехнического 

комплекса (далее - РТК) и шефмонтаж оборудования, входящего в комплекс изготовления ТВС
Часть 1. Изготовление и поставка элементов РТК.

	№ п/п
	Содержание технического задания
Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам,

их характеристикам
	Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания
(Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам)

	1
	2
	3


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное     в     соответствии     со строкой годовой программы закупок
	Комплекс изготовления ТВС. Изготовление и поставка элементов РТК и шефмонтаж оборудования

	1.2
	Тип,     марка,     модель     (аналог     или эквивалент)
	Элементы РТК:

Опора  манипулятора  (1751-00-0107)-1шт.
Опора магазина (1751-00-0101) -2 шт.

Коробка клемная (1751-00-0112)-2шт.

Шкаф пневмооборудования (1751-68-0002)-1шт.



	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	Чертежи 1751-00-0107, 1751-00-0101, 1751-00-0112, 1751-68-0002

	1.4
	Размещение
	ФГУП «ГХК», объект 161-162

	1.5
	Указание кода ОКП
	698110


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение и/или область применения
оборудования/изделий и/или систем
принадлежность к системам,
Технологическому комплексу
конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.

	Оборудование входит в состав Комплекса изготовления ТВС.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1
	Климатическое исполнение
оборудования/изделия и/или системы

	Вид климатического исполнения - УХЛ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	категория размещения – УХЛ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.



	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	тип атмосферы II в  соответствии с ГОСТ 15150-69.


	3.4
	Место установки
	Объект 161-162 ФГУП «ГХК»

	3.5
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Параметры окружающей среды (воздуха):

· температура воздуха от 5 °С до 25 °С;

· относительная влажность  не более 50 % при температуре 25 ºС;

· давление – атмосферное.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	Требования к предельным значениям массы единицы оборудования по ИТТ, иному исходному документу и др.

	4.1.2
	Габаритный установочный чертеж
	Чертежи 1751-00-0107, 1751-00-0101, 1751-00-0112, 1751-68-0002


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели
	4.2.1
	Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта
	Необслуживаемое

	4.2.2
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемые оборудование/изделия должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не восстановленным) 


Подраздел 4.3. Требования по надежности
	4.3.1
	Назначенный срок службы
	 30 лет.


Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия 

и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.4.1
	Материалы
	Материалы используемые при изготовлении- корозионностойкие стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т


Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
	4.5.1
	Категория сейсмостойкости
	Категория сейсмостойкости III по НП-031-01

	4.5.2
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Оборудование должно быть стойким к дезактивирующим растворам.


Подраздел 4.6. Требования к комплектности
	4.6.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Состав документов поставляемых с изделиями:

· Сборочный чертеж

· Паспорт или формуляр

· Оформленный План качества на оборудование




Подраздел 4.7. Требования к маркировке
	4.7.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Маркировка составных частей должна производиться по ГОСТ 26828-86.

Содержание маркировки, метод и место ее нанесения определяется в рабочей конструкторской документации

	4.7.2
	Маркировка  тары
	Маркировка на таре должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192–96.




Подраздел 4.8. Требования к упаковке
	4.8.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78. Категория упаковки – КУ-2.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1
	Порядок сдачи и приемки
	Оборудование подлежит оценки соответствия в контрольных точках по планам качества разработанным в соответствии с НП-071-06


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	6.1
	Требования к выбору вида транспорта
	Адрес доставки оборудования автомобильным транспортом: ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина 76, склад ТСЦ ФГУП «ГХК». Лица, доставляющие Товар должны быть гражданами РФ.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	7.1
	Условия хранения
	Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды –  3 (Ж3) по ГОСТ 15150 - 69


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	8.1
	Гарантийные   сроки   эксплуатации,   не менее
	48 месяцев с момента поставки на склад ФГУП «ГХК»


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, 

НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
	9.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	Необходимо осуществить шеф-монтаж поставленного оборудования на площадке ФГУП «ГХК» 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1
	Класс безопасности по НП-016-05
	Класс безопасности 3н, 4


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	11.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	Оборудование должно пройти оценку соответствия по планам качества по НП 071-06.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ  ПОСТАВКИ
	15.1
	Количество
	В соответствии со спецификацией к договору

	15.2
	Срок (период) поставки
	В соответствии со спецификацией к договору


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Чертежи 1751-00-0107
	

	2
	Чертежи 1751-00-0101
	

	3
	Чертежи 1751-00-0112
	

	4
	Чертежи 1751-68-0002
	


Часть 2. Шефмонтаж оборудования.

Техническое задание на выполнение шефмонтажных работ при монтаже оборудования  Комплекса оборудования изготовления ТВС на ФГУП «ГХК»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Осуществления шефмонтажа оборудования Комплекса оборудования изготовления ТВС включая системы управления оборудованием.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Задание на шефмонтаж оборудования составлено на основании Технического задания «Комплекс оборудования изготовления ТВС» (Инв. № 11-00045 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Цель проведения работ
-          составление совместно с Заказчиком графика монтажных работ;

· участвовать в проведении подготовительных работ: предварительный осмотр на предмет обнаружения каких-либо дефектов изделий, проверка комплектности, технического состояния всех единиц изделий;

· осуществлять общетехнический и технологический контроль на всех стадиях монтажных работ;

· контроль над специалистами по монтажу с целью соблюдения ими требований конструкторской документации;

· обеспечение оперативного решения технических вопросов, возникающих при монтаже изделий, а так же вопросов, вызванных нештатной ситуацией;

· участвовать в выявлении причин появления дефектов изделий;

· принимать участие в разработке и согласовании технических решений, с последующим внесением изменений в РКД, при необходимости (в случае значительных изменений в действующей КД, изменений технологии, замены отдельных и разработка новых узлов и т.п.,  работы выполняются в рамках заключения дополнительных договоров);

· обеспечение необходимой откорректированной конструкторской документацией согласно принятым и согласованным техническим решениям в рамках настоящего договора;

· участвовать в сдаче, совместно с монтажной организацией, смонтированного оборудования Заказчику.

-     практическое обучение персонала заказчика управлению и обслуживанию оборудования во время выполнения шефмонтажных работ.

Подраздел 3.2 Перечень оборудования подлежащего шефмонтажу.
	№п/п
	Наименование оборудования
	Обозначение
	Разработчик оборудования
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Автоматический сборочный манипулятор (включая систему управления)
	1743-01-0001
	ОАО «ЦКБМ»
	комплект
	1

	2
	Установка втягивания пучка (включая систему управления)
	1744-00-0001
	ОАО «ЦКБМ»
	Комплект
	1

	3
	Элементы РТК
	1751-00-0107, 1751-00-0101, 1751-00-0112, 1751-68-0002
	ОАО «ЦКБМ»
	Комплект
	1

	4
	Координатный некопирующий манипулятор  (включая систему управления)
	1742-00-0002
	ОАО «ЦКБМ»
	Комплект
	1

	5
	Кантователь с биологической защитой   (включая систему управления)
	1741-09-0002
	ОАО «ЦКБМ»)
	Комплект
	1


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
г. Железногорск Красноярского края, ФГУП «ГХК», объект 161-162

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ - с даты подписания договора, окончание работ – не позднее 15 календарных дней после заключения договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	7.1
	Гарантийные   сроки   на выполненные работы.
	48 месяцев с момента осуществления монтажа.











