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[bookmark: _Toc326685719][bookmark: _Toc332637782]АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЛИ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 2012 года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»









Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. [bookmark: _Toc330395065]Основание:
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 г.
2. [bookmark: _Toc330395066]Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений на территории Кирово-Чепецкого отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3. [bookmark: _Toc330395067]Место выполнения работ: 
Кировская область, г. Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д. 7, здание корпуса 2А (промплощадка завода полимеров).
4. [bookmark: _Toc330395068]Сроки и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания работ – не позднее 30 декабря 2012 г.
5. [bookmark: _Toc330395069]Состав работ: 
1). Разборка покрытий кровли из рулонных материалов – 307 м2.
2). Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню парапета – 41,5 м2.
3). Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя – 307 м2.
Унифлекс ТКП – 349,98 м2;
Линокром – 503,48 м2;
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 – 3,07 м3;
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, – 0,4206 т;
4). Погрузка строительного мусора – 9,431 т.
5). Перевозка строительного мусора на 5 км. – 9,431 т.
6. [bookmark: _Toc330395070]Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 
Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:
- Устройство кровель:
    - устройство кровель из рулонных материалов.
7. [bookmark: _Toc330395071]7.Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора выполнение работ по ремонту кровли в Кирово-Чепецком отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
