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Техническое задание
на поставки самосвала сельскохозяйственного ЗИЛ-ММЗ- 450650, приобретаемого по программе

«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств.

Технические характеристики ЗИЛ-ММЗ- 450650 .
	Модель
	ЗИЛ-45065

	Базовое шасси
	ЗИЛ 494560

	Колесная формула
	4*2

	Модель двигателя
	ЗИЛ-508.10            

	Мощность двигателя кВт(л.с.)
	110(150)

	Тип
	Карбюраторный, бензиновый

	Кабина
	Металлическая. трехместная, двухдверная

	Направление нагрузки
	На три стороны

	Вместимость кузова, м3
	6,0

	Масса перевозимого груза, кг.
	5300

	Скорость передвижения, км/ч
	80

	Габаритные размеры автомобиля, мм
	6370/2420/2810

	Габаритные размеры кузова, мм  
	2990*2270*800



Назначение: Автомобиль предназначен для вывоза системы сбора бытового, строительного мусора
