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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-81.14 «АЭС «Руппур», Энергоблоки № 1, 2. Разработка проектов СЗЗ и ЗН для АЭС «Руппур» в НР Бангладеш  в составе двух энергоблоков»
том 2 «техническая часть»

2014 год
Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование работ

Разработка проектов СЗЗ и ЗН АЭС «Руппур» (Народная Республика Бангладеш) в составе двух энергоблоков. 

2. Основание для  проведения  работ

Контракт от 02.10.2013 № 77-258/1308800 между Бангладешской Комиссией по Атомной Энергии и ЗАО «АСЭ» на разработку проектной документации, первоочередной рабочей документации и выполнение изыскательских работ для проектной стадии для АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш.

3. Сроки  выполнения  работ

	№

этапа
	Наименование работы 
	Начало  работ
	Окончание работ
	Форма отчетности

	1
	Разработка проектов СЗЗ и ЗН для АЭС «Руппур» в НР Бангладеш в составе двух энергоблоков
	С момента заключения договора
	30.04.2015
	Проект СЗЗ
Проект ЗН


4. Заказчик

Акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» - АО «НИАЭП».

5. Исполнитель
Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

6. Цель и содержание работ
6.1 Целью данной работы является:

- проведение расчетного обоснования границ СЗЗ и ЗН АЭС «Руппур»в составе двух энергоблоков с учетом радиационного и не радиационного факторов;

- разработка самостоятельных проектов СЗЗ и ЗН АЭС «Руппур» в составе двух энергоблоков, на основе выполненных расчетных обоснований.
6.2 Содержание работ 

В ходе работы должны быть:

- описаны источники не радиационного воздействия на окружающую среду;

- представлена информация о производственном экологическом контроле и мониторинге в районе размещения АЭС «Руппур» (включая объекты ПЭК и ПЭМ, контроль не радиационных факторов);

- выполнен анализ и оценка влияния выбросов химических веществ АЭС «Руппур» на приземный слой атмосферного воздуха;

- выполнен анализ и оценка влияния физического (не радиационного) воздействия АЭС «Руппур» на окружающую среду (включая электромагнитное, шумовое, инфразвуковое и вибрационное воздействие);

- заключение с оценкой АЭС «Руппур» как источника воздействия не радиационных факторов на окружающую среду.
6.3 Исходные данные предоставляемые Заказчиком Исполнителю:

-  общие сведения об АЭС «Руппур»;

- расположение и описание промплощадки, ситуационный план промплощадки;

- характеристика региона размещения АЭС «Руппур», включая природно-климатические характеристики 

- характеристики оборудования, являющегося источниками вредного воздействия на окружающую среду и обусловленные ими проектные параметры вредного воздействия.

7. Основные  требования к выполнению  работ
7.1.1 При выполнении настоящей работы необходимо соблюдать требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации действующих на дату подписания Контракта (см. п. 7.1.2). 
7.1.2 Все работы выполняются в соответствии с действующими в Российской Федерации федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами, действующими на момент выполнения работы (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СП АС-03, СП 2.6.1.2216-07, НП 032-01, 
МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 и др.),.

7.2.1 Расчеты размеров СЗЗ и ЗН должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ МУ 1.3.2.06.027.0017-2010 "Расчет и обоснование размеров санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг АЭС" с привлечением аттестованных в РФ программных средств или программных средств, рекомендованных международным сообществом регулирующим деятельность в области обеспечения радиационной безопасности (Научный комитет по действию атомной радиации, Международное агентство по атомной энергии);

7.2.2 В проекте СЗЗ должно быть обосновано, что принятые размеры санитарно-защитной зоны, удовлетворяют:

- требованиям действующих в РФ нормативных документов (на границах СЗЗ соблюдаются критериальные лимиты для радиационных и нерадиационных параметров установленных в НД РФ);

- требованиям санитарных норм и правил, гигиенических нормативов НР Бангладеш (соблюдение совокупности критериальных величин для радиационных и нерадиационных параметров на границе СЗЗ), если таковые будут переданы Российской стороне до момента заключения договора на выполнение указанной работы;

7.4 Разрабатываемая документация должна быть оформлена согласно предлагаемых ОАО «НИАЭП» стандартов оформления. 

8. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане к договору.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

Исполнитель вправе выполнить работу, а Заказчик принять выполненную работу (на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием), ранее сроков, оговоренных в календарном плане. 

10 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Проведение указанной работы необходимо для обеспечения радиационной и экологической безопасности населения, установления размеров СЗЗ и оптимизации объема радиационного и экологического контроля окружающей среды. Данные работы также могут быть заявлены в составе документов необходимых для получения лицензий на размещение и сооружение энергоблоков № 1, 2 АЭС «Руппур».
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