
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


	  «СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления организации СМР АО «УАЗ»



________________В.Г. Журавлев
«____» __________ 2015 г.

	
	«УТВЕРЖДАЮ»
ВЕИО – ИО Генерального директора АО «УАЗ»



______________О.А. Ханыков
[bookmark: _GoBack]«____» __________ 2015 г.


	




Техническое задание на оказание услуг по обслуживанию кровель комплекса административных зданий в зимний период времени.





















г. Москва

2015г.



[bookmark: _Toc341885286]Техническое задание на оказание услуг по обслуживанию кровель комплекса административных зданий в зимний период времени.


СОДЕРЖАНИЕ


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
2.1 Описание оказываемых услуг
2.3 Объем оказываемых услуг 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
3.1 Общие требования
3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
3.4 Требования к конфиденциальности
3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
3.6 Требования по обучению персонала заказчика
3.7 Требования к составу технического предложения участника
3.8 Специальные требования
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.2 Требования по приемке услуг
4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

 РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Обслуживание кровель комплекса административных зданий в зимний период времени. 



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	2.1. Описание оказываемых услуг

	2.1.1. Оказание услуг по уборке снега и наледи со скатных и горизонтальных кровель, промежуточных карнизов, балконов  комплекса административных зданий по адресам: 
- г. Москва, ул. Большая Ордынка д.24 (Здание №1)
- г. Москва, Старомонетный пер., д .26, стр. 1 (Здание№2)
- г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 2 (Здание №3 «Луч»)

2.1.2. Срок оказания услуг делится на два периода:
- первый период: с 01.12.2015 г. по 31.03.2016 г. (4 полных месяца)
- второй период: с 01.12.2016 г. по 31.03.2017 г. (4 полных месяца)                                                     

	2.2. Объем оказываемых услуг.

	Наименование и адрес объекта
	Площадь, м2
	Описание

	Здание №1
г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24.
	2 867
	Односкатная металлическая фальцевая кровля 12-ти этажного здания, угол наклона 150. Холодное чердачное помещение (с верхней разводкой отопления). Сброс снега происходит в определенных местах. Перемещение снега по кровле до места сброса не более 40% от общей площади.
На уровнях 6-го и 10-го этажей по периметру здания проходит промежуточный карниз шириной до 1м длиной 788м, который так же очищается от снега и наледи.

	
	287
	4-х этажная пристройка СКЦ к основному зданию, горизонтальная мягкая кровля с техническими надстройками.

	
	763,6
	4-х этажная пристройка к основному Зданию №1. 
Пристройка имеет двухскатную металлическую фальцевую кровлю, переходящую в горизонтальную мягкую кровлю. 

	
	669,84
	Объекты на прилегающей территории. Одноэтажные строения (гаражи), здание трансформаторной подстанции, здание автомойки, металлический навес над бункером ТБО (твердых бытовых отходов), металлическая балочная конструкция длиной 40м – прохождение трубопроводов, на уровне 5м над проезжей частью. 

	Здание №2
г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 1
	2 225,07
	Двухскатная металлическая фальцевая кровля сложной формы. Кровля разноуровневая, поделена на 6-ти этажную и 5-ти этажную части здания.  Теплое чердачное помещение (с верхней разводкой отопления). 
Сброс снега производится в двух местах. Перемещение снега по кровле не более 75% от общей площади. 
В торце шестиэтажной части здания на уровне пятого этажа расположен открытый балкон, входящий в зону очистки от снега и наледи. 
Козырьки над подъездами, пояса промежуточных карнизов по периметру здания (на уровне 3-го и 5-го этажей, шириной до 1м длиной 314 п. м.), так же очищаются от снега и наледи.

	Здание №3 «Луч»
г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, стр. 2
	382,00
	Двухскатная обшитая мягкой черепицей кровля 3-х этажного здания. Каждый скат имеет две грани. Верхняя грань имеет уклон 50. Нижняя грань имеет уклон 750. На нижней грани расположены мансардные окна.

	Всего по комплексу зданий:
	7 194, 59
	



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	3.1 Общие требования

	3.1.1. Время оказание услуг по уборке кровель:
а) По рабочим дням – с 21:00 до 07:00 (ночное время).
В случае резко неблагоприятных метеоусловий допускается проведение работ по рабочим дням в любое время суток строго по согласованию с Заказчиком и со строжайшим соблюдением требований безопасности при оказании услуг по уборке кровель в зимний период.
б) По выходным и праздничным дням – круглосуточно.
3.1.2. Оказание услуг проводится обычным способом (горизонтальная кровля)  и методом промышленного альпинизма (скатная кровля и промежуточные карнизы).
3.1.3. Исполнитель самостоятельно организует работы по уборке кровель, извещая Заказчика о начале и окончании работ. 
3.1.4. Исполнитель самостоятельно оценивает ситуацию и не допускает образование наледи на свесах и образования слоя снега на кровле больше 30см.
3.1.5. В случае необходимости, если оценка ситуации Заказчиком требует незамедлительного реагирования, Исполнитель оказывает услуги  по заявке Заказчика, направленной в устной или письменной форме на электронный адрес Исполнителя.  
3.1.6. Время прибытия рабочей группы в случае поступления заявки от Заказчика или наступления неблагоприятных метеоусловий (выпадение снега, образование наледи) не позднее трех часов с момента наступления события. 
3.1.7. Исполнитель назначает ответственного сотрудника  для организации и контроля работ по уборке кровель и осуществления взаимодействия с Заказчиком. В случае его отсутствия, по каким либо причинам, Исполнитель обязан назначить другого ответственного сотрудника.

	3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

	3.2.1. При оказании услуг не допускаются какие-либо механические воздействия на поверхность кровли, ведущие к деформации и нарушению герметичности кровли и/или промежуточных карнизов. 
3.2.2. При оказании услуг, сброс снега и наледи необходимо производить таким образом, чтобы не повредить фасад и остекление зданий, водосточные трубы, вентиляционные короба, системы молниезащиты зданий, внешние блоки кондиционеров (расположенных на фасаде зданий),  близлежащие строения, коммуникации, и иное имущество Заказчика. 
3.2.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, в том числе третьим лицам (автотранспорт, вред здоровью и т.д.)  причиненный вследствие некачественного или несвоевременного выполнения им работ

	3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	3.3.1. Гарантийным случаем признается обнаружение дефектов, возникших из-за не соблюдения требований п.3.2. данного Технического задания, и  которые устраняются за счет Исполнителя в течение 14 рабочих дней с момента обнаружения, либо, при согласии Заказчика, в другое время.
3.3.2. Гарантийный срок обслуживания – 7(семь месяцев) со дня окончания действия Договора. 

	3.4. Требования к конфиденциальности 

	Исполнитель обязуется не разглашать в течение срока действия настоящего Договора и пяти лет после его окончания любую конфиденциальную и/или являющуюся собственностью Заказчика информацию, без предварительного письменного согласия Заказчика.

	3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	3.5.1. Оказание услуг производится в соответствии: 
- с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденным постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170; 
-  временными правилами безопасности в промышленном альпинизме;
-  межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте;
-  временное положение о порядке выполнения работ по очистке кровель зданий от снега и наледи (Приложение 3 к распоряжению Премьера Правительства Москвы от 18 июня 1998 г. № 640-РП).
3.5.2. При оказании услуг в районе тротуаров Исполнитель обязан выставлять посты наблюдения и огораживать зону небезопасного нахождения людей защитными лентами.
3.5.3. Исполнитель обязан обеспечить безопасность вокруг зоны падения снега и наледи, исключив причинение ущерба попаданием снега и льда на людей, движимое и недвижимое имущество.
3.5.4. При оказании услуг персонал Исполнителя обязан соблюдать меры безопасности, предусмотренные для работы на кровле зданий и сооружений, и иметь необходимый инвентарь для обеспечения собственной безопасности.
3.5.5. Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями режима безопасности зданий. Исполнитель обязан немедленно удалить своих сотрудников с объектов при поступлении распоряжения от Заказчика.
3.5.6. Исполнитель подтверждает наличие у него внутренней «Системы управления охраной труда».
3.5.7. Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику план производства работ (ППР), инструкции на производство работ, заполненные наряды-допуски и журналы по технике безопасности.

	3.6.Требования по обучению персонала Заказчика

	Не предъявляются

	3.7. Требования к составу технического предложения участника

	Исполнитель должен предоставить соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с оказанием услуг.

	3.8 Специальные требования

	3.8.1. Наличие у Исполнителя за последние 3 года завершенных договоров, сопоставимого  характера в сумме не менее  1 696 004,68 рублей  и объема в соответствие с предметом Договора, (подтверждается копиями завершенных договоров, по предмету с приложениями (перечнем приобретаемого товара, спецификациями и т.п.), а также копиями документов, подтверждающих однозначное исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, акты выполненных работ и т.п.).
3.8.2. В связи с режимностью объектов, персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ и постоянную регистрацию на территории РФ, на весь период действия договора;
3.8.3. Наличие достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации. Подтверждается штатным расписанием Исполнителя.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Конечным результатом оказанных услуг является полное исключение вероятности падения снега и наледи с кровли, промежуточных карнизов и прочих обслуживаемых конструкций и возникновение протечек после завершения работ.

	4.2 Требования по приемке услуг

	Приемка работ по уборке кровель в зимний период происходит ежемесячно. 

	4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг за отчетный месяц не позднее 2-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, с приложением счета-фактуры и счета на оплату.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РФ
	Российская Федерация

	2
	СКЦ
	Ситуационно-кризисный центр

	3
	ППР
	План производства работ

	4
	ТБО
	Твердые бытовые отходы



