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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем) 
по объекту: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Производственная база. 
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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская» Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, 
                          реконструкции и капитальном ремонте объектов.

	Дефектная ведомость №1, утвержденная и.о. директора Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Доновым Н.Н. (Приложение 1).

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

	Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская».

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

	454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база. Здание «Гараж, склад, мастерская»

	Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

	Не требуется 

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

	Не требуются

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

	Не требуется.

	
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ   ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Таблица 1
	Ведомость физических объемов работ
на выполнение 
работ по капремонту 
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка обшивки стен
	м2
	57

	2
	установка каркаса из брусьев
	м3
	0,3

	3
	огнезащита конструкций каркаса
	м2
	54

	4
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	м2
	7

	5
	подшивка потолков досками обшивки
	м2
	6

	6
	Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	32

	7
	Обшивка  потолков чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	6

	8
	Устройство покрытий дощатых 
	м2
	6

	9
	Настил скамьи щитовой
	м2
	10,2

	10
	Теплоизоляция стен, потолка, пола фольгой
	м2
	48,4

	11
	Установка люка из бруса
	м2
	0,32

	12
	Установка ручки из бруса
	м3
	0,03

	13
	Смена трубопроводов оцинкованных Д15 мм
	м
	32

	14
	Очистка поверхностей щетками
	м2
	36,9

	15
	перетирка штукатурки
	м2
	52,48

	16
	улучшенная окраска в/эм составами потолка
	м2
	11,3

	17
	улучшенная окраска в/эм составами стен
	м2
	15,62

	18
	улучшенная покраска масляными составами стен
	м2
	25,6

	19
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	18,6

	20
	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков
	м2
	3

	21
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	3

	22
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	м
	4

	23
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	м
	8

	24
	Смена кранов шаровых Д15 мм
	шт
	2

	25
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	шт
	2

	26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	44

	27
	Смена смесителей с душевой сеткой
	шт
	2

	28
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 
	м2
	16,6

	29
	Облицовка откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
	м2
	2

	30
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых 
	м2
	1

	31
	Облицовка потолков панелями декоративными пластиковыми
	м2
	3

	32
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3

	33
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	3

	34
	Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный)
	т
	0,7




	
	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Дефектная ведомость №1
	
	Дефектная ведомость на «Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская».
	1


	2.
	Локальная смета № 1
	
	Локальная смета «Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	3




	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется

	
РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014.

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа в стесненных условиях.

	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
-	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
-	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
-	СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-	ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
-	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
-	ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
-	СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».

	
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	           Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).           

	
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется

	
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется

	
	РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на территории Производственной базы, г.Челябинск, Свердловский тракт, 2б.



РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допуск персонала и техники подрядчика на участок производства работ осуществляется после оформления Акта разграничения ответственности в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности по Акту-допуску.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГВЛ
	Гипсоволокнистый лист



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №1
	1-3








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















































Дефектная ведомость
Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская».
Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер: 302-303

	№п/п
	Описание дефекта
	Выполняемые ремонтные работы
	Примечания

	
	
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	В результате капремонта системы отопления (декабрь 2012 г.), отделка помещения №12 (S=4,9 м2) была демонтирована и разрушена; в помещении №7(S=11,3 м2), №15 (S=2,6 м2) (коридор, душевая)  отслоение штукатурного слоя; трубопроводы системы водоснабжения гаража изношены (стыки, хомуты)  
	Разборка обшивки стен
	м2
	57
	

	
	
	установка каркаса из брусьев
	м3
	0,3
	

	
	
	огнезащита конструкций каркаса
	м2
	54
	

	2
	
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	м2
	7
	

	
	
	подшивка потолков досками обшивки
	м2
	6
	

	3
	
	Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	32
	

	
	
	Обшивка  потолков чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	6
	

	5
	
	Устройство покрытий дощатых 
	м2
	6
	

	6
	
	Настил скамьи щитовой
	м2
	10,2
	

	7
	
	Теплоизоляция стен, потолка, пола фольгой
	м2
	48,4
	

	8
	
	Установка люка из бруса
	м2
	0,32
	

	
	
	Установка ручки из бруса
	м3
	0,03
	

	9
	
	Смена трубопроводов оцинкованных Д15 мм
	м
	32
	

	10
	
	Очистка поверхностей щетками
	м2
	36,9
	

	
	
	перетирка штукатурки
	м2
	52,48
	

	
	
	улучшенная окраска в/эм составами потолка
	м2
	11,3
	

	
	
	улучшенная окраска в/эм составами стен
	м2
	15,62
	

	
	
	улучшенная покраска масляными составами стен
	м2
	25,6
	

	11
	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	18,6
	

	12
	
	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков
	м2
	3
	

	13
	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	3
	

	14
	
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	м
	4
	

	15
	
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	м
	8
	

	16
	
	Смена кранов шаровых Д15 мм
	шт
	2
	

	17
	
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	шт
	2
	

	18
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	44
	

	19
	
	Смена смесителей с душевой сеткой
	шт
	2
	

	20
	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 
	м2
	16,6
	

	21
	
	Облицовка откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
	м2
	2
	

	22
	
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых 
	м2
	1
	

	23
	
	Облицовка потолков панелями декоративными пластиковыми
	м2
	3
	

	24
	
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3
	

	25
	
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	3
	

	26
	
	Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный)
	т
	0,7
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