1. [bookmark: _Ref319678142][bookmark: _Toc325464972]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка пожарного имущества (номенклатурная группа № 1.92- поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Крепление  
	· Крепление для огнетушителей  ОП-10 «З»
 ЗАО «Пожтехника»
· Морского исполнения
	303
	шт

	2. 
	Костюм
	· Пожарного со светоотражающими  полосками
· В комплекте (штаны, куртка, рукавицы, шлем, сапоги резиновые, размер 43) (размер 52-54) – 3 кт,
размер сапог 44 -(размер  52-54 ) – 1 кт
	4
	шт

	3. 
	Рукав
	· Пожарный
· Д51  мм
· Дл. 20 м
	12
	шт

	4. 
	Флаг
	· РФ
· 135х90 мм
	4
	шт

	5. 
	Огнетушитель
	· ОП-5

	19
	шт

	6. 
	Багор
	· Пожарный
· Дл 2  м
	5
	шт

	7. 
	Огнетушитель
	· ОП-8  «З»
· Масса заряда  8 кг
	10
	шт



3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке  оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность  продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Прочие условия
7.1.  Поставляемый товар должен быть новым, 2012 года изготовления, (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении). 
7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:
7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.
7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН. 
7.2.3. Продукция должна иметь паспорт качества, позиции 2,3,5,7 – сертификат РМРС.

8. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Сроки поставки продукции: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» октября 2012 г. по «07» ноября 2012 г.

