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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Принтер для печати пропусков Datacart SP75 Plus или эквивалент 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	Подраздел 1.3 Код ОКП

	403270


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Принтер применяется для печати индивидуальных пропусков для доступа на объекты предприятия


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно быть пригодно для использования при температурах не менее +15 ºС и не более +30ºС


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Формат карт, применимых для персонализации: CR-80 (85,6 мм x 54 мм)

Допустимая толщина карт: 0.51 мм х 1.27 мм для печати и 0.76 мм х 1.27 мм для ламинации

Скорость односторонней печати с ламинацией не менее 175 изделий в час

Скорость двусторонней печати с ламинацией не менее 165 изделий в час

Порт Ethernet с внутренним сервером печати

Интерфейс USB 2.0

Оперативная память не менее 32 МБ

Встроенный ЖК-дисплей

Входной накопитель не менее чем на 100 карт и выходной не менее чем на 40 карт

Накопитель отбракованных карт

Защита от несанкционированного доступа к персонализируемым изделиям и печатным лентам

Уникальная технология Advanced Imaging Technology

Габариты: не более
588 x 252 x 478 мм

Вес:
не более 12250 г

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Сублимационный принтер с термопереносом для двустороннего нанесения информации на пластиковые карты и бейджи

Цветность нанесения – монохромное или полноцветное

Технология прямой печати DTC (Direct-to-Card)

Печать ультрафиолетовой лентой

Функция односторонней ламинации

Возможность выполнять печать с ламинацией и без, а также ламинировать персонализированные ранее изделия

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставляемое оборудование должно соответствовать пожарной безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции, в том числе соответствовать заявленным показателям безопасности завода изготовителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Метод печати
- Термическая сублимация

Технология нанесения
- Прямая печать DTC



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Типы используемых карт - Карты из ПВХ с полированным покрытием
Толщина используемых карт - Только печать: 0.51 - 1.27 мм ; печать и ламинирование: 0.76 - 1.016 мм

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требует

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания
220 V AC

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требует

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Должен быть встроенный сервер печати 
Сеть Ethernet - 10/100 Мбит/с (RJ-45)

Интерфейс USB - USB 2.0

Индикация рабочих состояний – должен быть LCD-дисплей с подсветкой

Должны быть драйверы - Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server, Window 2008 Server или версия 4.0, Windows 2000 версия 2.0, Datacard открытая платформа

Должна быть очистка карт 
Ламинирование должно быть одностороннее

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов РФ для данной группы продукции.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Маркировка упаковки, а также документация внутри и вне,  должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования обязательное предоставление: паспорт качества или сертификат, заверенный печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка и доставка оборудования должна осуществляться силами поставщика с учетом соблюдения техники безопасности погрузки, разгрузки груза. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Температура хранения не ниже +15 и не выше +30ºС


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2014, гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки на склад ФГУП «СНПО «Элерон»


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством к данному виду продукции.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями сертификатов соответствия для данной категории продукции.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требует


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Принтер для печати пропусков Datacart SP75 Plus или эквивалент – 15 шт.

Срок поставки продукции – в течении 4 недель с момента подписания договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не предусмотрено
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