ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на обследование выведенной из эксплуатации железобетонной дымовой трубы ст.№2 ЗАО «СГК» с разработкой проекта консервации
том 2 «техническая часть»
от «18» июля 2013 года №3640/112
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет задания и договора: 

Проведение обследования выведенной из эксплуатации железобетонной дымовой трубы ст.№2  ЗАО «СГК» с разработкой проекта консервации  

2. Место выполнения работ (услуг): 

     Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ). 
3. Срок выполнения работ  (услуг):        

Начало:15 августа 2013 г.

Окончание: 15 октября 2013 г.

4.  Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы: 

Труба дымовая железобетонная ст.№2, Н=60 м, диаметр внутренний 4,3м, построена по проекту №Т18163 выполненному ВНИПИ «Теплопроект» г. Ленинград и введена в эксплуатацию в 1961 году.  В связи с вводом в эксплуатацию новой дымовой трубы Н=120м ст.№3 дымовая труба Н=60 м ст.№2 в 1988 году выведена из эксплуатации и в настоящее время не эксплуатируется.

5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):

  Обследование проводится в соответствии с  «Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ПБ 03-445-02, «Методическими указаниями по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб» РД 03-610-03 и включает:

· анализ имеющейся документации; 

· осмотр объекта; 

· анализ среды эксплуатации; 

· определение крена;

· инструментальное обследование поверхностей объекта, фото- и видеосъемка; 

· геодезические исследования; 

· расчет несущей способности конструкций; 

· определение остаточного ресурса конструкций; 

· определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля; 

· выдачу заключений о соответствии требованиям промышленной безопасности, о техническом состоянии объекта и причинах возникновения дефектов; 

· выдачу ведомости дефектов и повреждений а также карты дефектов и повреждений;

· разработка проектной документации на консервацию дымовой трубы; 

· проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на консервацию дымовой трубы.

6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):
1. К организации, выполняющей работы предъявляются следующие требования:

- наличие лицензий и разрешений на проведение экспертизы промышленной безопасности;
- наличие допуска саморегулируемых организаций в отношении поставщиков по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года):

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
-наличие аттестованных на знание требований промышленной безопасности руководителей и специалистов;

- наличие у подрядчика необходимого Производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции (поверенное и аттестованное измерительное, контрольное, тестирующее оборудование и инструмент);
- наличие у подрядчика кадрового потенциала (руководители, специалисты,  обученные и аттестованные на проведение ЭПБ, обследование зданий и сооружений, разработку проектной документации) в количестве, необходимом для выполнения работ в указанные сроки; 

- наличие у подрядчика опыта выполнения сопоставимых по характеру и объёмам работ.
2. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ несёт производитель работ.

 3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Соответствие организации необходимым требованиям должно быть подтверждено предоставлением соответствующих справок, лицензий, разрешений. 

При проведении работ на ЗАО СГК необходимо руководствоваться правилами ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
7. Требования к качеству работ (услуг):

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.

Организация, проводящая ЭПБ, несет ответственность за качество её выполнения.

8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги): 

Не требуются

9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС): 

780 тыс. руб. 

В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, приобретением необходимого оборудования и материалов, указанных в ТЗ, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы и т.п.  

10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг): 
Оплата производиться в течение 10 банковских дней после регистрации заключения экспертизы проекта Территориальным Отделом Ростехнадзора, подписания актов выполненных работ и выставления счета.

11. Контроль за выполняемыми работами (услугами): 

Заказчик осуществляет контроль в процессе проведения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  

12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):
Сдача-приемка выполненных работ оформляется  двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме, получения зарегистрированного заключения экспертизы проекта  Территориальным Отделом Ростехнадзора.

PAGE  

