ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Участник запроса предложений должен принять во внимание: 
- ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер, Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товаров или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству товары, указанные в техническом задании.
Указание Участником запроса предложений эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника. 

	№
	Наименование
	
	Кол-во,шт

	1
	Лазерное многофункциональное устройство (копир-принтер-цветной сканер, факс) формат A4 с дуплексом, реверсивным автоподатчиком и сетевым подключением
	Лазерное многофункциональное устройство c дуплексом, сетевым подключением, пусковым комплектом и дополнительными картриджами в количестве 2 шт.
	15

	
	Скорость печати
	Не менее 28 стр. А4 в минуту
	

	
	Наличие блока двухсторонней печати
	Да, автоматически
	

	
	Наличие автоподатчика документов
	Да, реверсивный
	

	
	Время выхода первого отпечатка
	Не более 8 сек.
	

	
	Ёмкость лотков для бумаги
	Не менее 250 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный/обходной лоток
	52-162/52-162 г/м2
	

	
	Ёмкость лотка автоподатчика
	Не менее 50 листов
	

	
	Стандартное подключение принтера и сканера
	USB 2.0, TCP/IP
	

	
	Отправка отсканированного изображения по электронной почте/ в папку/ FTP
	Да/Да/Да
	

	
	Разрешение печати/ сканирования
	1200х600 dpi/1200х1200 dpi
	

	
	Языки печати
	PCL6, PS3.
	

	
	Пиковые нагрузки 
	Не менее 25000 стр. в месяц
	

	
	Габариты (ШхГхВ)
	420х397х464
	

	
	Ресурс картриджа
	6400 отпечатков
	

	
	Пусковой комплект
	Один стартовый картридж на 1500 страниц, два картриджа повышенной ёмкости по 6400 страниц
	

	2
	Документ сканер формата А4, с дуплексом
	Потоковый сканер, формат А4, автоподатчик, дуплекс
	15

	
	Тип сканера
	Протяжной
	

	
	Скорость сканирования, цветное фото, А4, 300dpi
	Не менее 25 (50) стр./мин. (изображений/мин.): 
	

	
	Разрешение сканера
	600х600 dpi
	

	
	Глубина цвета
	24/24 бит
	

	
	Наличие автоподатчика
	Да
	

	
	Ёмкость автоподатчика
	Не менее 75 листов
	

	
	Стандартное подключение сканера
	USB 2.0 Hi-Speed, 
	

	
	Двухстороннее сканирование
	Да
	

	
	Область сканирования на отражение мм.
	Не менее216х914
	

	
	Максимальный формат сканирования
	А4
	

	
	Потоковое создание файлов PDF
	Да
	

	
	Создание защищенных файлов PDF
	Да
	

	
	Автоматическое выравнивание изображения
	Да
	

	
	Пропуск пустых страниц
	Да
	

	
	Настраиваемых функций по сканированию в различные форматы и приложения
	Не менее 10
	

	
	Создание файлов PDF с поиском по структуре документа
	Да
	

	
	Поддержка драйверов ISIS и WIA
	Да
	

	
	Конверт для сканирования документов А3 и документов, требующих бережного обращения
	В комплекте поставки
	

	
	Плотность материалов для сканирования
	· От 52 г/м2 до 130 г/м2
· До 200 г/м2 используя ручную загрузку
· 1 пластиковая карта (толщиной до 1.5мм)
	

	3
	Лазерный принтер A3 с дуплексом и двумя тонер-картриджами повышенной ёмкости
	Лазерный принтер с дуплексом, дополнительным лотком, пусковым картриджем и двумя дополнительными картриджами повышенной ёмкости 
	2

	
	Скорость печати
	Не менее 35 стр. А4 в минуту
	

	
	Наличие блока двухсторонней печати
	Да, автоматически
	

	
	Скорость двухсторонней печати
	Не менее 32 стр. А4 в минуту
	

	
	Время выхода первого отпечатка
	Не более 6,5 сек.
	

	
	Ёмкость памяти
	Не менее 256 Мб.
	 

	
	Количество лотков для бумаги
	Не менее 2 лотков и лоток обходной подачи
	

	
	Ёмкость лотков для бумаги
	Не менее 1000 листов
	

	
	Ёмкость обходного лотка для бумаги
	Не менее 100 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный/обходной лоток
	60-216/52-216 г/м2
	

	
	Разрешение печати
	1200 dpi
	

	
	Стандартное подключение
	USB 2.0, TCP/IP
	

	
	Языки печати
	PCL 5е/6, PostScript3.
	

	
	Пиковые нагрузки 
	Не менее 200000 стр. в месяц
	

	
	Пусковой комплект
	Картридж на 6000 отпечатков
	

	
	Ресурс стандартного картриджа
	Не менее 20000 отпечатков
	

	
	Инструкция пользователя на русском языке
	Да
	

	
	Панель оператора на русском языке
	Да
	

	4
	Лазерный принтер A4 с дуплексом и двумя картриджами повышенной мощности
	Лазерный принтер с пусковым комплектом, дуплексом и двумя картриджами повышенной мощности 
	2

	
	Скорость печати
	Не менее 36 стр. А4 в минуту
	

	
	Наличие блока двухсторонней печати
	Да, автоматически
	

	
	Время прогрева
	Не более 19 сек.
	

	
	Время выхода первого отпечатка
	Не более 6,9 сек.
	

	
	Ёмкость памяти
	Не менее 256 Мб.
	 

	
	Ёмкость лотков для бумаги
	Не менее 500 листов
	

	
	Ёмкость обходного лотка для бумаги
	Не менее 100 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный/обходной лоток
	60-130/60-162 г/м2
	

	
	Разрешение печати
	1200 Х 600 dpi
	

	
	Стандартное подключение
	USB 2.0, TCP/IP
	

	
	Языки печати
	PCL 5e/6, PostScript3.
	

	
	Габариты (ШхГхВ)
	Не более 388х450х345 мм.
	

	
	Пиковые нагрузки 
	Не менее 150000 стр. в месяц
	

	
	Пусковой комплект
	Картридж на 6000 отпечатков
	

	
	Ресурс  стандартного картриджа
	Не менее 15000 отпечатков
	

	5
	Лазерное многофункциональное устройство (копир-принтер-сканер) формат A3 с дуплексом, реверсивным автоподатчиком, сетевым подключением
	Лазерное многофункциональное устройство, инструкцией и пусковым комплектом
	7

	
	Скорость печати
	Не менее 20 стр. А4 в минуту
	

	
	Наличие блока двухсторонней печати
	Да, автоматически
	

	
	Наличие реверсивного податчика документов
	Да
	

	
	Скорость двухсторонней печати
	Не менее 20 стр. А4 в минуту
	

	
	Время выхода первого отпечатка
	Не более 6,5 сек.
	

	
	Ёмкость лотков для бумаги
	Не менее 500 листов
	

	
	Ёмкость обходного лотка для бумаги
	Не менее 100 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный/обходной лоток
	60-90/52-152 г/м2
	

	
	Ёмкость лотка автоподатчика
	Не менее 50 листов
	

	
	Стандартное подключение принтера и сканера
	USB 2.0, TCP/IP
	

	
	Отправка отсканированного изображения по электронной почте
	Да
	

	
	Разрешение печати и сканирования
	600 dpi
	

	
	Языки печати
	RPCS, PCL5e/6.
	

	
	Пиковые нагрузки 
	Не менее 30000 стр. в месяц
	

	
	Ресурс тонера
	9000 отпечатков
	

	
	Срок службы аппарата
	600000 отпечатков или 5 лет
	

	6
	Широкоформатный струйный принтер для средних групп с наличием подставки, сетевого подключения и PostScript
	Плоттер 44"/1118mm, с PostScript
	3

	
	Максимальная ширина бумаги для печати
	1118 мм.
	

	
	Скорость печати
	103 отпечатка А1 в час
	

	
	Скорость печати цветных линейных графиков (черновой режим, обычная 
бумага A1)
	Не менее 80 отпечатка формата A1 в час
	

	
	Скорость печати ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага A1)
	Не менее 80 отпечатка формата A1 в час
	

	
	Ёмкость памяти в комплекте
	Стандартно, 8 Гб (виртуальная)
	

	
	Жёсткий диск
	Стандартно, 160 Гб.
	

	
	Комплектация
	Принтер PostScript; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; валик; краткий справочник; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания
	

	
	Поддерживаемые типы носителей
	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая высшего качества, цветная); техническая бумага (копировальная, полупрозрачная документная, пергаминная); пленка (прозрачная, матовая, полиэфирная); фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая); самоклеящиеся материалы для просмотра с задней подсветкой (полупрозрачная пленка для вывесок и указателей, бумага для помещений, полипропиленовая пленка, виниловая пленка)
	

	
	Плотность печатных носителей
	60 – 328 г/м²
	

	
	Внешний диаметр рулона
	135 мм.
	

	
	Толщина носителя
	До 0,8 мм.
	

	
	Работа с бумагой
	Полистовая подача; рулонная подача; автоматический резак
	

	
	Минимальная ширина линий
	0,06 мм. (ISO/IEC 13660:2001(E))
	

	
	Точность печати линий 
	+/- 0,1%
	

	
	Языки управления принтером
	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
	

	
	Совместимые операционные системы
	Windows® 7 Максимальная/Профессиональная/Домашняя расширенная; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32/64-разрядная) Professional/Home, Server 2008 (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer
	

	
	Стандартная подсоединяемость
	Fast Ethernet (100Base-T); скоростной порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
	

	
	Число картриджей
	6 (по 1 – голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый)
	

	7
	Полноцветный принтер формата А3 с сетевым подключением и дополнительным комплектом картриджей
	Полноцветный принтер с дополнительным комплектом картриджей
	3

	
	Скорость печати ч/б-цвет А4
	23/23 стр/мин.
	

	
	Время выхода первого отпечатка моно/цвет
	14/14 сек.
	

	
	Ёмкость стандартного лотка
	300 листов
	

	
	Ёмкость обходного лотка
	100 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный лоток/ обходной лоток
	64-220/64-256 гр/м²
	

	
	Максимальный формат бумаги
	А3, печать на баннерах длиной до 1320 мм.
	

	8
	Сканер формата А3 с автоматической подачей оригиналов
	Сканер с автоподатчиком
	1

	
	Сканирование с планшета/ потоковое сканирование
	Да/да
	

	
	Тип датчика
	CCD
	

	
	Разрешение сканера
	Не менее 1200/600 dpi 
	

	
	Максимальный формат сканирования
	А3
	

	
	Скорость сканирования, A4, 200 dpi
	30 стр/мин.
	

	
	Автоподатчик для документов
	да
	

	
	Емкость автоподатчика, страниц
	100
	

	
	Двустороннее сканирование
	да
	

	
	Программное обеспечение в комплекте
	· EpsonScan 3.4
· PageManager 7
· ABBYY FineReader 6 Spint
	

	
	Комплект поставки
	· Сканер с установленной      сетевой картой
· Автоматический податчик на 100 листов
· CD-диск с программным      обеспечением
· Кабель питания
· Адаптер
	

	9
	Источник бесперебойного питания (ИБП) 
	Источник бесперебойного питания (ИБП) с комплектом кабелей 
	2

	
	Максимальная выходная мощность
	Не менее 6400 Ватт / 8000 ВА
	

	
	Номинальное выходное напряжение
	230 В.
	

	
	Искажение формы выходного напряжения
	Менее 3% при полной нагрузке
	

	
	Выходная частота (синхронизированная с сетью)
	47-53 Гц. для номинала 50 Гц.
	

	
	Диапазон входного напряжения при работе от сети
	160-280 В. 
	

	
	Выходные соединения
	4шт.-IEC C13
4шт.-IEC C19
	

	
	Дополнительный комплект кабелей 
	AP 8760 C19/C20  - 2 шт.
	

	
	Звуковой сигнал
	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
	

	
	Фильтрация
	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
	

	10
	Ручная переплетно-перфорирующая машина для работы с пластиковой пружиной
	Ручная переплетно-перфорирующая машина для работы с пластиковой пружиной Renz Combi-S
	1

	
	Вид переплёта
	Пластиковая пружина
	

	
	Количество пробиваемых листов за один раз
	До 25 листов
	

	
	Максимальная толщина переплёта
	500 листов
	

	
	Отключение ножей перфорации
	Да
	

	
	Тип перфорации
	Вертикальная
	

	
	Регулировка глубины перфорации
	Да
	

	11
	Лазерное полноцветное многофункциональное устройство (копир-принтер-цветной сканер, факс) формат A4 с дуплексом, автоподатчиком и сетевым подключением
	Лазерное многофункциональное устройство c дуплексом, сетевым подключением, пусковым комплектом и дополнительным комплектом картриджей
	3

	
	Скорость печати ч/б-цвет
	Не менее 20/20 стр. А4 в минуту
	

	
	Наличие блока двухсторонней печати
	Да, автоматически
	

	
	Наличие автоподатчика документов
	Да
	

	
	Время выхода первого отпечатка
	Не более 14 сек.
	

	
	Ёмкость лотков для бумаги
	Не менее 250 листов
	

	
	Плотность бумаги стандартный/обходной лоток
	60-160/60-160 г/м2
	

	
	Ёмкость лотка автоподатчика
	Не менее 35 листов
	

	
	Стандартное подключение принтера и сканера
	USB 2.0, TCP/IP
	

	
	Отправка отсканированного изображения по электронной почте/ в папку/ FTP
	Да/Да/Да
	

	
	Разрешение печати/ сканирования
	600х600 dpi, 1200х600 dpi, 2400х600 dpi/ 1200x1200 dpi
	

	
	Языки печати
	PCL5c/6, PostScript® 3™ emulation: HP80 fonts.
	

	
	Форматы сканирования
	PDF, TIFF, JPEG
	

	
	Ресурс пускового комплекта
	1000 отпечатков
	

	
	Ресурс картриджей в дополнительном комплекте
	Чёрный 6500 отпечатков
Цвет по 6000 отпечатков
	

	
	Пиковые нагрузки 
	Не менее 3000 стр. в месяц
	




