Техническое задание
На поставку никелесодержащей стали
	№ п/п
	Наименование
	Гост,ТУ
	Количество ГкгЛ

	1
	31х19н9мвбт (ЭИ5 72) Ø40
	Гост 5949-75, Гост 2590-2006
	300

	2
	31х19н9мвбт(ЭИ572) Ø70
	Гост 5949-75, Гост 2590-2006
	500

	3
	ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД) Ø40
	ТУ 14-1-1665-2004 Гост 2590-2006
	300


1.Технические требования:
а) 31х19н9мвбт (ЭИ5 72) Ø40 
В1 -Б - под холодную обработку 
н/д - немерной длины 
б/о - без термообработки 
УЗК - 100% ультра звуковой контроль
АЭС - штамп в сертификате качества (с предоставлением плана качества) 2кл - второй класс безопасности
б)
31х19н9мвбт (ЭИ572) Ø70
В1-Б - под холодную обработку
н/д - немерной длины
б/о - без термообработки
УЗК - 100% ультра звуковой контроль
АЭС - штамп в сертификате качества (с предоставлением плана качества)
2кл - второй класс безопасности
в)
ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД) Ø40
В1-Б - под холодную обработку
н/д - немерной длины
б/о - без термообработки 
УЗК - 100% ультра звуковой контроль
АЭС - штамп в сертификате качества (с предоставлением плана качества) 2кл - второй класс безопасности
С испытанием при температуре 350 С согласно требованиям ТУ. 2.Условия поставки
Максимальная сумма договора составляет 659915 руб. с учетом НДС.
В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС.
3.
Условия оплаты
Оплата продукции производится 100% предоплата.
Доплату в случаи выхода готовой продукции превышающего не более 15% от объема заказа.
4.
Порядок поставки
Поставка продукции осуществляется самовывозом за счет Покупателя.
5.Срок поставки товара
Поставка не более 60 дней с момента поступления предоплаты
6. Прием продукции.
Согласно проекта договора п.8
