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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы
Выполнение научно-исследовательских работ в обоснование проектно-конструкторских решений для инновационной пилотной когенерационной АТЭЦ на предпроектной стадии.
2. Основание для выполнения работы
2.1 Поручение первого заместителя генерального директора Концерна «Росэнергоатом» 
В.Г. Асмолова от 13.04.2012 г. 
2.2 Протокол совещания от 28.03.12 г. специалистов ОАО «Концерн Росэнергоатом», ПКФ, 
ОАО ОКБ «Гидропресс», ОАО «НИКИЭТ», ОАО «СПбАЭП», ОАО «ИНЭИ РАН» по вопросу «Развитие пилотного проекта АТЭЦ в свете поручения первого заместителя Госкорпорации Росатом».
3. Срок выполнения работы
Начало – с даты заключения договора.
Окончание – 22.04.2013г.
4.  Исполнитель
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.
Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).
5. Цель работы и ожидаемые результаты 
5.1 Целью работы является создание научно-технической базы для обеспечения перехода к проектной стадии инновационного проекта пилотной когенерационной АТЭЦ с РУ ВК-300.
Для достижения указанной цели планируется выполнение следующих задач:
· Расчетное обоснование показателей безопасности пилотной когенерационной АТЭЦ;
· Обоснование возможности размещения АТЭЦ ВК-300 в непосредственной близи от промышленно-жилищных агломераций;
· Разработка проекта Технического задания на проектирование инновационной пилотной когенерационной АТЭЦ.


5.2 Выполнение указанных работ позволит Заказчику принимать правильные управленческие решения в области планирования и реализации инвестиционных проектов, избегая неоправданных рисков, упущенных выгод и лишних затрат. Разработка и реализация базового проекта АТЭЦ создаст условия для масштабного выхода атомных когенерационных энергоисточников в сектор региональной энергетики – самый крупный сектор Единой энергетической системы России. В настоящий момент подтверждена потенциальная возможность использования 17 площадок для сооружения, как минимум, 38 энергоблоков этого типа в период до 2030 года. Это позволит устроителю инвестиционных проектов получить чистый дисконтированный доход в объеме 850 млрд. рублей.
6. Исходные данные для проведения работ
Сбор, анализ и обработку исходных данных Исполнитель осуществляет самостоятельно с последующим согласованием у Заказчика. 
В качестве исходных данных рекомендуется использовать материалы отчета по теме: «Углубленный анализ технико-экономических и коммерческих характеристик атомных региональных когенерационных энергоисточников» (инв. № С14732). Документы предоставляются по запросу Исполнителя.
7. Основные требования к выполнению работы
7.1 При выполнении работ Исполнителю необходимо руководствоваться действующими в России нормами, правилами и стандартами в области атомной энергетики и в области инвестиционной деятельности, в том числе в форме капитальных вложений. 
7.2	Исполнитель должен учитывать требования и рекомендации, содержащиеся в директивных, методических и руководящих отраслевых документах, включая:
· Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.
· «Энергетическую стратегию России на период до 2030 года», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р.
· Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №Н5-ФЗ.
· [bookmark: _Toc162696233]Федеральный закон о радиационной безопасности населения, N 3-ФЗ от 9.01.96г.
· [bookmark: _Toc162696234][bookmark: _Toc162696235][bookmark: _Toc162696236]Раздел «Инновационное развитие и техническая политика» Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», одобренной распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 2008 г. № 215-р и предложения по корректировке Генсхемы на уровень до 2030 года.
· Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП 082-07.
· Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. НП-032-01.
· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ  № ВК 477 от 21.06.1999г. 
· Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223 «О Методических основах оценки эффективности инвестиционных проектов и программ.
· «Программа деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 20.09.2008 № 705.
7.3	В состав работ по п. 5.1 настоящего ТЗ (расчетное обоснование показателей безопасности пилотной когенерационной АТЭЦ), кроме всего прочего, должны входить:
· расчет вероятностных показателей безопасности АТЭЦ;
· анализ проектного и запроектного протекания аварий и обоснование перечня представительных аварий, с позиции существенного выброса радиоактивности;
· расчетное определение величины и изотопного состава выбросов радиоактивных продуктов для представительных аварий на АТЭЦ.
7.4	При выполнении первоочередных НИР в обоснование возможности размещения пилотной АТЭЦ ВК-300 в непосредственной близи от промышленно-жилищных агломераций осуществить следующие исследования и разработки:
· исследования по определению границ зон воздействия радиоактивности при авариях на АТЭЦ;
· расчетное обоснование удовлетворения требованиям нормативных материалов к размещению АТЭЦ в непосредственной близи от ПЖА.
7.5	При выполнении научно-исследовательских работ, связанных с обоснованием безопасности пилотной АТЭЦ необходимо выполнить следующие требования:
· при расчетном анализе использовать преимущественно лицензированные коды;
· обосновать выбор критериев и принципов обеспечения безопасности АТЭЦ при авариях;
· выполнить анализ радиационной безопасности при эксплуатационных режимах, при нарушениях нормальной эксплуатации, при проектных и запроектных авариях;
· разработать сценарии и выполнить расчетный анализ  нарушений нормальной эксплуатации, развития предаварийных ситуаций, проектных, и запроектных аварий;
· выполнить оценку выбросов радиоактивных веществ при различных авариях на АТЭЦ;
· обосновать обеспечение безопасности пилотной АТЭЦ при внешних природных и техногенных воздействиях;
· определить меры по ограничению последствий аварий на АТЭЦ.
7.6	Проект технического задания на проектирование инновационной пилотной когенерационной АТЭЦ разработать с учетом современных нормативных требований и опыта проектирования АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. В составе задания, кроме всего прочего, предусмотреть:
· технические требования к реакторной установке;
· технические требования к турбинному отделению и турбоустановке;
· требования к системам безопасности;
· требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны, учитывая расположение АТЭЦ в непосредственной близости в промышленно-жилищной агломерации;
· требования к технико-экономической части проекта;
· эксплуатационные требования;
· требования к проектному обеспечению вывода АТЭЦ из эксплуатации.
7.7 Исполнитель в случае необходимости обеспечивает экспертно-консультационное сопровождение результатов выполненных работ.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ 
Результаты данной работы могут быть использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» в качестве обосновывающих материалов при принятии решения о разработке базового проекта атомной когенерационной теплоэлектростанции.
9. Отчетные материалы
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации: «Выполнение научно-исследовательских работ в обоснование проектно-конструкторских решений для инновационной пилотной когенерационной АТЭЦ на предпроектной стадии», оформленной в соответствии с 
СТО СМК-ПКФ-014.2-0.6.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику ежемесячные «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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