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	[bookmark: _Toc415557221]РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Единица
измерения
	Количество
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Автошина         
	12.00R20 (320R508)/154/150/K/ TL/ D on/off Kormoran
	без камеры
	шт.
	17
	Группа товаров должна сопровождаться прилагаемыми сертификатами и прочими требуемыми документами, позволяющими ее использование по назначению на территории Российской федерации.

	Гарантийный срок хранения и эксплуатации должен быть не менее установленного срока завода изготовителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой группы товаров соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации и, соответственно, требованиям Заказчика.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной группе товаров дефектов и поломок, Поставщик обязан в течении 5 суток с момента получения письменного уведомления Заказчика, заменить группу товара своими силами и за свой счет. В этом случае гарантийный срок продлевается на срок замены.

	2
	Автошина         
	10.00R20 (280R508)/146/143/K /TT/ D Kormoran
	без камеры
	шт.
	21
	
	

	3
	Автошина        
	12.00R20 (320R508)/154/150/K/ TL/ U Kormoran
	без камеры
	шт.
	10
	
	

	4
	Автошина       
	12.00R20 (320R508)/18 154/149/J/ TT/ ИД-304
	с камерой
	шт.
	50
	
	

	5
	Автошина       
	10.00R20 (280R508)/16 146/143/K/ TT/ И-281, У-4
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	6
	Камера
	10.00-20 (280-508)///\/Kabat/
	без автошины
	шт.
	21
	
	

	7
	Автошина       
	11.00R20 (300R508)/16 150/146/K/ TT/ И-111А
	с камерой
	шт.
	4
	
	

	8
	Автошина        
	9.00R20 (260R508)/12 136/133/J/ TT/ ИН-142Б-1
	с камерой
	шт.
	46
	
	

	9
	Автошина      
	1200x500-508/ 16 156/F/ TT/ ИД-П284
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	15
	
	

	10
	Автошина        
	11.00R20 (300R508)/ 16 150/146/K/ TT/ О-168 TYREX_CRG_UNIVERSAL
	с камерой
	шт.
	8
	
	

	11
	Автошина         
	8.25-20 (240-508)/ 14 137/B/ TT/ М-149А
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	12
	Автошина
	225/75 R16 /104/R/ TL/Кама-219
	без камеры
	шт.
	10
	
	

	13
	Автошина
	225/75 R16С/121/120/N/ TL/Кама-218
	без камеры
	шт.
	2
	
	

	14
	Автошина
	185/75 R16С/104/102/N/ TL/Кама-301
	без камеры
	шт.
	44
	
	

	15
	Автошина
	225/85 R15/ 106/P/ TT/И-502
	с камерой
	шт.
	5
	
	

	16
	Автошина
	225/75 R16С/121/120/N/ TL/И-359
	без камеры
	шт.
	1
	
	

	17
	Автошина       
	11.00R20 (300R508)/ 16 150/146/K/ TT/Кама-310
	с камерой
	шт.
	7
	
	

	18
	Автошина       
	10.00R20 (280R508)/ 16 146/143/K/ TT/Кама-310
	с камерой
	шт.
	6
	
	

	19
	Автошина    
	245/70 R19.5/ 136/134/M /TL/ NF-201
	без камеры
	шт.
	7
	
	

	20
	Автошина        
	6.50-10 (180-254)/10/ 122/A5/ TT Кама-404
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	21
	Автошина
	215/65 R16С/102/Q /TL/Кама-214
	без камеры
	шт.
	13
	
	

	22
	Автошина
	215/55 R16/93/V/ TL/Кама-EURO НК-129
	без камеры
	шт.
	4
	
	

	23
	Автошина
	205/70 R15С/106/104/R /TL/ НК-131 Кама Евро
	без камеры
	шт.
	4
	
	

	24
	Автошина
	215/75 R16С/116/114/R/ TL/ НК-131 Кама Евро
	без камеры
	шт.
	4
	
	

	25
	Автошина       
	15.5-38 (400-965)/ 8 133/A6 /TT/ Ф-2АД
	с камерой
	шт.
	8
	
	

	26
	Автошина      
	12.4R28 (327R710)/ 8 122/A6/ TT/ ЯФ-394
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	27
	Автошина      
	11.2-20 (285-508)/ 8 114/A6/ TT/ Ф-35
	с камерой
	шт.
	12
	
	

	28
	Автошина      
	12.00-20 (320-508)/ 20 151/B/ TT/ ЯФ-406
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	29
	Автошина  
	16.5/70 -18 /10/ 148/A6/ TT/ КФ-97 
	с камерой
	шт.
	4
	
	

	30
	Автошина       
	21.3-24 (530-610) /10 140/A6/ TT/ ИЯВ-79
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	31
	Автошина       
	13.6-20 (350-508)/ 8 120/A8/ TT/ Бел-17
	с камерой
	шт.
	4
	
	

	32
	Автошина      
	16.00-24 (430-610)/ 12 157/B/ TT/ Я-140
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	4
	
	

	33
	Автошина        
	14.00-20 (370-508)/ 18 158/B/ TT/ Я-307
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	4
	
	

	34
	Автошина      
	8.25-15 (240-381)/ 12 143/A5/ TT/ ЛФ-268
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	1
	
	

	35
	Автошина     
	26.5-25 (750-635)/ 32 / TT/ E3/L3 Headway
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	4
	
	

	36
	Автошина      
	20.5-25 (560-635)/ 20 / TT/ E3/L3 Headway
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	2
	
	

	37
	Камера
	7.00-16 (185-406)  /NEXEN/ вентиль ТР-75А
	без автошины
	шт.
	6
	
	

	38
	Автошина
	205/75 R16С/113/111/S /TL/ Hakka C Cargo  
	без камеры
	шт.
	28
	
	

	39
	Автошина    
	215/75 R17.5/ 126/124/M/ TL/ Conti Hybrid LD3  M+S
	без камеры
	шт.
	5
	
	

	40
	Автошина       
	11R22.5 (300R570)/148/145/L/ TL/ DH1   M+S
	без камеры
	шт.
	14
	
	

	41
	Автошина        
	7.00R16С (185R406)/117/116/L/ TT/ LDR+
	без камеры
	шт.
	6
	
	

	42
	Автошина
	195 R14C/106/104/N/ TL /RD-613  
	без камеры
	шт.
	4
	
	

	43
	Автошина
	195 R15С/106/104/R /TL/ RY818
	без камеры
	шт.
	8
	
	

	44
	Уплотнительное кольцо
	Z. TYRAN A-20 Z
	без автошины
	шт.
	54
	
	

	45
	Автошина
	215/65 R16/102/Q/ TL/ Кама-515  
	без камеры
	шт.
	4
	
	

	46
	Автошина      
	12.00-18 (320-457) /8 129/J/ TT /К-70
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	2
	
	

	47
	Автошина       
	16.9R38 (430R965)/ 8 133/A6/ TT/ Ф-52
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	48
	Автошина        
	7.50-20 (220-508)/ 6 103/A6/ TT/ В-103
	с камерой
	шт.
	2
	
	

	49
	Автошина  
	10.0/75 -15.3/ 10 123/A6/ TT/ Ф-201
	с камерой, лентой ободной
	шт.
	4
	
	




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая группа товаров должна быть новой, выпуска не ранее 2014 года (не бывшая в употреблении, не восстановленная), не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц. Не допускается поставка группы товаров, снятой с производства. Группа товаров должна сопровождаться приложением сертификатов и других необходимых документов, позволяющим ее использование на территории Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	[bookmark: _GoBack]Маркировка группы товаров должна содержать все признаки оригинальности (принадлежности), установленные производителем (клеймо, штамп, заводская маркировка, заводской номер и пр.) соответствие ГОСТу52900-2007, ГОСТу Р 41.30-99 (Правила ЕЭК ООН № 30)



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Группа товаров должна быть в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и целостность товаров от повреждений при перевозке (транспортированию) всеми видами транспорта (соответствие ГОСТ 24779-81)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКЕ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
При поставке (получении в день отгрузки) группы товаров от Поставщика Заказчику последний посредством уполномоченного представителя осуществляет проверку по количеству и отсутствию повреждений отгружаемых товаров с одновременным получением от Поставщика оригиналов следующих документов: счет-фактура, накладная Торг-12, паспорта (сертификаты) или их копии на группу товаров. Сдача группы товаров без указанных выше документов считается некомплектной и просроченной по срокам поставки. Заказчик вправе не оплачивать данную некомплектную группу товаров до момента предоставления указанных документов. При обнаружении недостачи группы товара (при подсчете) в процессе сдачи-приемки заказчик делает отметки об этом в накладной и составляется Акт сдачи-приемки. При этом заказчик выдвигает требование о поставке недопоставленного количества группы товаров, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить группу товаров в течение десяти суток с момента составления акта сдачи-приемки. 
Подраздел 5.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров
При сдаче-приемке группы товаров Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на отгруженную группу товаров, разрешающих использование этой группы товаров на территории Российской Федерации.
Отгружаемая группа товаров должна иметь сертифицированные маркировки (указательные знаки) завода-изготовителя, номера партии и соответствующие бирки.  



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка группы товаров осуществляется за счет Поставщика до склада Заказчика в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего технического задания. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающего целостность группы товара и его упаковки. Погрузка и выгрузка группы товара должна осуществляться без повреждения товара и его упаковки (соответствие ГОСТ 24779-81). Автошины транспортируются в вертикальном положении не более, чем в три яруса. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Группа товаров должна быть пригодна к длительному хранению в крытых отапливаемых помещениях (Соответствие ГОСТ 24779-81).



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Группа товаров по их воздействию на окружающую среду не должна превышать значений, установленных действующими нормативными документами (Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 № 7-ФЗ).



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	ГОСТ 51893-2002 «Шины пневматические. Общие технические требования безопасности)



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ

	В соответствии с ГОСТами и техническими условиями на группу товаров, указанную в разделе 1.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Паспорт и/или инструкция по монтажу и эксплуатации на позиции группы товаров, предусмотренных заводом-изготовителем.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация и документация, которая сопровождает (прилагается) к группе товаров, должна быть на русском языке на бумажном носителе и продублирована в электронном виде.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляется.




