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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку установки RX-28БТ
том 2 «техническая часть»

Лот  №3694/353
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	Установка RX-28БТ9/220В
Комплект поставки:

Шланги с защитной оплеткой, длина – не менее 40 метров;

Защитный кожух;

Установка модели RX- 28 – в комплекте с «Распылителем двухканальным» («Удочка») и кабелем дистанционного управления – 1шт.;
«Узел ввода» с краном шаровым 1” и фильтром (для емкости с компонентом «А» /полимерно-битумная эмульсия/) – 1шт.;

«Узел ввода» с краном шаровым 1” (для емкости с промывочной жидкостью.) – 1шт.;

«Узел ввода» с краном шаровым 1/2”(для емкости с компонентом «Б» /ускоритель твердения/) – 1шт.;
Погружной фильтр для забора компонента «А» - 1шт.;
Комплект форсунок – 1 комплект;

Рукав для компонентов «А» и «Б» - 20+20=40м;

Рукав ПВХ Ду25 армированный (всасывание компонента «А») – 2,5м;

Рукав ПВХ Ду8 армированный (всасывание компонента «Б», слив промывочной жидкости) – 2,5+2,5=5м;

Паспорт – 1шт.
	шт.
	1
	Общая суммарная производительность: не менее 10,6-14,1 л/мин;
Толщина наносимого слоя гидроизоляции:   1.5-4 мм;

Напряжение питания:  не более 220В;

Частота тока питающего напряжения: 50 Гц;

Потребляемая мощность:

2,27 кВт;

Масса (без принадлежностей):

Не более 63 кг;
Габаритные размеры, мм:
700х600х500

Гарантийные сроки на оборудование не менее 12  месяцев
	
	01.10.2013 г.-
10.10.2013 г.


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.
2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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