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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Полное наименование закупочной процедуры, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Данные проекта, на основании которого составлено техническое задание (дата утверждения проектной документации, кем утверждена, номер и дата положительного заключения государственной экспертизы или  заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (если этот объект не подлежит экспертизе) и техническая документация регламентирующая ремонт, реконструкцию и планирование при необходимости.

Если Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации, конструкторской документации, чертежей и иных документов необходимо указать порядок и способ их получения от организатора процедуры закупки 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Краткая информация о том, выполнение каких работ необходимо заказчику

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Требования и сведения к месту выполнения работ

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требования к необходимости разработки ППР до начала производства работ или выполнение работ по особо сложным ППР, разработанным генпроектировщиком


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ согласно пояснительной записке, содержащей:

- описание программы строительства объекта закупки с характеристикой всех зданий и сооружений, а также инженерных сетей и сооружений на них как внутриплощадочных, так и внеплощадочных;

- технические требования к каждому объекту строительства с указанием границ производства работ подрядчиком;

- основные технико-экономические показатели строительства объекта, краткую характеристику площадки строительства, природно-климатические и инженерно-геологические особенности;

- сведения о наличии подъездных дорог и транспортных путей;

- условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительства и эксплуатации;

- требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения; мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению;

- характеристику основных производств, с показателями по виду и объему выпускаемой продукции;

- требования по утилизации отходов производства, техническому оборудованию и др.

В случае необходимости приводятся условные изображения, отсутствующие в государственных стандартах системы проектной документации для строительства. К примеру, границы производства работ подрядчика на инженерных сетях, зданиях и сооружениях.

Перечень указанных разделов подлежит уточнению для конкретного объекта предмета закупки.

Требования согласно разрешительной и проектной документации, а именно:

- генерального плана‚ опорных и ситуационных планов‚ схемы инженерных сетей;

- общие требования к зданиям и сооружениям‚ чертежи‚ характеризующие их объемно-планировочные и конструктивные решения‚ решения по инженерному оборудованию‚ экспликации помещений‚ таблицы площадей и объемов зданий и сооружений;

- основные технические характеристики материалов‚ оборудования‚ мебели‚ инвентаря, определяющие уровень их потребительских свойств;

- основные положения по организации строительства‚ подготовке строительной площадки‚ календарному графику;

- информация о системах измерений‚ стандартах‚ испытаниях и сертификации;

- материалы инженерных изысканий;

- требования к системе контроля качества;

- экологические требования;

- информацию о наличии и сроках действия согласований и др.

Перечень указанных разделов подлежит уточнению для конкретного объекта предмета закупки.

«При капитальном ремонте зданий или сооружений приводится сметный расчет, составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования».

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Требования к оформлению и составу ППР и нормативные документы, в соответствии с которыми необходимо оформить ППР.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Прилагаются ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость и сметные расчеты.

В этом разделе помимо прилагаемой формы ведомости объемов работ (пример в табл. 1 ниже)  и ресурсной ведомости приводится описание видов работ, в соответствии с перечнем проектной и рабочей документации (пример в табл. 3 ниже):

При закупке строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, модернизации  объектов ведомость объемов работ и  ресурсная ведомость берется из проекта.

При размещении заказов на капитальный ремонт зданий и сооружений ведомость объемов работ формируется на основании дефектной ведомости по результатам обследования здания, подлежащего капитальному ремонту.

При закупке других видов работ заказчик должен составить ведомость объемов работ и ресурсную ведомость максимально полно и подробно.

Отдельные пункты в ведомости объемов работ и ресурсной ведомости должны быть сгруппированы по главам и разделам, чтобы можно было выделить части работ/ресурсов, которые по характеру, типу и месту проведения, доступу, срокам или другим специальным характеристикам могут потребовать применения различных методов выполнения, графиков выполнения работ или различных методов определения стоимости работ/ресурсов. Общие пункты для всех частей работ/ресурсов могут быть сгруппированы в отдельный раздел ведомости.
Таблица 1
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.

Наименование видов работ

Единица измерения

Количество

Пример

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка площадки строительства:

устройство ограждения площадки строительства

вынос существующих сооружений и инженерных коммуникаций из зоны строительства

м

II. РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

Отрывка котлованов под здания

1000 м3
Устройство бетонной подготовки В 7,5

м3



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Требования к материалам, оборудованию, применяемым для выполнения работ, в том числе ведомость материалов и краткая информация по обеспечению материалами для производства работ.

При закупке работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений ведомость материалов и оборудования (форма в табл. 2 настоящего раздела) берется из проекта или составляется на основе обобщения и анализа дефектных ведомостей по результатам обследования здания, сооружения, подлежащего капитальному ремонту.

В случае наличия сметной документации (локальные сметные расчеты, локальные сметы) с указание физических объемов работ, ведомость материалов не предоставляется при выполнении работ в сто процентном объеме от данных смет. При выполнении работ в объеме меньше ста процентов от сметы или при наличии сметной документации по укрупненным объемам (локальные сметные расчеты, локальные сметы) ведомость материалов предоставляется.

В этом разделе также может содержаться требование о необходимости при производстве работ согласовать с заказчиком образцы применяемых материалов.

Допускается в требованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, при этом в требованиях должны быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент»), с указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента).

Если применение аналогов или эквивалентов не допустимо, ТЗ на закупку должно содержать соответствующие ограничения со ссылкой на норматив регламентирующий такое действие

В проекте указываются материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком в соответствии с разграничение обязанностей по обеспечению материально-техническими ресурсами между Заказчиком и Подрядчиком. Необходимо указать в какой период Заказчик поставит Подрядчику материалы для выполнения работ и/или оборудование для монтажа Подрядчиком.

Необходимо внести требование, что Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.
Таблица 2

Ведомость материалов 

№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Требования к срокам (интервалу) выполнения работ, либо срок (интервал) выполнения работ в днях, месяцах с даты подписания договора, или порядок его определения
Необходимо отразить даты начала и окончания работ, сроки выполнения определенных этапов. Например: работы подготовительного периода, работы которые могут быть выполнены только в ППР блока и т.д.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам, а также требования о наличии программы обеспечения качества или дублирование требований всех правил в области ТОиР с их приложением к техническому заданию.
При оформлении технического задания предусматривающего закупку продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 формируются особенности обеспечения последующей оценки соответствия, согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007 г.)

При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1036.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Требования к особым условия работы. Например, работа в зоне ионизирующего излучения, работа в стесненных условиях, работа на ОРУ в зоне напряжений и т.д. Это существенная часть при определении стоимости работ потенциальным Исполнителем.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Требования к сроку и объему гарантии на выполненные строительно-монтажных, ремонтных работ, работ по ремонту и  реконструкции


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации в соответсвии с разделом 13 .


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  числености обучаемых представителей Заказчика.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


