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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	УМТСиК. Базисный склад ВМ. Капитальный ремонт здания обогрева грузчиков»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Техническое задание составлено на основании объектного сметного расчёта  № 5416   СМ-1 ОС-1

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	· Устройство фундаментов;
· Устройство металлической площадки с ограждением;
· Монтаж баков;
· Устройство перегородок;
· Земляные работы;
· Устройство выгреба;
· Устройство водопровода, горячего водоснабжения, вентиляции и канализации;
· Устройство электроснабжения, электроосвещения и заземления;;
· Устройство электрооборудования.
 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО», УМТСиК. БСВМ.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР - обязательно.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ:
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
-  объем выполняемых работ, принимается на основании проекта 5416 АС;
Подрядчик обязан:
- выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
-  иметь опыт выполнения подобного рода работ;
- наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не требуется.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Требования пожарной безопасности на объекте



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	         4.1. Объемы выполняемых работ принимаются на основании спецификации элементов двускатной кровли, спецификации металлического изделия, а также на основании объектного сметного расчета № 5416 СМ-1 ОС-1.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	5.1. Перечень материалов, используемых при производстве работ, представлен в  объектном сметном расчете № 5416 СМ-1 ОС-1 и в спецификации элементов двускатной кровли, спецификации металлического изделия.
5.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым количеством материалов в полном объеме.
5.3. Все материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны иметь технические паспорта или сертификаты качества.
         5.4. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 1
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	
	5416 - АС
	Проект «Базисный склад ВМ»
	63

	2
	
	5416 СМ-1 ОС-1
	Объектный сметный расчет
	25






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения пожара Обеспечение исполнения договора  и реализации проекта при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	          Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание – 30 апреля 2016 г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	       Ремонтные работы и отделку производить только после оформления наряд – допуска и акта – допуска.  На территорию складов строгий пропускной режим.





РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору;
11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом: «Договором подряда» и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ. 



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».  



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе – в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз. 



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.





РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПАО «ППГХО»
	Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	2.
	УМТСиК
	Управление материально-технического снабжения и комплектации

	3.
	БСВМ
	Базисный склад взрывчатых материалов

	3.
	ППР
	Проект производства работ

	4.
	СП
	Свод правил

	5.
	СНиП
	Строительные нормы и правила



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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