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СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку сборных железобетонных колонн каркаса РДЭСО для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС
	№ п/п
	Наименование товара
	Обозначение чертежа     (проект  10021-26а-00-КЖ2 изм.5)
	Количество
	Объем ед., м3
	Общий объем
	Срок поставки

	 
	Сборные железобетонные колонны каркаса РДЭСО:
 
	Поставка до 31.05.2013 г. 

	1
	К13а-1-10
	10021-26а-00-КЖИ2 л.2
	1
	1,75
	1,75
	

	2
	К17а-2-10
	10021-26а-00-КЖИ2 л.9
	1
	2,44
	2,44
	

	3
	К17а-2-11
	10021-26а-00-КЖИ2 л.10
	1
	2,44
	2,44
	

	4
	К13а-3-10
	10021-26а-00-КЖИ2 л.7
	1
	1,75
	1,75
	

	5
	К13а-3-11
	10021-26а-00-КЖИ2 л.8
	1
	1,75
	1,75
	

	6
	К36а-3-10
	10021-26а-00-КЖИ2 л.13
	2
	1,9
	3,8
	

	7
	К36а-3-13
	10021-26а-00-КЖИ2 л.13
	3
	1,9
	5,7
	

	8
	К36а-3-11
	10021-26а-00-КЖИ2 л.14
	1
	1,9
	1,9
	

	9
	К13а-1-11
	10021-26а-00-КЖИ2 л.3
	1
	1,75
	1,75
	

	10
	К13а-1-12
	10021-26а-00-КЖИ2 л.4
	2
	1,75
	3,5
	

	11
	К36а-1-10
	10021-26а-00-КЖИ2 л.15
	2
	1,9
	3,8
	

	12
	К36а-1-11
	10021-26а-00-КЖИ2 л.16
	2
	1,9
	3,8
	

	13
	К36а-1-12
	10021-26а-00-КЖИ2 л.15
	1
	1,9
	1,9
	

	14
	К13а-1-14
	10021-26а-00-КЖИ2 л.5
	1
	1,75
	1,75
	

	15
	К13а-1-13
	10021-26а-00-КЖИ2 л.6
	1
	1,75
	1,75
	

	16
	К36а-3
	с. 1.420-12 вып.2
	2
	1,9
	3,8
	

	17
	К18а-2-10
	с. 1.420-12 вып.2 л.11
	3
	2,73
	8,19
	

	18
	К18а-2-11
	с. 1.420-12 вып.2 л.12
	3
	2,73
	8,19
	

	19
	К36а-3-12
	с. 1.420-12 вып.2 л.17
	2
	1,9
	3,8
	





Требования к поставляемому товару:
- должен быть новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2012 года, с требуемыми показателями прочности НТД, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;
- иметь оригинал паспорта качества (оригинал документа о качестве), сертификат качества, соответствовать КД, государственным стандартам Российской Федерации, а также техническим условиям производителей «Товара»;
- в случае поставки некачественного товара Заказчик вправе запросить экспертное заключение специализированного центра о качестве товара либо вернуть товар Поставщику.

