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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Клапан 14НЖ19СТ DN6 (КЗ 26164 006) или эквивалент – 5 шт.
Клапан 14НЖ19СТ DN10 (КЗ 26164 010СП7) или эквивалент – 7 шт.
Клапан 14НЖ17СТ13 DN15 (КЗ 26161. 015СП13) или эквивалент – 15 шт.
Клапан 14НЖ17СТ13 DN20 (КЗ 26161. 020СП13) или эквивалент – 13 шт.
Клапан 14НЖ17СТ13 DN25 (КЗ 26161. 025СП13) или эквивалент – 2 шт.
Вентиль вакуумный 14НЖ1Р DN10 или эквивалент – 14 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не предусмотрены

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 2912030



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Запорная арматура будет использоваться для монтажа на свинцово-литиевом экспериментальном стенде (СЛЭС)



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69
Тип атмосферы при эксплуатации – Воздух. Температура: +10…+35°С
                                                          Давление: 100 кПа
Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации – Среда: воздух,
                                                                                                           Температура: +10…+35°С
                                                                                                   Давление: 100 кПа



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Характеристики
Давление – 0,5 МПа;
Температура – не более 350°С;
Среда – эвтектический сплав свинец-литий/аргон/вакуум

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Конструкционный материал – сталь 12Х18Н10Т

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Требования к климатической стойкости упаковки – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. 
Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений на весь срок его транспортировки. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1 с участием уполномоченного представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные), инструкции, паспорта на изделия (текст на русском языке) передаются Покупателю одновременно с получением Товара с обязательным проставлением штампа Поставщика. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 26 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	



Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.
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