ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку асинхронных электродвигателей серии АИР
	№ п/п
	Наименование 
товара,
комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
(НТД)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Двигатель АИР132S4 7,5/1500 IМ1081, мощность 7,5кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	8

	2
	Двигатель АИР100S4 3/1500 IМ1081
мощность 3,0кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	5

	3
	Двигатель АИР112М2 7,5/3000 IМ1081
мощность 7,5кВт, частота об/мин. 3000     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	3

	4
	Двигатель АИР71В4 0,75/1500 IМ1081
мощность 0,75кВт, частота об/мин. 1500     
 (или эквивалент)
	ГОСТ Р 51689-2000
	ШТ
	4

	5
	Двигатель АИР132М4 11/1500 IМ1081
мощность 11кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	10

	6
	Двигатель АИР80В4У3 1,5/1500 IM1081 мощность 1,5кВт, частота об/мин. 1500     
 (или эквивалент)
	ГОСТ Р 51689-2000
	ШТ
	6

	7
	Двигатель АИР80В4 1,5/1500 IM3081
мощность 1,5кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	7

	8
	Двигатель АИР80А4 1,1/1500 IМ2081 мощность 1,1кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	2

	9
	Двигатель АИР90L2 3/3000 IM1081 мощность 3,0кВт, частота об/мин. 3000     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	1

	10
	Двигатель АИР90L4 2,2/1500 IM1081 мощность 2,2кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	2
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	Двигатель АИР112М4 5,5/1500 IM1081 мощность 5,5кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	2

	12
	Двигатель АИР160М4У3 18,5/1500 IM1081 мощность 18,5кВт, частота об/мин. 1500
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 51689-2000
	ШТ
	1

	13
	Двигатель АИР63А4 0,25/1500 IМ3081 мощность 0,25кВт, частота об/мин. 1500     
(или эквивалент)
	ГОСТ Р 52776-2007
	ШТ
	20




