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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет открытого запроса предложений:
Право заключения договора на разовое сервисное обслуживание холодильной техники.

2. Краткая характеристика объекта
Объект представляет собой 6-этажный офисный комплекс, один этаж которого – подземная парковка. Объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

3. Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
Таблица №1
	Внешний блок
	Внутренний блок
	Марка фреона

	VRV №2 MITSUBISHI FDC400KXE6
	MITSUBISHI FDT90HKXE6 -2шт
MITSUBISHI FDTC22HKXE6 -3шт
MITSUBISHI FDTC56HKXE6 -2шт
MITSUBISHI FDTC45HKXE6 -2шт
MITSUBISHI FDT28HKXE6 -1шт
	R410A

	VRV №3 DAIKIN RSX10KA7W1
	DAIKIN FXYS32K7V1 -2шт
DAIKIN FXYS80K7V1 -1шт
DAIKIN FXYS63K7V1 -2шт
	R410A

	VRV №6 DAIKIN RSX10KA7W1
	DAIKIN FXYS32K7V1 -3шт
DAIKIN FXYS50K7V1 -2шт
	R410A

	VRV №8 MITSUBISHI FDCA400HKXE4BR
	MITSUBISHI
	R410A

	




VRV №9 MITSUBISHI FDC400KXE6
	MITSUBISHI FDTC36HKXE6 -1шт
MITSUBISHI FDTC28HKXE6 -2шт
MITSUBISHI FDTC45HKXE6 -2шт
MITSUBISHI FDTC56HKXE6 -1шт
MITSUBISHI FDTC22HKXE6 -3шт
MITSUBISHI FDT71HKXE6 -1шт
MITSUBISHI FDT90HKXE6 -1шт
	R410A

	DAIKIN RR71B8W1B
	DAIKIN FAQ71VV1B
	R410A

	DAIKIN RR71B8W1B
	DAIKIN FAQ71VV1B
	R410A

	MITSUBISHI SRC40HG1
	MITSUBISHI SRK40HG
	R410A

	MITSUBISHI SRC28HG1
	MITSUBISHI SRK28HG
	R410A

	GENERAL AOG54RPA3L
	GENERAL ABG54RBA3W
	R410A

	FUJITSU AOY45RPA3L
	FUJITSU ARY45RLC3
	R410A

	GENERAL AOG18UNCNL
	GENERAL AUG18UBAB
	R410A

	LG T12LH (LT-C1260HL)
	LG T12LH (LT-C1260HL)
	R410A

	MITSUBISHI PU-5YJSA
	
	R22

	GENERAL CLIMATE GU-S30HR
	GENERAL CLIMATE GC-S30HR
	R22

	LG-S30LHP(LS-H306MMMO)
	LG-S30LHP(LS-H306MMMO)
	R22

	MITSUBISHI SRC28HG
	MITSUBISHI SRK28HG
	R410A

	MITSUBISHI SRC20HG
	MITSUBISHI SRK20HG
	R410A

	MITSUBISHI SRC20HG
	MITSUBISHI SRK20HG
	R410A

	MITSUBISHI SRC40HG-1
	MITSUBISHI SRK40HG
	R410A

	MITSUBISHI SRC40HG-1
	MITSUBISHI FDT90KXE6D
	R410A

	GENERAL AOH9USCC
	GENERAL ASH9USCCW
	R410A

	HITACHI RAC40CNH2
	HITACHI RAS40CNH2
	R410A

	HITACHI RAC40CNH2
	HITACHI RAS40CNH2
	R410A

	DAIKIN RR125N 8W1B
	DAIKIN FHQ125B VV1B
	R410A

	DAIKIN RR125N 8W1B
	DAIKIN FHQ125B VV1B
	R410A

	DAIKIN RR125N 8W1B
	DAIKIN FHQ125B VV1B
	R410A

	DAIKIN RR125N 8W1B
	DAIKIN FHQ125B VV1B
	R410A



4. Перечень работ по техническому обслуживанию VRV систем, сплит-систем:
4.1. Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера.
4.2. Проверка целостности системы прохождения хладагента. При необходимости дозаправка системы (хладагентом в соответствии с рекомендациями завода–изготовителя для данного типа оборудования в соответствии с таблицей №1), устранение нарушений в герметичности системы.
4.3. Проверка работы кондиционера во всех режимах.
4.4. Проверка исправности системы индикации режимов.
4.5. Проверка функционирования дренажной системы. При необходимости – чистка.
4.6. Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
4.7. Проверка состояния системы межблочных электрических соединений (между наружным и внутренним блоками). Обнаруженные нарушения устраняются.
4.8. Чистка теплообменников наружных и внутренних блоков (в т.ч. фильтров).
4.9. Заполнение технической документации (акта технического обслуживания).

5. Требования к качеству оказываемых услуг.
5.1. Качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию по техническому обслуживанию систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха должно обеспечивать безопасную, надёжную, бесперебойную работу обслуженного оборудования.

6. Требования к безопасности выполнения работ.
6.1. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по настоящему пункту договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

7. Особые требования к выполнению и организации работ.
7.1. Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика. В общую стоимость работ по  Договору должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ с учетом НДС, в т.ч. стоимость хладагента для дозаправки. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.
7.3. Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
7.4.  Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.
7.5.  Подрядчик должен представить Заказчику сведения по количественному и квалификационному составу персонала, планируемого для производства работ.
7.6. Численность персонала должна быть достаточной (не менее 2-х человек) для выполнения работы по техническому обслуживанию систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
7.7. К выполнению работ допускаются специалисты, имеющие гражданство РФ и действующие удостоверения на группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках до 1000В.

8. Гарантия качества результата работ.
8.1. Гарантия качества выполняемых работ представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
8.2. Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации здания.

