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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

Санкт-Петербург	     				    		                        _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «_____________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации грузового лифта в Производственном корпусе Заказчика (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.
1.3. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.
1.4. Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».
1.5. Работы выполняются в Производственном корпусе Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, 55 (далее – Объект).
1.6. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. ___ коп.
В стоимость Работ включены все издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования.
2.2. Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон в связи с изменением объемов Работ.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком. 
2.4. Расчет за выполненные Работы производится без авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом в момент списания суммы, указанной в п.2.1. Договора, с банковского счета Заказчика.
2.6. В течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Сторонами своих обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику на оформление акт сверки расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 
3.2. Конкретная дата и время начала Работ определяются дополнительно ответственными представителями Сторон.
3.3. При выполнении Подрядчиком Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 3 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».
3.4. При выполнении Работ по Договору Подрядчик обязуется:
- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба;
 информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях;
- нести ответственность за выполнение на Объекте Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;
- обеспечить вывоз мусора с Объекта Заказчика;
          - не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объекта Заказчика принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
- вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;
- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;
- по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передачу на склад Заказчика ликвидных материалов и оборудования, образующихся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования.
3.5. Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает доступ  на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки Работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.
4.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков/недоделок в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованный Сторонами срок.
4.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1.  Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.
5.2. Срок гарантии на оборудование и материалы – 24 месяца с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
5.3. Срок гарантии на выполненные по Договору Работы и установленное оборудование (материалы) составляет _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
5.4. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного оборудования, материалов в пределах гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно производить замену неисправного оборудования и материалов на исправное аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.
5.5. Гарантийный срок продлевается в соответствии со сроком устранения дефектов и подписании нового акта о приемке выполненных Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 
6.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные Работы  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,02 % от неоплаченной стоимости Работ  за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по Договору.
6.5. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
6.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
6.7. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.
6.8. Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.9. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6.10. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения..При не достижении согласия споры и разногласия решаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
8.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. [bookmark: _Toc309993701]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

9.1. Приложение № 1 – Техническое задание 
9.2. Приложение № 2 – График выполнения работ
9.3. Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
9.4. Приложение № 4 – Сводная смета. 


10. [bookmark: _Toc309993702]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________




ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.



Приложение № 1  
к Договору подряда №  _______________
от «___»____________2013г.
[bookmark: _Toc244406667]                 


	                   
	СОГЛАСОВАНО:
    
  


                                                                                      _________________/_______________/        
 «____»   _______________2013 г.	
	УТВЕРЖДАЮ:

Директор по общим вопросам
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


____________________ В.Б.Корнильев
«____»_____________2013 г.	
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на выполнение работ по модернизации грузового лифта 
в здании Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55
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2013 год

	

Техническая характеристика грузового лифта: Московский Лифтостроительный завод треста «Сюзлифт» ЩЛЗ, заводской номер 429м,
регистрационный номер 029493 «Б».
1. Грузоподъемность 	-500кг.
2. Скорость лифта		-0,5м/сек.
3. Месяц и год изготовления – май 1962 (модернизирован в 2009г.)
4. Лифт изготовлен в соответствии ПУБЭЛ ГОСТ 5746-53
5. Система управления – кнопочное внутреннее
6. Число остановок 		-5
7. Число дверей шахты	-5
8. Высота подъема 		-14,40м.

	№
п/п
	Серии
ГОСТ
	Наименование работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во

	Демонтажные работы

	1.
	ГЛ-В-Н
	Канатов кабины Ø 10,5мм, противовеса Ø 10,5мм, 
	шт.
	2

	2
	ГЛ-В-Н
	Натяжного центробежного устройства каната Ø 7,8мм ограничителя скорости
	шт.
	1

	3.
	0601.07.
00.000Д-03
	Ограничителя скорости
	шт.

	1

	
4.

	Тип-редукторная
	Снятие канатоведущего шкива с лебедки ведущего органа Ø 525мм (КВШ-525)
	
шт.
	
1

	5.
	404.03
04.012-01
	По снятию амортизаторов на тормозной полумуфте лебедки
	шт.
	4

	6.
	60-318
	Снятие подшипников с электродвигателя лифта (60-318)
	шт.

	2


	7.
	ПВ-1,5
	По снятию электропроводки ПВ-1,5
	м/п
	1500

	8.
	БЭП-УЛ
	Снятие блок-контакторов в приямке. Блок электроаппаратов для лифтов приямка (Блок с ШУ-УЛ)
	шт
	1

	9.
	Очистка
	Очистка направляющих.
Ловителей кабины от смазки и грязи
	шт
шт
	4
2

	10.
	ВП-18
	Снятие контактов ДШ (двери шахты)
	шт
	4

	11.
	Стандарт
пластмассовые
	Снятие вкладышей кабины и противовеса (стандартные, пластмассовые)
	шт.
	8

	12.
	Стандарт
потолочные
	Снятие плафонов в кабине. Стандартные
	шт
	2

	13.
	Стандарт
(по факту)
	Снятие механического замка шахты 3-го этажа
	шт
	1

	14.
	ВБ-43
	Снятие блокировки дверей кабины
	шт
	1

	Монтажные работы

	15.
	ГЛ-В-Н
	Канатов кабины Ø 10,5мм, противовеса Ø 10,5мм.
	шт.
	2

	16.
	ГЛ-В-Н
	Натяжного центробежного устройства каната ограничителя скорости Ø 7,8мм.
	шт.
	1

	17
	0601.07.
00.000Д-03
	Ограничитель скорости
	шт.

	1

	18.
	Тип-рудукторная

	Установка канатоведущего шкива диаметром ведущего органа Ø 525мм (КВШ-525) на лебедку
	
шт.

	
1


	
19.

	404.03.04
012-01
	По установке амортизаторов на тормозной полумуфте лебедки
	
шт.
	
4

	20.
	№ 60-318
	По установке подшипников на электродвигатель лифта (60-318)
	
шт.
	
2

	21.
	ПВ-1,5
	По прокладке электропроводки ПВ-1,5
	м/п
	1500

	22.
	БЭП-УЛ
	Установка блок-контакторов в приямке. Блок электроаппаратов для лифтов приямка (Блок с ШУ-УЛ)
	
шт

	
1

	23.
	Машинное
масло
	Установка смазывающих устройств (после очистки).
Залить масла в масленки смазывающих устройств

	шт
шт
.
	2
4

	24.
	ВП-18
	По установке контактов ДШ
	шт.
	4

	25.
	Стандарт,
пластмассовые
	Установка вкладышей кабины и противовеса (стандартные пластмассовые)
	шт.
	8

	26.
	Стандарт по (факту)
	Установка плафонов в кабине. Стандартные
	шт
	2

	27.
	Стандарт по 
(факту)
	Изготовление металлической съемной лестницы Н-1000мм. в приямке лифта
	шт
	1

	28.
	ВБ-43
	Установка блокировки дверей кабины
	шт
	1

	29.
	Стандарт по 
факту
	Изготовление металлического кессона в приямок шахты по размерам: 2200ммх2100мм Н-1000мм t=5мм
	шт
	1

	30.
	По факту
	Установка металлического кессона
	шт
	1

	31.
	По факту
	Изготовление металлической тумбы под кабину с буфером по размеру: 400мм х 300мм Н=900мм t=5мм
	шт
	
2


	32.
	
	Повторная пусконаладка
	шт
	1






Начальник отдела эксплуатации энергосистем		                                 М.А.Пряников

Лист 2 договора подряда № ______________

Приложение № 2 
к Договору подряда №  ___________
от «___»____________2013г.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2013 год
	Виды работ
	количество рабочих дней

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	            Этап № 1        (поставка материала и оборудования)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          Этап № 2     (демонтаж старого оборудования)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	           Этап № 3           (монтаж нового оборудования)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          Этап № 4 (пусконаладочные работы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	           Этап № 5               (сдача работ заказчику)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Срок выполнения работ составляет ____________ дней

		 ПОДРЯДЧИК:


	




	

	____________  / расшифровка подписи/




		                                                         ЗАКАЗЧИК:
	

	        
	

	                                               Директор по общим вопросам
                                               ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	

	                                           ___________________ В.Б.Корнильев
	







Лист 9 договора подряда № ______________

Приложение № 3  
к Договору подряда №  _____________
от «___»____________2013г.

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
Права Заказчика:
· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
Обязанности Заказчика:
· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;
· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;
· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.
Права Подрядчика:
· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
Обязанности Подрядчика:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.
	
ОТ   ПОДРЯДЧИКА:
	
ОТ   ЗАКАЗЧИКА:

	
	Директор по общим вопросам

	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	__________________/____________/
	  ___________________ Корнильев В.Б.




Лист 10 договора подряда № ______________

Приложение № 4  
к Договору подряда №  __________
от «___»____________2013г.


СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ
по модернизации грузового лифта в здании Производственного корпуса 
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: СПб, ул. Дибуновская, д.55


Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Подрядчик: ______________________

	№
п/п
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 
в т.ч. НДС

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	
Приложения к сводной смете:
1. Локальная смета №_________ - на __ л.
2. Локальная смета №_________- на __ л.
3. …








	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:
	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:

	
	Директор по общим вопросам

	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	
	  ___________________ Корнильев В.Б.





Лист 11 договора подряда № ______________
 
Приложение № 1  
к Сводной смете
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	          ______________/_____________/
	
	         _______________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 2013 г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"   
Замена приборов коммерческого учета электроэнергии в административном и производственном корпусе              

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость
	320,002
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ
	232,669
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      строительных работ
	38,159
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B15]Средства на оплату труда
	82,853
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	1119,77
	чел.час
	
	
	
	
	


Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 02.2013 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Изготовление и установка кессона:

	1
	ТЕР46-02-005-01
	Демонтаж направляющих (основных и противовесных) 1-ого этажа (1 т монтируемых конструкций)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (27 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,16
	398,84
178,21
	220,63
20,84
	64
	29
	35
3
	16,26
	2,6

	2
	ТЕР46-02-005-01
	Монтаж направляющих (основных и противовесных) 1-ого этажа
(1 т монтируемых конструкций)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (45 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (26 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,16
	1077,05
297,02
	367,72
34,73
	172
	48
	59
6
	27,1
	4,34

	3
	ТЕРм24-02-068-05
	Демонтаж дверей шахты 1-ого этажа для лифтов грузоподъемностью
(1 шт.)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
Монтаж оборудования:
НР (3599 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (3175 руб.): 60% от ФОТ
	1
	545,3
399,14
	146,16
3,32
	545
	399
	146
3
	34,32
	34,32

	4
	ТЕРм24-02-068-05
	Монтаж дверей шахты 1-ого этажа для лифтов грузоподъемностью
(1 шт.)
Монтаж оборудования:
НР (6007 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (5300 руб.): 60% от ФОТ
	1
	1071,35
665,24
	243,6
5,53
	1071
	665
	244
6
	57,2
	57,2

	5
	ТЕР09-05-006-01
	Резка стального листа
(1 м реза)
Строительные металлические конструкции:
НР (70 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	27
	4,1
3,73
	0,37
	111
	101
	10
	0,34
	9,18

	6
	ТЕРм38-01-001-04
	Изготовление кессона
(1 т конструкций)
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:
НР (2655 руб.): 66% от ФОТ
СП (1609 руб.): 40% от ФОТ
	2,7
	2396,16
1481,76
	566,94
7,9
	6470
	4001
	1531
21
	126
	340,2

	7
	ТСЦ-201-0783
	Конструкции стальные
(т) Строительные металлические конструкции
	2,7
	10800
	 
	29160
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР09-06-001-01
	Установка кессона
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР (1748 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1468 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	2,7
	1116,21
932,49
	137,74
7,74
	3014
	2518
	372
21
	89,49
	241,62

	9
	ТЕР09-05-002-02
	Электродуговая сварка
(10 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР (45 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (38 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,27
	669,12
241,75
	273,97
	181
	65
	74
	16,73
	4,52

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	40788
	7826
	2471
60
	 
	693,98

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75  (Поз. 3-4))
	57425
	20770
	5718
169
	 
	693,98

	Накладные расходы
	14195
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11689
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Изготовление и установка кессона: :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1-2
	236
	77
	94
9
	 
	6,94

	      Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86)
	72
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86)
	41
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	349
	 
	 
	 
	6,94

	    Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 5, 7-9
	32466
	2684
	456
21
	 
	255,32

	      Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 705)
	1862
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 705)
	1563
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	35891
	 
	 
	 
	255,32

	    Итого
	36240
	 
	 
	 
	262,26

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 3-4
	1616
	1064
	390
9
	 
	91,52

	      Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	18253
	14008
	3637
118
	 
	91,52

	      Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 14 126)
	9606
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 126)
	8476
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	36335
	 
	 
	 
	91,52

	    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 6
	6470
	4001
	1531
21
	 
	340,2

	      Накладные расходы 66% ФОТ (от 4 022)
	2655
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 022)
	1609
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	10734
	 
	 
	 
	340,2

	    Итого
	47069
	 
	 
	 
	431,72

	  Итого
	83309
	 
	 
	 
	693,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	30937
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5718
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	20939
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	14195
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11689
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Изготовление и установка кессона:
	83309
	 
	 
	 
	693,98

	                                       Раздел 2. Реконструкция грузового лифта

	10
	ТЕРмр01-01-009-05
	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости
(1 устройство)
Монтаж оборудования:
НР (770 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (679 руб.): 60% от ФОТ
	1
	88,98
86,39
	 
	89
	86
	 
	7,79
	7,79

	11
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Натяжное устройство
(шт.)
((МАТ=4 480/3,75))
Материалы для монтажных работ
	1
	1194,67
	 
	1195
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРмр01-01-009-03
	Замена ограничителя скорости
(1 ограничитель)
Монтаж оборудования:
НР (904 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (798 руб.): 60% от ФОТ
	1
	104,41
100,89
	0,49
	104
	101
	 
	8,45
	8,45

	13
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Ограничитель скорости
(шт.)
((МАТ=6 720/3,75))
Материалы для монтажных работ
	1
	1792
	 
	1792
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРмр01-01-002-15
	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1
(1 шт.)
Монтаж оборудования:
НР (1888 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (1666 руб.): 60% от ФОТ
	1
	242,12
203,46
	32,56
7,83
	242
	203
	33
8
	17,91
	17,91

	15
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Шкив лебёдки
(шт.)
((МАТ=11 900/3,75))
Материалы для монтажных работ
	1
	3173,33
	 
	3173
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕРмр01-01-002-11
	Замена амортизаторов на тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1
(1 шт.)
Монтаж оборудования:
НР (9382 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (8278 руб.): 60% от ФОТ
	4
	269,95
262,09
	 
	1080
	1048
	 
	24,2
	96,8

	17
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Палец амортизатора
(шт.)
((МАТ=475/1,18/3,75))
Материалы для монтажных работ
	4
	107,34
	 
	429
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРмр01-01-009-01
	Замена тягового каната
(1 канат)
Монтаж оборудования:
НР (8299 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (7322 руб.): 60% от ФОТ
	3
	318,12
308,85
	 
	954
	927
	 
	25,11
	75,33

	19
	ТСЦ-509-0801
	Трос стальной d=10,5 мм
(м)
Материалы для монтажных работ
	84
	12,93
	 
	1086
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРмр01-01-009-01
	Замена тягового каната
(1 канат)
Монтаж оборудования:
НР (2766 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (2441 руб.): 60% от ФОТ
	1
	318,12
308,85
	 
	318
	309
	 
	25,11
	25,11

	21
	ТСЦ-509-0801
	Трос стальной d=7,8 мм
(м)
Материалы для монтажных работ
	60
	12,93
	 
	776
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕРмр01-01-019-01
	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма
(1 электродвигатель)
Монтаж оборудования:
НР (1898 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (1675 руб.): 60% от ФОТ
	2
	109,02
105,84
	 
	218
	212
	 
	9
	18

	23
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Подшипник
(шт.)
((МАТ=1 162/3,75))
Материалы для монтажных работ
	2
	309,87
	 
	620
	 
	 
	 
	 

	24
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Масло И50 (канистра 10 л)
(шт.)
((МАТ=1 372/3,75))
Материалы для монтажных работ
	1
	365,87
	 
	366
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕРмр01-01-031-01
	Замена: блока-контактора в приямке
(1 блок)
Монтаж оборудования:
НР (600 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (529 руб.): 60% от ФОТ
	1
	68,8
66,8
	 
	69
	67
	 
	5,68
	5,68

	26
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Блок-контактор
(шт.)
((МАТ=2 072/3,75))
Материалы для монтажных работ
	1
	552,53
	 
	553
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРмр01-02-002-01
	Установка смазывающего устройства
(1 устройство)
Монтаж оборудования:
НР (2757 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (2433 руб.): 60% от ФОТ
	4
	79,56
77,08
	0,17
	318
	308
	1
	6,95
	27,8

	28
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Смазывающее устройство
(шт.)
((МАТ=294/1,18/3,75))
Материалы для монтажных работ
	4
	66,44
	 
	266
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕРмр01-01-015-01
	Замена контактов ДШ
(1 контакт)
Монтаж оборудования:
НР (2023 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (1785 руб.): 60% от ФОТ
	4
	58,11
56,42
	 
	232
	226
	 
	5,21
	20,84

	30
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
прим.
	Контакт ДШ
(шт.)
((МАТ=283/1,18/3,75))
Материалы для монтажных работ
	4
	63,95
	 
	256
	 
	 
	 
	 

	31
	ТЕРмр01-01-011-02
	Замена вкладыша кабины и противовеса
(1 вкладыш)
Монтаж оборудования:
НР (9534 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (8413 руб.): 60% от ФОТ
	8
	137,07
133,08
	 
	1097
	1065
	 
	12
	96

	32
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Вкладыш кабины
(шт.)
((МАТ=60/3,75))
Материалы для монтажных работ
	4
	16
	 
	64
	 
	 
	 
	 

	33
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Вкладыш противовеса
(шт.)
((МАТ=60/3,75))
Материалы для монтажных работ
	4
	16
	 
	64
	 
	 
	 
	 

	34
	ТЕР46-02-005-01
	Изготовление и установка лестницы в приямке
(1 т монтируемых конструкций)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (3 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,01
	1077,05
297,02
	367,72
34,73
	11
	3
	4
	27,1
	0,27

	35
	ТСЦ-201-0783
	Конструкции стальные
(т)
Строительные металлические конструкции
	0,01
	10800
	 
	108
	 
	 
	 
	 

	36
	ТЕРмр01-01-035-08
	Снятие электропроводки в приямке
(1 этаж)
Монтаж оборудования:
НР (107 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (95 руб.): 60% от ФОТ
	1
	12,02
11,67
	 
	12
	12
	 
	1,12
	1,12

	37
	ТЕРмр01-01-035-16
	Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта
(1 аппарат)
Монтаж оборудования:
НР (510 руб.): 80%*0.85 от ФОТ
СП (450 руб.): 60% от ФОТ
	8
	7,31
7,1
	 
	58
	57
	 
	0,64
	5,12

	38
	П/л. ЗАО "Парнас" на 27.02.2013 г.
прим.
	Провод ПВ 10,5 мм2
(м)
((МАТ=48/3,75))
Материалы для монтажных работ
	56
	12,8
	 
	717
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕРм08-03-593-01
	Демонтаж плафонов
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (319 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
СП (257 руб.): 65% от ФОТ
	0,02
	3769,84
584,18
	1229,21
652,07
	75
	12
	25
13
	48,2
	0,96

	40
	ТЕРм08-03-593-01
	Монтаж плафонов
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (319 руб.): 95%*0.85 от ФОТ
СП (257 руб.): 65% от ФОТ
	0,02
	3769,84
584,18
	1229,21
652,07
	75
	12
	25
13
	48,2
	0,96

	41
	П/л. "СевЗапЛифт" на 27.02.2013 г.
	Плафон
(шт.)
((МАТ=483/3,75))
Материалы для монтажных работ
	2
	128,8
	 
	258
	 
	 
	 
	 

	42
	ТЕР09-06-001-03
	Изготовление и монтаж тумбы под кабину (400*300*900)
(1 т конструкций)
Строительные металлические конструкции:
НР (117 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (98 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,158
	1266,34
1078,99
	106,26
2,53
	200
	170
	17
	103,55
	16,36

	43
	ТСЦ-201-0783
	Конструкции стальные
(т)
Строительные металлические конструкции
	0,158
	10800
	 
	1706
	 
	 
	 
	 

	44
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка металлических поверхностей щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (5 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,7
	9,38
9,38
	 
	7
	7
	 
	0,9
	0,63

	45
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
(1 м2 обеспыливаемой поверхности)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (1 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,7
	1,33
1,04
	0,29
	1
	1
	 
	0,1
	0,07

	46
	ТЕР13-07-001-02
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
(100 м2 обезжириваемой поверхности)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (1 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,007
	402,23
97,07
	2,48
0,13
	3
	1
	 
	9,08
	0,06

	47
	ТЕР08-01-003-07
	Покрытие смесью резиново-битумной
(100 м2 изолируемой поверхности)
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (2 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,007
	1517,7
246,56
	63,48
	11
	2
	 
	21,2
	0,15

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	18603
	4829
	105
34
	 
	425,41

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	108492
	61401
	898
513
	 
	425,79

	Накладные расходы
	42205
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	37182
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Реконструкция грузового лифта :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 34
	11
	3
	4
	 
	0,27

	      Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3)
	3
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3)
	1
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	15
	 
	 
	 
	0,27

	    Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 35, 42-43
	2014
	170
	17
	 
	16,36

	      Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170)
	117
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 170)
	98
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	2229
	 
	 
	 
	16,36

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 44-46
	11
	9
	 
	 
	0,76

	      Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9)
	6
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9)
	4
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	21
	 
	 
	 
	0,76

	    Конструкции из кирпича и блоков:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 47
	11
	2
	 
	 
	0,15

	      Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2)
	2
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2)
	1
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	14
	 
	 
	 
	0,15

	    Итого
	2279
	 
	 
	 
	17,54

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 36-37
	4791
	4621
	34
8
	 
	405,95

	      Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	61662
	60835
	317
105
	 
	405,95

	      Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 60 940)
	41439
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 60 940)
	36564
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	139665
	 
	 
	 
	405,95

	    Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-24, 26, 28, 30, 32-33, 38, 41
	11615
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	43556
	 
	 
	 
	 

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 39-40
	150
	24
	50
26
	 
	1,92

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	165
	29
	60
31
	 
	2,3

	      Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	1227
	382
	560
408
	 
	2,3

	      Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 790)
	638
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 790)
	514
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	2379
	 
	 
	 
	2,3

	    Итого
	185600
	 
	 
	 
	408,25

	  Итого
	187879
	 
	 
	 
	425,79

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	46193
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	898
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	61914
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	42205
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	37182
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Реконструкция грузового лифта
	187879
	 
	 
	 
	425,79

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	59391
	12655
	2576
94
	 
	1119,39

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	165917
	82171
	6616
682
	 
	1119,77

	Накладные расходы
	56400
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	48871
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по разделу 1 Изготовление и установка кессона: :
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 1-2
	236
	77
	94
9
	 
	6,94

	        Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86)
	72
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86)
	41
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	349
	 
	 
	 
	6,94

	      Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 5, 7-9
	32466
	2684
	456
21
	 
	255,32

	        Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 705)
	1862
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 705)
	1563
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	35891
	 
	 
	 
	255,32

	      Итого
	36240
	 
	 
	 
	262,26

	    Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	      Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 3-4
	1616
	1064
	390
9
	 
	91,52

	        Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	18253
	14008
	3637
118
	 
	91,52

	        Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 14 126)
	9606
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 126)
	8476
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	36335
	 
	 
	 
	91,52

	      Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 6
	6470
	4001
	1531
21
	 
	340,2

	        Накладные расходы 66% ФОТ (от 4 022)
	2655
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 022)
	1609
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	10734
	 
	 
	 
	340,2

	      Итого
	47069
	 
	 
	 
	431,72

	    Итого
	83309
	 
	 
	 
	693,98

	    Итого по разделу 1 Изготовление и установка кессона:
	83309
	 
	 
	 
	693,98

	  Итоги по разделу 2 Реконструкция грузового лифта :
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	      Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 34
	11
	3
	4
	 
	0,27

	        Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3)
	3
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3)
	1
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	15
	 
	 
	 
	0,27

	      Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 35, 42-43
	2014
	170
	17
	 
	16,36

	        Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170)
	117
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 170)
	98
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	2229
	 
	 
	 
	16,36

	      Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 44-46
	11
	9
	 
	 
	0,76

	        Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9)
	6
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9)
	4
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	21
	 
	 
	 
	0,76

	      Конструкции из кирпича и блоков:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 47
	11
	2
	 
	 
	0,15

	        Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2)
	2
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2)
	1
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	14
	 
	 
	 
	0,15

	      Итого
	2279
	 
	 
	 
	17,54

	    Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	      Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 36-37
	4791
	4621
	34
8
	 
	405,95

	        Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	61662
	60835
	317
105
	 
	405,95

	        Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 60 940)
	41439
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 60% ФОТ (от 60 940)
	36564
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	139665
	 
	 
	 
	405,95

	      Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-24, 26, 28, 30, 32-33, 38, 41
	11615
	 
	 
	 
	 

	        Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	43556
	 
	 
	 
	 

	      Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	        Итого Поз. 39-40
	150
	24
	50
26
	 
	1,92

	        Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	165
	29
	60
31
	 
	2,3

	        Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	1227
	382
	560
408
	 
	2,3

	        Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 790)
	638
	 
	 
	 
	 

	        Сметная прибыль 65% ФОТ (от 790)
	514
	 
	 
	 
	 

	        Итого c накладными и см. прибылью
	2379
	 
	 
	 
	2,3

	      Итого
	185600
	 
	 
	 
	408,25

	    Итого
	187879
	 
	 
	 
	425,79

	    Итого по разделу 2 Реконструкция грузового лифта
	187879
	 
	 
	 
	425,79

	  Итого
	271188
	 
	 
	 
	1119,77

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	77130
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6616
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	82853
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	56400
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	48871
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	48814
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	320002
	 
	 
	 
	1119,77

	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	

	Итого с учётом понижающего коэффициента
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________Т.А. Солодкова

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано: ___________________________М.А.Пряников

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зам. начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова

	(должность, подпись, расшифровка)



Приложение № 2  
к Сводной смете
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	          ______________/_____________/
	
	         _______________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 2013 г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.

	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"   
ПНР к ЛС Э-754. Производственный корпус. Модернизация грузового лифта.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № ______

	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость прочих
	264,539
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	141,276
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	667,95
	чел.час
	
	
	
	
	


Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 02.2013 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕРп01-14-027-01
	Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами
(1 лифт)
(С учетом к=1,3 за выполнение ПНР в электрических установках под напряжением с оформлением при этом нарядов или допусков п.12 табл.1 -  45% (1 сборник) ОЗП=1,135; ТЗ=1,135;
Условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (84677 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
СП (49044 руб.): 40%*0.8 от ФОТ
	1
	14552,38
14552,38
	 
	14552
	14552
	 
	905,74
	905,74

	2
	ТЕРп01-14-027-02
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01
(1 остановка)
(С учетом к=1,3 за выполнение ПНР в электрических установках под напряжением с оформлением при этом нарядов или допусков п.12 табл.1 -  45% (1 сборник) ОЗП=1,135; ТЗ=1,135;
Условия производства работ ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (-6622 руб.): 65%*0.85 от ФОТ
СП (-3836 руб.): 40%*0.8 от ФОТ
	-5
	227,59
227,59
	 
	-1138
	-1138
	 
	14,16
	-70,8

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	13414
	13414
	 
	 
	834,94

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	141276
	141276
	 
	 
	667,95

	Накладные расходы
	78055
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	45208
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	13414
	13414
	 
	 
	834,94

	    Всего с учетом "Пересчет  на 02.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=9,326; ЗПМ=13,165; МАТ=3,75"
	176595
	176595
	 
	 
	834,94

	    Всего с учетом "Уменьшение доли пусконаладочных работ до 80% работ "вхолостую" ОЗП=-20%; ТЗ=-20%"
	141276
	141276
	 
	 
	667,95

	    Накладные расходы 65%*0.85 ФОТ (от 141 276)
	78055
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40%*0.8 ФОТ (от 141 276)
	45208
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	264539
	 
	 
	 
	667,95

	  Итого
	264539
	 
	 
	 
	667,95

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	141276
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	78055
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	45208
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" 80%
	264539
	 
	 
	 
	 

	  Раздел 1: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20%
	66135
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	264539
	 
	 
	 
	667,95

	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	

	Итого с учётом понижающего коэффициента
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________Т.А. Солодкова

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано: ___________________________М.А.Пряников

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зам. начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова

	(должность, подпись, расшифровка)



Лист 12 договора подряда № ____________________

