Техническое задание

на инструмент фирмы ISCAR (или эквивалент)

и требования, предъявляемые к данной продукции
	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Резец MWLNR/W 2525M-08W правый
	резец проходной правый, размер державки 25х25 для тригональных пластин WNMG 08… с креплением клином
	шт.
	11

	2
	Резец MWLN L 3232P-08W левый
	резец проходной левый, размер державки 32х32 для тригональных пластин WNMG 08… с креплением клином
	шт.
	3

	3
	Резец MWLNR/W 3232P-08W правый
	резец проходной правый, размер державки 32х32 для тригональных пластин WNMG 08… с креплением клином
	шт.
	5

	4
	Резец MWLN L 2525M-08W левый
	резец проходной левый, размер державки 25х25 для тригональных пластин WNMG 08… с креплением клином
	шт.
	5

	5
	Резец GHDR 25-5
	державка 25х25 для наружного точения для отрезки, прорезки канавок, ширина канавки 5 мм
	шт.
	4

	6
	Резец GHDR 32-812
	державка 32х32 для глубокого наружного точения
	шт.
	4

	7
	Резец S32U MWLN R 08W
	расточной резец, диаметр державки 32 мм, длина 350 мм для тригональных пластин WNMG 08… 
	шт.
	2

	8
	Резец A32S MWLN R 08W
	расточной резец с охлаждением через стальную державку, диаметр державки 32 мм, длина 250 мм для тригональных пластин WNMG 08… 
	шт.
	3

	9
	Резец GHDR 25-4 правый
	державка 25х25 для наружного точения для отрезки, прорезки канавок, ширина канавки 4 мм
	шт.
	4

	10
	Резец HFHR 25-29-4T12 правый
	резец правый 25х25 для нарезания торцевых канавок 4 мм на диаметре 25-29 мм
	шт.
	5

	11
	Резец GHIR 20-20-3 правый
	внутренний расточной резец, диаметр державки 20 мм, для канавки 3 мм
	шт.
	6

	12
	Резец MVJNR 2525M-16
	резец проходной правый, размер державки 25х25 для пластины VNM.. 1604..
	шт.
	4

	13
	Резец S1010K SWUBR-06
	резец расточной для пластины WBMT 060102L
	шт.
	4

	14
	Пластина WNMG 080408-TNM IC 9025
	негативная 80 град. тригональная пластина для промежуточных черновых операций для обработки легированных, углеродистых и нержавеющих сталей
	шт.
	50


