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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение программного  комплекса (ПК) КОРСАР/ГП

1. Сокращения
1.1. ПК – Программный комплекс.
1.2. АЭС – Атомная электростанция.
1.3. РУ – Реакторная установка.
1.4. ВВЭР – Водо-водяной энергетический реактор.

2. Назначение
ПК КОРСАР предназначен для численного моделирования стационарных состояний, переходных и аварийных режимов реакторных установок (РУ) с ВВЭР, а также для моделирования теплогидравлических процессов в экспериментальных установках и стендах с водяным теплоносителем. ПК КОРСАР/ГП обеспечивает связанное численное моделирование нестационарных нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в РУ с ВВЭР в эксплуатационных и аварийных режимах с учетом или без учета поведения неконденсирующихся газов в теплоносителе.

3. Функциональные характеристики ПК КОРСАР/ГП
3.1. ПК КОРСАР/ГП аттестован Федеральной Службой по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору (ФГУ НТЦ ЯРБ).
3.2. ПК КОРСАР/ГП может использоваться:
3.2.1. При расчетном обосновании безопасности на всех стадиях жизненного цикла АЭС с ВВЭР.
3.2.2. Для проведения расчетов динамики РУ с ВВЭР на стадиях проектирования и эксплуатации.
3.2.3. Для выполнения детерминистических расчетов переходных и аварийных режимов РУ с ВВЭР применительно к вероятностным анализам безопасности.
3.2.4. Для моделирования теплогидравлических процессов в экспериментальных установках и стендах с водяным теплоносителем.
3.3.  Тип объекта использования атомной энергии:
3.3.1. Действующие и проектируемые АЭС с ВВЭР.
3.3.2. Экспериментальные установки и стенды с водяным теплоносителем.
3.4.  Моделируемые режимы:
3.4.1. Режимы нормальной эксплуатации.
3.4.2. Режимы с нарушениями нормальных условий эксплуатации.
3.4.3. Аварийные режимы, включая режимы с изменениями реактивности.
3.5. Функциональное наполнение  ПК КОРСАР/ГП обеспечивает:
3.5.1. Расчеты нестационарных теплогидравлических процессов в проточной части элементов оборудования на основе двухжидкостной, термически неравновесной и негомогенной модели контурной теплогидравлики, включая:
· расчеты замыкающих соотношений теплогидравлической модели;
· расчеты термодинамических свойств воды и парогазовой смеси.
3.5.2. Расчеты нестационарного теплопереноса в твердых телах в сопряженной постановке:
· расчеты нестационарной теплопроводности в одномерном приближении (в направлении, перпендикулярном течению теплоносителя);
· расчеты нестационарной теплопроводности в двухмерном приближении.
3.5.3. Расчеты нестационарных нейтронно-физических процессов и остаточного тепловыделения в активной зоне:
· трехмерное моделирование кинетики водо-водяного реактора;
·  расчеты кинетики реактора в сосредоточенных параметрах (точечная модель).
3.6. В состав функционального наполнения ПК входит набор специализированных программных блоков, обеспечивающих расчет нестационарных процессов в следующих элементах оборудования:
3.6.1. Пароводяной сосуд под давлением.
3.6.2. Гидроаккумулятор.
3.6.3. Гидроемкость (бак) со свободным уровнем, открытым на окружающую среду.
3.6.4. Напорная камера реактора типа ВВЭР.
3.6.5. Центробежный насос.
3.6.6. Задвижка (клапан).
3.6.7. Регулятор.
3.6.8. Реактиметр.
3.6.9. Нейтронно-физические датчики.
3.7. В ПК имеется набор программных модулей, предназначенных для моделирования следующих специфических явлений:
3.7.1. Критическое истечение теплоносителя.
3.7.2. «Захлебывание» встречных потоков воды и парогазовой смеси.
3.7.3. Кризис теплообмена при кипении теплоносителя в парогенерирующих каналах.
3.7.4. Повторный залив.
3.7.5. Стратификация двухфазного потока в вертикальных каналах.
3.7.6. Турбулентный межячейковый теплообмен в ТВС.
3.7.7. Термомеханические явления в твэлах.
3.7.8. Радиолиз воды.
3.7.9. Паро-циркониевая реакция при окислении оболочек твэлов в парогазовой среде.
3.7.10.  Лучистый теплообмен.
4. Состав ПК КОРСАР/ГП
4.1. Системно-сервисная часть программного комплекса, включая:
· интерпретатор языка кодирования входных данных;
· программные средства синтаксического и семантического контроля данных.
4.2. Функциональная часть, программно реализующая математические модели процессов, указанных в пункте 3 данного технического задания.

5. Требования (минимальные) к аппаратному и программному обеспечению ПЭВМ пользователей:
5.1. Процессор (CPU) – Intel Core 2 Duo 2GHz.
5.2. Оперативная память (RAM) – 2 Gb.
5.3. Пространство на жестком диске (HDD) – 500 Мb.
5.4. Операционная система (OS) – Windows XP и выше.

6. Срок предоставления права использования ПК КОРСАР/ГП
Права использования ПК КОРСАР/ГП предоставляются ОАО «НИАЭП» в виде неисключительной лицензии сроком на 3 (три) года на неограниченном количестве рабочих мест с момента подписания Лицензионного договора и Акта приема-передачи ПС.

7. Сторонами подписываются:
Лицензионный договор и Акт приема-передачи ПК КОРСАР/ГП с указанием состава модулей ПК (согласно п. 4 настоящего Технического задания).

8. ОАО «НИАЭП» передаются:
8.1. Инсталляционный комплект ПК КОРСАР/ГП  в виде объектных модулей согласно п. 4 настоящего Технического задания (на стандартном носителе – CD или DVD или FlashDrive).
8.2. Инструкция по установке и настройке ПК КОРСАР/ГП на ПЭВМ (на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf), а также набор инсталляционных тестов.
8.3. Руководство пользователя по работе с ПК КОРСАР/ГП (на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf).

9. Оказание услуг технической поддержки при эксплуатации ПК КОРСАР/ГП 
9.1. Обучение пользователей Заказчика и научно-техническое сопровождение эксплуатации ПК КОРСАР/ГП осуществляются на коммерческой основе путем заключения отдельного договора между Заказчиком и Исполнителем. 

10. Предложения по аналогам ПК КОРСАР/ГП допускаются только при условии соответствия аналогов всем функциональным возможностям ПК КОРСАР/ГП, изложенным в настоящем техническом задании.

