
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»
	
	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Председателя
Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов
«__» сентябрь 2014 г.
















ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
на поставку подложек ситалловых и кварцевых труб



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»










г.Саров
2014 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Поставка подложек ситалловых  и кварцевых труб

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	486650,27

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	100 %  оплата в течение 30-ти дней с момента поставки партии товара.

	[bookmark: _Ref264477417][bookmark: _Ref264478467][bookmark: _Ref298490302][bookmark: _Toc368984183][bookmark: _Toc383097117]Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	 

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	30 дней с момента подписания договора 

	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 
	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	- быть правомочным заключить договор;
- наличие у поставщика системы качества, сертифицированной Центральным органом системы «Военэлектронсерт» на соответствие требований ГОСТ РВ 20.57.412 и РД В 319.010
- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сбором и иным обязательным  платежам в бюджете любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.





			Техническое задание
 на поставку подложек ситалловых  и кварцевых труб

 Предмет закупки по ГПЗ


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	
	Трубы  (30+2,0) х (2+0,6) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, ТУ 5932-014-002288679-01,       

	кг
	5
	30 дней с момента подписания договора
	

	
	Трубы  (40+2,7) х (2+0,6) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, ТУ 5932-014-002288679-01,       

	кг
	5
	30 дней с момента подписания договора
	

	
	Трубы  (76+5,0) х (3+0,8) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, ТУ 5932-014-002288679-01,      

	шт
	10
	30 дней с момента подписания договора
	

	
	Трубы  (26+0,7) х (3+0,5) х (1000+5) мм, марка ТКИ-1, ТУ 5932-014-002288679-01,            

	шт
	5
	30 дней с момента подписания договора
	

	
	Подложка из ситалла 60х48х0,6 мм 
СТ50-1-1-0,6 ПГКЖ 431.431.003ТУ
	шт
	1248
	30 дней с момента подписания договора
	



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно ТУ ТУ 5932-014-002288679-01,   ПГКЖ 431.431.003ТУ    


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Трубы  (30+2,0) х (2+0,6) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, трубы  (40+2,7) х (2+0,6) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, Трубы  (76+5,0) х (3+0,8) х (1000+5) мм, марка ТКГ ДА, Трубы  (26+0,7) х (3+0,5) х (1000+5) мм, марка ТКИ-1, Подложка из ситалла 60х48х0,6 мм 


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно ТУ ТУ 5932-014-002288679-01,   ПГКЖ 431.431.003ТУ    

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Согласно ТУ ТУ 5932-014-002288679-01,   ПГКЖ 431.431.003ТУ    

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.
4.2. Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт, товарно-транспортная  накладная, счет-фактура

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно требований производителя

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно требований производителя

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно требованиям  и стандартам Российской Федерации

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная



Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие у поставщика системы качества, сертифицированной Центральным органом системы «Военэлектронсерт» на соответствие требований ГОСТ РВ 20.57.412 и РД В 319.010.
